1. قبل استخدام الطابعة

1.1. قائمة محتويات العبوة

عند فتح العبوة، تأكد من وجود الأجزاء التالية في العبوة:

الأجزاء | الاسم | الكمية
| الطابعة | 1
| خرطوشة الحبر | 1
| كبل واجهة توصيل USB | 1
| سلك طاقة | 1
| قرص مضغوط | 1
| دليل الإعداد السريع | 1
| ضمان Pantum | 1

| ملاحظة: | • قد لا تتوفر بطاقة الضمان في بعض المناطق.

1.2. مكونات الطابعة

| عرض من الجهة الأمامية

1 | حاوية الإخراج: تُستخدَم لتخزين الورق المطبوع
2 | لوحة التحكم: تشير إلى حالة الطابعة
3 | درج الإخراج: يمنع سقوط الورق المطبوع
4 | غطاء أمامي: يمكن إزالة خرطوشة الحبر من خلال فتح الغطاء الأمامي
5 | درج التغذية اليدوية بالورق: يمكن إدخال وسائط الطباعة يدويًا من خلال فتح الغطاء الأمامي لدرج التغذية اليدوية بالورق
6 | موجهات درج التغذية اليدوية بالورق: تضبط عرض الورق وارتفاعه
7 | مفتاح الطاقة الرئيسي: لتشغيل مصدر الطاقة أو إيقاف تشغيله
8 | درج التغذية التلقائية بالورق: يحمل ورق الطباعة
9 | موجهات عرض الورق: تُستخدَم لضبط عرض الورق داخل درج التغذية التلقائية بالورق

| عرض الجزء الخلفي

1 | واجهة توصيل USB: للتوصيل بجهاز الكمبيوتر مباشرةً
2 | واجهة الشبكة (اختياري): لتوصيل الطابعة بالشبكة
3 | منفذ توصيل الطاقة: لتوصيل سلك الطاقة
4 | غطاء خلفي: يمكن فتحه لفحص الورق المتكدّس
5 | وحدة الطباعة على الوجهين: لتحرير الورق المتكدّس في الجزء الخلفي أثناء الطباعة المزدوجة

1.3. خرطوشة الحبر

| مدة خدمة خرطوشة الحبر

النوع | متوسط كمية الطباعة
خرطوشة حبر قياسية السعة | 3000 صفحة تقريبًا (تعتمد البيانات أعلاه على معايير ISO/IEC 19752)
خرطوشة حبر عالية السعة | 6000 صفحة تقريبًا (تعتمد البيانات أعلاه على معايير ISO/IEC 19752)

| ملاحظة: | • هذا الطراز عرضة للتغيير دون إشعار بذلك. • قد تختلف سعة المواد المستهلكة وفقًا للنوع المستخدَم. • للحصول على جودة الطباعة المُثلى، لا يوصى باستخدام أي شيء بخلاف المواد المستهلكة الأصلية من Pantum. • يستثني الضمان أي تلف ينتج عن استخدام مواد مستهلكة غير أصلية وليست من Pantum.