6. Kontrollpanel

6.1. Oversikt over kontrollpanelet

Kontrollpanelet har en knapp, en LED-indikator med flere farger (LED-indikatoren kan lyse rødt, grønt eller oransje) samt en monokrom LED-indikator (se figuren nedenfor):

1 | Knapp
2 | Papir: Monokrom rød LED-indikator
3 | Data/kassett: LED-indikator med flere farger

6.2. Kontrollpanelets knappe-/LED-funksjoner

1 Knappefunksjoner

Ved å trykke på knappen kan du utføre følgende funksjoner:

• Skrive ut en demoside via langt trykk i hvilemodus

• Skriv ut siden med oversikt over skrifttyper ved å trykke to ganger i inaktiv status (denne funksjonen er tilgjengelig på skrivere som støtter PS-språk)

• Vekke skriveren fra hvilemodus

• Fortsette utskrift etter avbrudd i matingen (kort trykk)

• Fortsette utskrift etter innlasting av papir i skuffen (kort trykk)

• Fortsette å overføre på og skrive ut papir dersom papirkilden ikke stemmer overens (kort trykk)

• Fortsette utskrift etter fjerning av fastkjørt papir i materen (kort trykk)

• Avbryte pågående utskriftsjobb (langt trykk)

• Gjenopprette til fabrikkinnstillinger: Når strømmen er avslått, må du trykke på knappen for å slå på skriveren og gjenopprette fabrikkinnstillingene.

2. Monokrom LED-indikator

| Indikatoren vil lyse rødt, og et varsel vil lyde når det er tomt for papir, når papir har kjørt seg fast, når det er fastkjørt papir i mateskuffen, ved feil papirformat og ved feil format på innstilt papirkilde etc.

3. LED-indikator med flere farger

LED-indikatoren med flere farger kan lyse rødt, grønt eller oransje. Funksjoner:

| Rødt indikerer at det foreligger en alvorlig feil. For spesifikke feil se kapittel 8 Feilsøking
| Oransje indikerer at det ikke er satt i tonerkassett, at tonerkassetten har feil format, at tonernivået er lavt eller at det er andre problemer med tonerkassetten.
| Grønt indikerer en annen modus enn de ovenfornevnte (f.eks. utskrift, oppstart, hvilemodus, klar-modus etc.).

6.3. LED-indikasjoner

LED-indikasjonen angir årsaken til funksjonssvikten.

LED-indikatorenes statusindikasjoner har følgende betydning:

Nr. | Status | Beskrivelse av status
Papir | Data/kassett
1 |  |  | Begge LED-indikatorene vil lyse kort når skriveren slås på.
2 |  |  | Når skriveren startes opp, slås papirindikatoren av, og dataindikatoren (grønn) blinker.
3 |  |  | I klar-modus lyser dataindikatoren konstant grønt. Den røde papirindikatoren er slukket – selv om det ikke skulle være papir i skuffen.
4 |  |  | Under utskrift slukkes den røde papirindikatoren, og dataindikatoren (grønn) blinker.
5 |  |  | I hvilemodus slukkes den røde papirindikatoren, og dataindikatoren (grønn) blinker.
6 |  |  | Jobben avbrytes på panelet, og indikatoren med flere farger (grønn) blinker.
7 |  |  | Dersom det ikke er papir i skuffen, dersom den manuelle mateskuffen er tom for papir eller dersom det er fastkjørt papir i mateskuffen under utskrift, blinker den røde papirindikatoren.
8 |  |  | I tilfelle fastkjørt papir (fastkjørt papir i mateskuffen, fastkjørt papir i skriverens åpning, fastkjørt papir i dupleksskriver) eller feil format på (innstilt) papirkilde lyser den røde papirindikatoren fortsatt.
9 |  |  | Ved alarm om lav toner i klar- eller hvilemodus blinker dataindikatoren oransje.
10 |  |  | Dersom det er feil ved tonerkassetten (tonerkassett er ikke installert, feil format på tonerkassett, tonerkassett utgått), lyser data-/kassettindikatoren konstant oransje.
11 |  |  | Ved andre skriverfeil (feil ved oppvarmingsrull, feil ved lasermotor, kommunikasjonsfeil, åpent lokk etc.) lyser data-/kassettindikatoren konstant rødt.