2. Carta e supporti di stampa

2.1. Specifiche tecniche della carta

Vassoio di alimentazione automatico | Tipo di supporto | Carta comune
Formato del supporto | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Lettera, Legale, Executive, Folio, Oficio, Statement, 16K grande, 32K grande, 16K, 32K, B6 personalizzato, ecc.
Peso del supporto | 60~105 g/m²
Capacità massima del vassoio | 250 fogli, carta da 80 g/m²
Vassoio di alimentazione manuale | Tipo di supporto | Carta comune, speciale (trasparenze, cartoncini, etichette, buste, carta spessa, ecc.).
Peso del supporto | 60~200 g/m²
Capacità massima del vassoio | 1 foglio

| Nota: | • Si raccomanda di utilizzare carta standard A4 (80g/m²). • L'uso prolungato di carta speciale può compromettere la durata della stampante. • L'uso di supporti di stampa non conformi agli standard definiti in questa Guida può influire negativamente sulle prestazioni di stampa, aumentare il rischio di inceppamenti della carta e comportare un uso eccessivo della stampante.

• Proprietà come il peso, la composizione, la consistenza e l'umidità rappresentano fattori importanti che incidono sulle prestazioni della stampante e sulla qualità dei risultati.

• Tenere in considerazione i seguenti fattori quando si seleziona il supporto di stampa:

1. Effetto di stampa desiderato: il supporto di stampa selezionato deve soddisfare i requisiti delle attività di stampa.

2. Levigatezza della superficie: la levigatezza del supporto di stampa può compromettere la nitidezza dei risultati di stampa.

3. Alcuni supporti di stampa potrebbero soddisfare tutti gli standard di utilizzo indicati nella Guida e produrre tuttavia risultati di stampa non soddisfacenti. Ciò può dipendere dall'uso errato, da una temperatura e un'umidità fuori scala o da altri fattori fuori dal controllo di Pantum. Prima di acquistare grandi quantità di supporti di stampa, verificare che essi siano conformi alle specifiche indicate in questa Guida.

4. L'utilizzo di supporti di stampa non conformi a queste specifiche potrebbe danneggiare la stampante.

2.2. Carta speciale

Questa stampante supporta l'uso di carte di stampa speciali. La carta speciale comprende: etichette, buste, trasparenze, carta spessa, ecc.

| Nota: | • Quando si utilizza una carta o un supporto di stampa speciali, verificare di aver selezionato il tipo di carta e il formato appropriati nelle impostazioni di stampa per garantire il miglior risultato.

| Rispettare le seguenti raccomandazioni:

Tipi di supporto di stampa | Procedure corrette | Procedure scorrette
Etichette | Utilizzare esclusivamente etichette senza carta di rivestimento a vista. Posizionare le etichette in piano durante l'utilizzo. Utilizzare esclusivamente fogli di etichette interi. Non si garantisce che tutte le etichette disponibili sul mercato siano conformi ai requisiti corrispondenti. | Utilizzo di etichette spiegazzate, irregolari o danneggiate.
Buste | Le buste devono essere caricate in modo uniforme. | Utilizzo di buste spiegazzate, tagliate, incollate o danneggiate. Utilizzo di buste con graffette, rivetti, finestrelle o rivestimenti patinati. Utilizzo di etichette autoadesive o altri materiali sintetici.
Trasparenze | Utilizzare esclusivamente supporti trasparenti approvati per le stampanti laser. Quando si rimuovono dalla stampante, i supporti trasparenti devono essere posizionati su una superficie piana. | Utilizzo di supporti di stampa trasparenti non adatti alle stampanti laser.
Carta spessa | Utilizzare solo carta pesante approvata per le stampanti laser e conforme con le specifiche di peso di questa stampante. | Utilizzare solo carta di peso superiore alle specifiche dei supporti consigliati per questa stampante, salvo nel caso in cui la carta sia approvata per questa stampante.

2.3. Caricamento della carta

2.3.1. Caricamento nel vassoio di alimentazione automatico

1. Sfilare il vassoio di alimentazione automatico dalla stampante.

2. Regolare le guide della lunghezza e della larghezza della carta nel vassoio alimentazione automatico fino alla dimensione desiderata, in modo che tale spazio sia adatto alla lunghezza e alla larghezza della carta.

| Nota: | • Non comprimere eccessivamente le "guide della lunghezza" e della "larghezza della carta", poiché potrebbero causare la deformazione della carta.

3. Prima di caricare la carta, distendere la carta impilata per evitare inceppamenti o errori di alimentazione, quindi caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso il basso. Il vassoio di alimentazione automatico può contenere fino a 250 pagine, dal peso di 80g/m².

4. Sollevare il raccoglitore per evitare lo scivolamento o la caduta della carta stampata.

| Nota: | • Si raccomanda di sollevare il raccoglitore per evitare lo scivolamento o la caduta della carta al termine della stampa. Se si sceglie di non sollevare il raccoglitore, rimuovere la carta stampata non appena viene emessa dalla stampante. • Se la quantità di carta caricata nel vassoio standard è superiore a 250 fogli (80g/m²) alla volta, la carta potrebbe incepparsi o non essere alimentata correttamente.

• Se si esegue una stampa su un unico fronte, verificare che il lato della stampa
(il lato vuoto) sia rivolto verso il basso.

2.3.2. Caricamento nel vassoio di alimentazione manuale

1. Sollevare il raccoglitore per evitare lo scivolamento o la caduta della carta stampata o rimuovere immediatamente il documento stampato al termine della stampa.

2. Aprire il vassoio di alimentazione manuale.

3. Fare scorrere le guide della carta all'interno del vassoio di alimentazione manuale adattandole alla dimensione di entrambi i lati della carta. Non esercitare una forza eccessiva poiché potrebbero verificarsi inceppamenti o distorsioni della carta.

4. Utilizzando entrambe le mani, collocare il supporto di stampa, come la busta o il supporto trasparente, nel vassoio di alimentazione manuale finché l'estremità anteriore della busta o del supporto di stampa non tocca il rullo correttore.

| Nota: | • Al caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale, la stampante passerà automaticamente alla modalità di alimentazione manuale. • Caricare un unico supporto di stampa alla volta nel vassoio di alimentazione manuale e caricare il foglio successivo al termine della stampa.

• Caricare il supporto di stampa nel vassoio di alimentazione manuale con il lato della stampa rivolto verso l'alto. Al caricamento della carta, il foglio superiore dovrebbe entrare per primo nel vassoio di alimentazione manuale.

• Se si utilizza carta stampata, verificare che il lato da stampare (il lato vuoto) sia rivolto verso l'alto.

5. All'uscita della pagina stampata dalla stampante, caricare un altro foglio di carta seguendo i passaggi descritti sopra per continuare a stampare. Se il caricamento procede troppo a rilento, si riceverà un avviso che indica che il vassoio di alimentazione è vuoto e che bisogna premere il pannello di controllo per continuare a stampare. Se il caricamento avviene troppo velocemente, la carta potrebbe essere trascinata dentro la stampante e causare un inceppamento.

| Nota: | • Al termine della stampa, rimuovere immediatamente la carta, le buste e i supporti trasparenti. Volumi di carta o buste impilati potrebbero causare inceppamenti o increspature della carta.

2.4. Area non stampabile

L'area ombreggiata indica l'area non stampabile.

Utilizzo | Formato della carta | Margini superiori e inferiori (A) | Margini destro e sinistro (B)
Stampa | A4 | 4,2 mm (0,165 pollici) | 4,2 mm (0,165 pollici)
Lettera | 4,2 mm (0,165 pollici) | 4,2 mm (0,165 pollici)

Le impostazioni dei margini indicati sopra corrispondono a PCL6.

2.5. Principi di utilizzo di carta o manoscritti

• La carta o i manoscritti dalla consistenza ruvida, concava e convessa, macchiata di olio e molto lucida influire negativamente sulle prestazioni di stampa.

• Verificare che sulla carta non vi sia polvere, residui o altro.

• La carta deve essere collocata su una superficie piana e conservata in un ambiente fresco e asciutto.