1. Før du tar i bruk skriveren

1.1. Pakkeliste

Når du åpner pakken, må du kontrollere at følgende deler er inkludert:

Deler | Betegnelse | Antall
| Skriver | 1
| Tonerkassett | 1
| USB-tilkoblingskabel | 1
| Strømkabel | 1
| CD-ROM | 1
| Hurtiginstallasjonsveiledning | 1
| Pantum-garanti | 1

| Merk: | • Garantibeviset er kanskje ikke inkludert i alle regioner.

1.2. Skriverens komponenter

| Sett forfra

1 | Utskriftskasse: For oppbevaring av utskrevet papir
2 | Kontrollpanel: Indikerer utskriftsstatus
3 | Mottaksskuff: Forhindrer at det utskrevne papiret faller ned
4 | Frontdeksel: Tonerkassetten kan fjernes ved å åpne frontdekselet
5 | Manuell mateskuff: Utskriftsmediene kan settes inn manuelt ved å åpne frontdekselet til den manuelle mateskuffen.
6 | Den manuelle mateskuffens styreskinner: Justerer seg etter papirets bredde og høyde
7 | Hovedstrømbryter: Slår strømforsyningen på/av
8 | Automatisk mateskuff: Holder utskriftspapiret på plass
9 | Styreskinner for papirstørrelse: Brukes til å justere papirbredden inne i den automatiske mateskuffen

| Sett bakfra

1 | USB-grensesnitt: For direkte tilkobling til datamaskinen
2 | Nettverksgrensesnitt (valgfritt): For tilkobling av skriveren til nettverket
3 | Strømuttak: For tilkobling av strømkabelen
4 | Deksel på baksiden: Kan åpnes for å se etter fastkjørt papir
5 | Dupleksutskriftsenhet: For frigivelse av fastkjørt papir på baksiden under dupleksutskrift

1.3. Tonerkassett

| Tonerkassettens levetid

Type | Gjennomsnittlig utskriftsvolum
Tonerkassett med standardkapasitet | Ca. 3000 sider (Dataene ovenfor tar utgangspunkt i ISO/IEC 19752-standarden)
Tonerkassett med høy kapasitet | Ca. 6000 sider (Dataene ovenfor tar utgangspunkt i ISO/IEC 19752-standarden)

| Merk: | • Denne modellen kan endres uten varsel. • Forbruksvarekapasiteten kan variere, avhengig av hvilken type skriver som brukes • For optimal utskriftskvalitet anbefales det å bruke bare originale Pantum-forbruksvarer • Skade forårsaket av andre forbruksvarer enn Pantum dekkes ikke av garantien