2. Papier und Druckmedien

2.1. Papierspezifikationen

Fach für automatischen Einzug | Medientyp | Einfach
Mediengröße | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, benutzerdefiniert usw.
Mediengewicht | 60–105 g/m²
Maximale Kapazität des Faches | 250 Blatt (80 g/m²)
Fach für manuelle Zufuhr | Medientyp | Einfach, Spezialpapier (Folie, Karton, Etikette, Umschlag, dickes Papier usw.)
Mediengewicht | 60–200 g/m²
Maximale Kapazität des Faches | 1 Blatt

| Hinweis: | • Es wird empfohlen, A4-Standardpapier (80 g/m²) zu verwenden. • Häufiges Drucken auf Spezialpapier kann die Lebensdauer des Druckers reduzieren. • Die Verwendung von Druckmedien, die nicht dem in diesem Benutzerhandbuch angegebenen Standard entsprechen, kann zu schlechter Druckqualität, einem erhöhten Risiko von Papierstau und zu übermäßigem Verschleiß des Druckers führen.

• Eigenschaften wie Gewicht, Zusammensetzung, Textur und Feuchtigkeit sind wichtige Faktoren, die die Druckleistung und -qualität beeinflussen.

• Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Druckmedien die folgenden Faktoren:

1. Gewünschtes Druckergebnis: Die ausgewählten Druckmedien sollten den Anforderungen der Druckaufträge entsprechen.

2. Oberflächenglätte: Die Glattheit des Druckmediums kann die Schärfe des Druckergebnisses beeinflussen.

3. Einige Druckmedien entsprechen möglicherweise allen hierin enthaltenen Standards für die Verwendung, aber liefern dennoch ein unzureichendes Druckbild. In diesem Fall liegt die Ursache möglicherweise in einer falschen Bedienung, zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen bzw. Feuchtigkeit oder anderen Faktoren, auf die Pantum keinen Einfluss hat. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf großer Mengen eines Druckmediums, dass es die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen Spezifikationen erfüllt.

4. Die Verwendung von Druckmedien, die diese Spezifikationen nicht erfüllen, kann zu Druckerschäden führen.

2.2. Spezialpapier

Dieser Drucker unterstützt die Verwendung von Spezialpapier. Zu Spezialpapier zählen: Etikette, Umschlag, Folie, dickes Papier usw.

| Hinweis: | • Vergewissern Sie sich bei der Verwendung von Spezialpapier oder Druckmedien, dass Sie in den Druckereinstellungen den richtigen Papiertyp und das richtige Papierformat auswählen, um das beste Druckbild zu erhalten.

| Beachten Sie die folgenden Empfehlungen:

Typen von Druckmedien | Richtige Vorgehensweise | Falsche Vorgehensweise
Etikette | Nur Etiketten ohne frei liegendes Linienpapier verwenden. Etiketten flach einlegen. Nur vollständige Etiketten verwenden. Es kann nicht garantiert werden, dass alle auf dem Markt erhältlichen Etiketten die entsprechenden Anforderungen erfüllen. | Zerknitterte, Blasen bildende oder beschädigte Etiketten verwenden.
Umschlag | Umschläge sollten flach eingelegt werden. | Zerknitterte, eingeschnittene, verklebte oder beschädigte Umschläge verwenden. Umschläge mit Klammern, Verschlüssen, Sichtfenstern oder Fütterung verwenden. Selbstklebeetiketten oder synthetische Materialien verwenden.
Folie | Nur Folie verwenden, die für die Verwendung in Laserdruckern zugelassen ist. Nach dem Entnehmen aus dem Drucker sollten Folien auf eine flache Oberfläche gelegt werden. | Druckmedien verwenden, die nicht für Laserdrucker geeignet sind.
Dickes Papier | Nur schweres Papier verwenden, das für die Verwendung in Laserdruckern zugelassen ist und die Gewichtsspezifikationen dieses Druckers erfüllt. | Papier verwenden, dessen Gewicht höher ist als in der Medienspezifikation für diesen Drucker empfohlen, es sei denn, die Verwendung des Papiers mit diesem Drucker ist erprobt.

2.3. Einlegen von Papier

2.3.1. Einlegen von Papier in das Fach für automatischen Einzug

1. Ziehen Sie das Fach für automatischen Einzug aus dem Drucker.

2. Stellen Sie die Führungen für die Papierlänge und -breite im Fach für automatischen Einzug auf das gewünschte Papierformat ein, sodass die Führungen der Länge und Breite des Papiers entsprechen.

| Hinweis: | • Drücken Sie nicht zu stark gegen die „Papierlängenführung“ und die „Papierbreitenführung“, andernfalls kann das Papier verformt werden.

3. Blättern Sie den Papierstapel vor dem Einlegen auf, um einen Papierstau oder Einzugsfehler zu vermeiden, und legen Sie das Papier dann so in das Fach, dass die zu bedruckende Seite nach unten weist.
In das Fach für automatischen Einzug können bis zu 250 Blatt (80 g/m2) eingelegt werden.

4. Klappen Sie das Ausgabefach aus, um zu verhindern, dass das bedruckte Papier herausfällt.

| Hinweis: | • Es wird empfohlen, das Ausgabefach auszuklappen, um zu verhindern, dass das Papier herausfällt. Wenn Sie das Ausgabefach nicht ausklappen, empfehlen wir, das bedruckte Papier sofort aus dem Drucker zu nehmen. • Wenn mehr als 250 Blatt (80 g/m2) gleichzeitig in das Standardfach eingelegt werden, kann es zu einem Papierstau kommen oder das Papier wird nicht richtig eingezogen.

• Stellen Sie bei Durchführung eines einseitigen Drucks sicher, dass die zu bedruckende Seite (die leere Seite) nach unten weist.

2.3.2. Einlegen von Papier in das Fach für manuelle Zufuhr

1. Klappen Sie das Ausgabefach aus, um zu verhindern, dass das bedruckte Papier herausfällt, oder entnehmen Sie das bedruckte Dokument sofort nach Beendigung des Drucks.

2. Öffnen Sie das Fach für manuelle Zufuhr.

3. Bewegen Sie die Papierführungen im Fach für manuelle Zufuhr, um sie an beide Seiten des Papiers anzupassen. Üben Sie nicht zu viel Druck aus, andernfalls kann es zu einem Papierstau kommen oder das Papier wird schief eingezogen.

4. Legen Sie das Druckmedium, beispielsweise einen Umschlag oder eine Folie, mit beiden Händen in das Fach für manuelle Zufuhr ein, bis das vordere Ende des Umschlags oder der Folie die Korrekturrolle berührt.

| Hinweis: | • Wenn Sie Papier in das Fach für manuelle Zufuhr einlegen, wechselt der Drucker automatisch in den Modus für manuelle Zufuhr. • Legen Sie zu einem Zeitpunkt immer nur ein Druckmedium in das Fach für manuelle Zufuhr und legen Sie nach Beendigung des Drucks das nächste ein.

• Legen Sie das Druckmedium mit der zu bedruckenden Seite nach oben in das Fach für manuelle Zufuhr ein. Beim Einlegen sollte zuerst die Oberseite des Papiers in das Fach für manuelle Zufuhr eingezogen werden.

• Stellen Sie bei der Verwendung von bedrucktem Papier sicher, dass die zu bedruckende Seite (die leere Seite) nach oben weist.

5. Nachdem die bedruckte Seite aus dem Drucker ausgegeben wurde, legen Sie ein weiteres Blatt Papier nach den obigen Schritten ein, um das Drucken fortzusetzen. Wenn Sie beim Einlegen zu langsam sind, werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass das Einzugsfach leer ist, und Sie müssen zum Fortsetzen des Druckens auf die Bedientafel drücken. Wenn Sie das Papier zu schnell einlegen, wird es in den Drucker eingezogen und verursacht unter Umständen einen Papierstau.

| Hinweis: | • Entfernen Sie sofort nach dem Drucken das Papier, die Umschläge und die Folien. Papierstapel oder Umschläge können Papierstau oder Wellung des Papiers verursachen.

2.4. Nicht bedruckbarer Bereich

Die grau hinterlegte Fläche zeigt den nicht bedruckbaren Bereich an.

Verwendung | Papierformat | Oberer und unterer Rand (A) | Linker und rechter Rand (B)
Wird gedruckt | A4 | 4,2 mm (0,165") | 4,2 mm (0,165")
Letter | 4,2 mm (0,165") | 4,2 mm (0,165")

Die obige Randeinstellung gilt nur für PCL6.

2.5. Nutzungsprinzipien für Papier und Manuskripte

• Papier oder Manuskript mit rauer Oberfläche, konkav und konvex, ölbefleckt oder hochglänzend, führt zu einer schlechten Druckleistung.

• Stellen Sie sicher, dass das Papier frei von Staub, Flusen usw. ist.

• Papier muss flach und in einer kühlen und trockenen Umgebung gelagert werden.