7. الصيانة الدورية

7.1. تنظيف الطابعة

| ملاحظة: | • رجاءً استخدم منظفات معتدلة. • تظل بعض أجزاء الطابعة ساخنة لفترة قصيرة بعد الاستخدام. فعند فتح الغطاء الأمامي أو الخلفي لتنظيف الأجزاء الموجودة داخل الطابعة، رجاءً لا تلمس الأجزاء في المنطقة المظللة، كما هو موضح في الصورة التالية.

1. استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف الجزء الخارجي من الطابعة.

2. افتح الغطاء الأمامي وأزِل خرطوشة الحبر.

| ملاحظة: | • عند إزالة خرطوشة الحبر، ضعها في حقيبة واقية أو غلفها بورق سميك لتجنب التعرض لضوء مباشر وتلفها.

3. نظِّف الجزء الداخلي للطابعة باستخدام قطعة قماش جافة وخالية من النسالة لمسح المنطقة المظللة برفق، كما هو موضح في الصورة أدناه.

7.2. صيانة عبوة مسحوق الحبر

7.2.1. نبذة عن عبوة مسحوق الحبر

1. استخدام خرطوشة الحبر وصيانتها.

للحصول على جودة طباعة أفضل، رجاءً استخدم خرطوشة حبر أصلية من Pantum.

عند استخدام عبوة مسحوق الحبر، يُرجى الانتباه لما يلي:

• لا تقم بإزالة خرطوشة الحبر من العلبة، إذا لم تكن ستستخدمها على الفور.

• لا تحاول إعادة ملء عبوة مسحوق الحبر إذا لم تكن معتمدًا لذلك. وإلا، فلن تتم تغطية أي ضرر ناتج بموجب ضمان الطابعة.

• رجاءً قم بتخزين خرطوشة الحبر في مكان جاف وبارد.

• مسحوق الحبر الموجود داخل خرطوشة الحبر قابل للاشتعال. رجاءً لا تضع خرطوشة الحبر بالقرب من أي مصدر للاشتعال، وذلك لتجنب حدوث حريق.

• عند إزلة أو فكّ خرطوشة الحبر، رجاءً كن على حذر ألا يتسرب أي حبر. في حالة حدوث تسرب في الحبر ينتج عنه تلامس الحبر للجلد أو العين أو الفم، رجاءً اشطف ذلك الجزء من الجسم بالماء النظيف على الفور واستشِر الطبيب على الفور إذا لم تشعر بارتياح.

• عند تخزين خرطوشة الحبر، رجاءً احتفظ بها بعيدًا عن الأطفال.

2. العمر الافتراضي لخرطوشة الحبر.

يعتمد العمر الافتراضي لخرطوشة الحبر على كمية الحبر الذي تتطلبه مهام الطباعة.

عندما تظهر حالة مؤشر "الخرطوشة أو البيانات" للطابعة وفقًا للشكل التالي، فهذا يُشير إلى انتهاء فترة صلاحية خرطوشة الحبر ولزوم استبدالها.

7.2.2. استبدال خرطوشة الحبر

| ملاحظة: | قبل استبدال خرطوشة الحبر، رجاءً انتبه للتالي: • قد يحتوي سطح خرطوشة الحبر على بعض مسحوق الحبر. يُرجى إزالته بعناية لتجنب انسكابه. • ضع خرطوشة الحبر التي أزلتها على قطعة ورق لتجنب انسكاب الحبر بشكل غير مقصود. • بعد إزالة الغطاء الواقي، رجاءً قم بتركيب خرطوشة الحبر في الطابعة على الفور لتجنب حدوث تلف نتيجة للتعرض بنسبة كبيرة للضوء المباشر أو الإضاءة الصناعية.

• لا تلمس سطح خرطوشة الحبر عند تركيبها لتجنب خدشها.

اتّبع الخطوات أدناه لاستبدال خرطوشة الحبر:

1. إيقاف تشغيل الطابعة.

2. افتح الغطاء الأمامي وأزِل خرطوشة الحبر المستخدمة وفقًا للتعليمات.

3. افتح عبوة مسحوق الحبر الجديدة، وأمسك مقبض العبوة وقم بهزها برفق 5 أو 6 مرات تقريبًا لتوزيع مسحوق الحبر داخل العبوة بالتساوي.

4. أزِل غطاء الحماية، وأدخل خرطوشة الحبر في الطابعة وفقًا للتعليمات وأغلق الغطاء بإحكام.

| ملاحظة: | قبل تركيب الخرطوشة في الطابعة، رجاءً تحقق ما إذا كان هناك سد أو خرق أو لا، ثمّ تابع عملية التركيب.

5. أعِد تشغيل الطابعة لطباعة صفحة اختبار.