5. Impresión

5.1. Funciones de impresión

La siguientes funciones de impresión se pueden llevar a cabo a través de la configuración de varias propiedades de las preferencias de impresión.

Funciones | Diagrama
Impresión a dos caras automática |
Intercalar |
Invertir |
N en 1 |
Impresión de póster (Solo para sistemas Windows) |
Impresión ampliada |
Tamaño personalizado |

| Nota: | • Puede seleccionar Póster 2 x 2 en la opción N en 1 para que se aplique la función de impresión de póster. • Puede abrir las preferencias de impresión y hacer clic en el botón Ayuda para ver la explicación de la función específica. Para obtener información sobre cómo abrir el documento de ayuda, consulte la Sección 5.2.

5.2. Configuración de impresión

Abra las preferencias de impresión para acceder a las opciones de impresión.

5.2.1. Página Opciones básicas

1. Configuración exprés: El usuario puede guardar y eliminar la configuración; el nombre de la configuración guardada se mostrará en la lista desplegable, aunque la configuración de fábrica no se puede eliminar; para diferentes trabajos, la configuración aplicada anteriormente se mostrará cada vez que los usuarios vuelvan a abrir las preferencias.

2. Haga clic en PANTUM para acceder directamente al sitio web de PANTUM.

3. Haga clic en el botón Ayuda para abrir el documento de ayuda que incluye la Guía de usuario de la impresora.

5.2.2. Página Papel

1. Origen del papel: Esta opción se usa para seleccionar la bandeja de la que procede el papel.

2. Haga clic en el botón Personalizado para que se muestre el cuadro de diálogo Papel personalizado. Los usuarios pueden editar el tamaño de papel personalizado.

5.2.3. Página Diseño

1. Ahorro de tóner: Esta opción permite usar el modo de impresión de ahorro de tóner.

2. Densidad: Esta opción permite establecer la densidad de impresión, que puede ser clara, normal y oscura.

5.2.4. Página Opciones avanzadas

1. Nueva marca de agua

Haga clic en el botón Nuevo para que se muestre el cuadro de diálogo de edición de marca de agua como se indica abajo:

2. Configuración de la fuente True Type

Opción de control | Descripción
Usar siempre la fuente True Type | Permite usar la fuente True Type seleccionada para imprimir. Envía la fuente True Type a la impresora a través del controlador.
Usar la fuente de la impresora para reemplazar la fuente True Type | Si el usuario selecciona esta opción, el controlador usará la fuente de la impresora adecuada correspondiente a la fuente True Type de la lista de fuentes y la impresora imprimirá con esta fuente. Al seleccionar esta opción, se deshabilitará la función Imprimir fuente True Type con impresión de mapa de bits.
Imprimir fuente True Type con impresión de mapa de bits | Si se selecciona esta función, no se podrá seleccionar la función que permite usar la fuente de la impresora.

5.3. Modo de impresión

La impresora ofrece dos modos de impresión: impresión con bandeja de alimentación automática e impresión con bandeja de alimentación manual. La impresión con bandeja de alimentación automática es la opción predeterminada, pero se imprimirá en primer lugar con el papel de la bandeja de alimentación manual si hay un soporte de impresión en esta bandeja.

5.3.1. Impresión con la bandeja de alimentación automática

Antes de imprimir, asegúrese de que haya una cierta cantidad de soporte de impresión en la bandeja de alimentación automática y de que no haya ningún medio de impresión en la bandeja de alimentación manual.

| Nota: | • Para obtener información sobre las precauciones a la hora de cargar el papel, consulte el Capítulo 2. • Para consultar el tipo de soporte en el que se puede imprimir con la bandeja de alimentación automática, consulte el Capítulo 2.

5.3.2. Impresión con la bandeja de alimentación manual

Al cargar papel en la bandeja de alimentación manual, la impresora activará automáticamente el modo de alimentación manual.

| Nota: | • En el modo de alimentación manual, se usará en primer lugar el papel de la bandeja de alimentación manual siempre que haya papel cargado en esta bandeja. • Generalmente, la bandeja de alimentación manual se usa para imprimir en papel especial, como sobres o transparencias, y solo se puede cargar una hoja de papel cada vez.

• Para obtener información sobre cómo cargar papel en la bandeja de alimentación manual, consulte el Capítulo 2.

• Para obtener información sobre el tipo de soporte en el que se puede imprimir con la bandeja de alimentación manual, consulte el Capítulo 2.

5.4. Impresión a dos caras automática

1. La impresora admite la impresión a dos caras automática de papel normal. El tamaño de papel compatible con la impresión a dos caras automática es: A4/CARTA, LEGAL, OFICIO y Folio.

| Nota: | Si el papel es fino, puede arrugarse. Si el papel está ondulado, aplánelo y vuelva a colocarlo en la bandeja de alimentación automática. • La impresión a dos caras automática puede provocar daños en la impresora si se usan ciertos soportes de papel que no sean adecuados para la impresión a dos caras automática.

• Si se cargan en la bandeja de alimentación automática más de 250 páginas a la vez, el papel se atascará o no se recogerá.

• La impresión a dos caras automática no es compatible con la función de póster.

• Para obtener información sobre cómo se carga el papel y el tipo de soporte en el que se puede imprimir con la bandeja de alimentación automática, consulte el Capítulo 2. Se recomienda usar papel estándar.

• Para obtener información sobre cómo solucionar los atascos de papel, consulte el Capítulo 8.

2. La impresora admite la impresión a dos caras automática con la bandeja de alimentación automática y con la bandeja de alimentación manual.

1) Impresión a dos caras automática con la bandeja de alimentación automática.

Compruebe que haya una cierta cantidad de soporte de impresión en la bandeja de alimentación automática antes de imprimir.

2) Impresión a dos caras automática con la bandeja de alimentación manual.

Cargue papel en la bandeja de alimentación manual para la impresión a dos caras automática.

Cuando coloque papel en la bandeja de alimentación manual, la impresora usará primero el papel de impresión de la bandeja de alimentación manual.

| Nota: | • La bandeja de alimentación manual admite la impresión a dos caras automática, pero requiere que coloque el papel de forma manual y que use el tipo de papel de impresión recomendado.

A continuación se indican los pasos a seguir para la impresión a dos caras automática (solo para sistemas Windows).

1. Abra el trabajo de impresión que se va a imprimir desde la aplicación (como Bloc de notas).

2. Seleccione Imprimir en el menú Archivo.

3. Seleccione la impresora Pantum con el modelo correspondiente.

4. Haga clic en el botón Preferencias o Propiedades para configurar la impresión.

5. Seleccione la pestaña Opciones básicas y, en el área de impresión a doble cara, seleccione las opciones Por el lado más largo o Por el lado más corto.

6. Haga clic en Imprimir para completar la configuración de impresión e iniciar la impresión a dos caras automática.

| Nota: | • Se recomienda abrir la plataforma de papel para evitar que el papel impreso se deslice y se caiga de la bandeja de salida. Si decide no abrir la plataforma de papel de la bandeja de salida, le recomendamos que retire inmediatamente el papel impreso de la impresora.

• Durante el proceso de impresión, la impresora ajustará automáticamente la dirección del texto de la página.