6. 控制面板

6.1. 控制面板概述

操作面板包括一个按键，一个双色 LED 灯（双色 LED 灯显示红色、绿色、橙黄色），一个单色 LED 灯，如下图所示：

1 | 按键
2 | 单色 LED 灯
3 | 双色 LED 灯

6.2. 控制面板按键和指示功能

1. 按键功能

该键可以实现如下功能：

• 空闲状态下长按可以打印 DEMO 页

• 空闲状态下连续短按两次，可以打印字体列表页（此功能适用于支持PS语言的机型）。

• 休眠状态唤醒产品

• 进纸失败时继续打印（短按）

• 缺纸后继续打印 （短按）

• 纸张来源不匹配时继续搓纸打印（短按）

• 排除进纸处卡纸后继续打印（短按）

• 在打印过程中长按可以取消当前打印作业（长按）

• 恢复出厂设置：在关闭电源的状态下，按住该键打开电源，可以进行恢复出厂设置操作

2. 单色 LED 灯功能

| 当出现缺纸、卡纸、进纸失败、纸张不匹配、纸张来源与设定纸张来源不一致等，该灯亮红色，起到警示的功能。

3. 双色 LED 灯功能

双色 LED 灯会显示红色、绿色和橙黄色，具体功能为：

| 亮红色：出现较为严重的错误，具体错误请参阅第8章故障排除；
| 亮橙黄色：激光碳粉盒未安装、激光碳粉盒不匹配、激光碳粉盒粉量低等， 即和激光碳粉盒相关；
| 亮绿色：上述以外的状态（打印、热机、休眠、就绪等）。

6.3. 指示灯指示

当打印机出现故障时，可以通过指示灯指示来判断故障来源。

LED 指示灯状态指示含义如下：

序号 | 状态 | 状态描述
纸张 | 数据/碳粉盒
1 |  |  | 开机时双指示灯亮
2 |  |  | 启动机器，单色红灯灭，双色灯（绿）闪烁
3 |  |  | 就绪状态，单色红灯灭，双色灯（绿）长亮； 就绪状态下，纸盒无纸，单色红灯灭，双色灯（绿）长亮
4 |  |  | 打印中，单色红灯灭，双色灯（绿）闪烁
5 |  |  | 休眠，单色红灯灭，双色灯（绿）闪烁
6 |  |  | 面板取消作业，双色灯（绿）闪烁
7 |  |  | 打印过程中纸盒无纸，手动进纸缺纸或者出现进纸失败，单色红灯闪烁
8 |  |  | 打印过程中卡纸（进纸处卡纸，中间卡纸，出纸处卡纸、双面打印单元卡纸），纸张来源与设定不匹配，单色红灯长亮
9 |  |  | 在就绪状态下，或者休眠状态下，粉量低报警，双色灯（橙黄）闪烁(此种状态下，双色灯不显示绿色)
10 |  |  | 碳粉盒错误（碳粉盒未安装，碳粉盒不匹配，寿命尽），双色灯（橙黄）长亮
11 |  |  | 打印机其他错误(加热辊异常、激光器马达异常、通信错误、盖子打开等等)，双色灯（红色）长亮