4. 網路設置（適用於網路列印功能機型）

您可能需要在產品上設置某些網路參數，可以從內嵌的 Web 伺服器設置這些參數。

4.1. 安装产品到网络

4.1. 安裝產品到網路 在此設置中，本產品直接連接到網路，並且可設置為允許網路上的所有電腦直接列印到本產品。

1. 在打開產品之前，先將網路電纜接入產品網路埠，以將產品直接連接到網路。

2. 打開產品，等待控制台上的狀態指示燈顯示為準備就緒狀態，如下圖所示。

3. 將產品 CD 光碟插入電腦。如果軟體安裝程式未啟動，請流覽 CD 光碟上的“setup.exe” 檔，然後按兩下運行該檔。

4. 按照安裝程式說明進行操作。

5. 繼續安裝完成。

| 注： | • 當安裝程式提示選擇印表機時，可從“已搜索到的印表機”中選擇相應的印表機名稱； • 如果“已搜索到的印表機”中沒有顯示印表機名稱，請點擊“刷新”，搜索網路上 的印表機產品； • 如果您知道要連接的印表機產品的 IP 位址，可以選擇“指定 IP 位址安裝”輸入 IP位址進行連接。

4.2. 設置網路產品

4.2.1. 查看或更改網路設置

您可以使用內嵌的 Web 伺服器查看或更改 IP 設置。

1. 列印 DEMO 資訊頁，查看印表機的 IP 位址資訊。 空閒狀態下，長按控制台按鈕（如下圖），可以列印 DEMO 資訊頁。

2. 在 Web 流覽器的地址行中鍵入 IP 地址，以打開內嵌的 Web 伺服器。

3. 按一下選項卡以獲得網路資訊。可根據需要更改設置。

4.2.2. 設置或更改 WEB 頁面登陸密碼

使用內嵌的 Web 伺服器，設置一個網路密碼或更改現有的密碼。

1. 打開內嵌的 Web 伺服器，請先登錄。

| 注： | • 產品預設使用者名為“admin”，初始密碼“000000”。

2. 按一下“管理員設置”選項卡。

3. 在密碼框和確認密碼框中鍵入新密碼。

4. 在視窗底部，按一下“修改”按鈕以保存設置。

4.2.3. IP 地址

產品 IP 位址可通過 DHCP 功能自動設置，也可手動設置。

| 自動設置

產品預設開啟 DHCP 自動設置功能。

1. 將產品通過網路電纜連線到網路，並完成開機準備。

2. 產品將自動獲得伺服器分配的 IP 地址。自動獲得的 IP 位址可能要過幾分鐘才能使用。

| 注： | • 如果DHCP自動獲取IP地址不成功，產品會自動采用默認的IP地址：169.254.1.1。 • 鑒於 DHCP 的特性，如果印表機長時間不使用或者更換網路接入點，網路自動分配 給印表機的 IP 位址可能會變化，導致無法連接印表機，建議啟用 DHCP 功能的同 時，將網路自動分配的 IP 位址與印表機 MAC 位址綁定。

| 手動設置

在 Web 流覽器的地址行中鍵入 IP 地址，以打開內嵌的 Web 伺服器。

1. 在巡覽列中點擊“設置”，打開設置頁面；

2. 選擇“網路設置”-“IPV4 設置”；

3. 依次設置“IP 位址分配方式（手動）”、“IP 位址”和“子網路遮罩”，其他項為選填；

4. 點擊“應用”，保存設置。

| 注： | • 可以使用內嵌式 Web 伺服器更改 IP 位址的分配方式為“自動”或“手動”。 • 如果要重置產品的所有參數設置，可以進行恢復出廠設置操作，具體做法是：在產 品關閉電源的狀態下，按住控制台按鈕（如下圖），打開產品電源，2-3 秒後鬆開 按鈕，待印表機進入就緒狀態後完成重置。