2. 用紙と印刷メディア

2. 1. 用紙の仕様

自動給紙トレイ | 用紙の種類 | 普通紙
用紙サイズ | A4、A5、JIS B5、IS0 B5、A6、レター、リーガル、エグゼクティブ、フォリオ、オフィシオ、ステートメント、大16K、大32K、16K、32K、B6カスタム、等
用紙重量 | 60 から 105 g/m²
トレイの最大容量 | 250 枚、または 80 g/m²
手動給紙トレイ | 用紙の種類 | 普通紙、特殊紙 (OHP フィルム、カードストック、 ラベル、封筒、厚紙など)
用紙重量 | 60 から 200 g/m²
トレイの最大容量 | 1 枚

| 注: | • 標準的な A4 (80g/m²) サイズの用紙の使用をお勧めします。 • 特別な用紙を頻繁に使用する場合、プリンターの使用期限に影響することがあります。 • 本ユーザー ガイド内の標準的な仕様要求に合致しない印刷用紙を使用する場合、著しく印刷品質が落ちたり、紙詰まりの可能性が増大したり、プリンターが過度に損耗する場合があります。 • 紙の重量、組成、キメの細かさ、湿気といった特性は、プリンターの印刷能力と出力品質に影響を及ぼす重要な要素です。 • 印刷用紙を選ぶ際には次の要素を考慮に入れてください。

1. 目的とする印刷効果: 選択した印刷用紙は、印刷作業の要件に合致する必要があります。

2. 表面の滑らかさ: 印刷用紙の滑らかさは、印刷結果の鮮明さに影響する場合があります。

3. このユーザー ガイドに含まれる仕様標準すべてに合致する印刷用紙もありますが、その場合でも十分な印刷効果を得られないことがあります。これは、不正な操作を行った場合や、不適切な気温と湿度、あるいは、Pantum 社の想定外の要素が原因である場合があります。印刷用紙を大量に購入する前に、その印刷用紙が本ユーザー ガイドで列挙されている仕様を満たすか必ず確認してください。

4. これらの仕様を満たさない印刷用紙を使用する場合、プリンターが損傷する場合があります。

2. 2. 特殊紙について

本プリンターは特殊印刷用紙を使用できます。特殊紙に含まれるもの: ラベル、封筒、OHP フィルム、厚紙など。

| 注: | • 特別な用紙や印刷用紙を使用する場合、最良の印刷効果を得るためにプリンターの設定に適切な種類と大きさの用紙を選んでください。

| 下記のアドバイスに従ってください：

印刷用紙の種類 | 正しい使用法 | 間違った使用法
ラベル | 裏打ち紙が露出していないラベルのみ使用してください。 ラベルは使用時に横ばいにして置いてください。 ラベルを使用するときは欠けていないシートで使用してください。 市場で販売されているすべてのラベルが、対応する要件を満たしている保証はありません。 | しわが寄っていたり、膨れていたり、破損しているラベルの使用。
封筒 | 封筒は均等にして置いてください。 | しわが寄っていたり、刻み目がついていたり、穴が開いていたり、破損している封筒の使用。 クリップ、留め金、窓のある封筒、あるいはコーティングされた裏当てのある封筒の使用。 糊のついたステッカーや、その他の合成物質材料の使用。
OHP フィルム | レーザー プリンターでの使用を考慮されている OHP フィルムのみ使用してください。 プリンターから取り出すときは、OHP フィルムを平らな面に置いてください。 | レーザープリンターに適さない透明状の印刷用紙の使用。
厚紙 | レーザープリンターでの使用を考慮されていて、本プリンターの重量仕様に適合する厚紙のみ使用してください。 | 用紙が本プリンターでの使用を考慮されていない場合は、本プリンターの推奨用紙仕様よりも重量のある用紙を使用してください。

2. 3. 用紙をセットするには

2. 3. 1. 自動給紙トレイへの用紙のセット

1. プリンターから自動給紙トレイを引き出します。

2. 自動給紙トレイの長さと幅のガイドを、使用する用紙の長さと幅に合うように調整します。

| 注: | • 用紙の長さガイドおよび幅ガイドを過度に締め付けないでください。過度に締め付けると、用紙は容易く変形してしまいます。

3. 用紙をセットする前に、紙詰まりや給紙エラーを避けるため、束になっている用紙を広げ、トレイの印刷側へ用紙をセットします。
自動給紙トレイには、250 枚または 80 g/m2 までの用紙をセットできます。

4. 出力トレイを起こして、印刷された用紙が滑り落ちないようにします。

| 注: | • 出力トレイを起こして、印刷後に用紙が滑り落ちないようにすることをお勧めします。出力トレイを起こさない場合は、すぐに印刷された文書を取り除くことをお勧めします。 • 標準のトレイにセットする用紙の数量が、一度に 250 枚 (80 g/m2) を超える場合紙詰まりが起こって効果的に給紙が行われない場合があります。 • 片面印刷を実行する場合、印刷する側 (空白側) が下向きになっていることを確認してください。

2. 3. 2. 手動給紙トレイへの用紙のセット

1. 出力トレイを起こして、印刷された用紙が滑り落ちないようにします。あるいは、印刷が終わったらすぐに印刷された文書を取り除きます。

2. 手動給紙トレイを開きます。

3. 手動給紙トレイ内の用紙ガイドを用紙の両側の大きさに合うようにスライドさせます。力を入れすぎないようにしてください。力を入れすぎた場合、用紙が詰まったり、歪みます。

4. 封筒や OHP フィルムのような印刷用紙は、封筒や OHP フィルムの先端が修正ローラーに接触するまで両手を使って手動給紙トレイへとセットします。

| 注: | • 手動給紙トレイ内に用紙をセットする場合、プリンターは自動的に手動給紙モードに切り替わります。 • 手動給紙トレイには一度に 1 枚の印刷用紙のみセットして、印刷が終わったら次の用紙をセットしてください。 • 印刷用紙を印刷する側を上にして手動給紙トレイにセットします。用紙をセットする際、用紙の上端が最初に手動給紙トレイに入るようにしてください。 • すでに印刷された用紙を使う場合、印刷する側 (空白側) が上向きになっていることを確認してください。

5. 印刷された用紙がプリンターから出たら、上記の手順にしたがって次の用紙をセットし、印刷を続行します。用紙のセットが遅すぎる場合、給紙トレイが空であるという警告がなされ、印刷を続行するにはコントロールパネルを押す必要が生じます。用紙のセットが速すぎる場合、用紙はプリンター内へと引き込まれて、大抵の場合、紙詰まりが起こります。

| 注: | • 印刷後は、すぐに用紙、封筒および OHP フィルムを取り出してください。用紙や封筒が束になっていると、紙詰まりを起こしたり、紙が巻いてしまう原因になります。

2. 4. 印刷できない領域

塗りつぶされた部分は印刷できない領域を示します。

使用法 | 用紙サイズ | 上下の余白 (A) | 左右の余白 (B)
印刷 | A4 | 4.2 mm (0.165 in) | 4.2 mm (0.165 in)
レター | 4.2 mm (0.165 in) | 4.2 mm (0.165 in)

上記のマージン設定は PCL6 にのみ対応しています。

2. 5. 用紙および手書き原稿の使用法

• 荒いきめや、デコボコがあったり、油の染み込んだ高い光沢などがある用紙や手書き原稿の場合、印刷能力は著しく落ちます。

• 用紙上にホコリや、けばなどがないか、確認してください。

• 用紙は平たい面に置いて、冷たく乾燥した環境で保存してください。