7. Manutenzione ordinaria

7.1. Pulizia della stampante

| Nota: | • Utilizzare detergenti delicati. • Alcuni componenti della stampante potrebbero rimanere bollenti per un breve periodo dopo l'uso. All'apertura del coperchio anteriore o del coperchio posteriore per pulire i componenti all'interno della stampante, fare attenzione a non toccare le parti ombreggiate come mostrato nella figura seguente.

1. Usare un panno morbido per pulire l'esterno della stampante.

2. Aprire il coperchio anteriore e rimuovere la cartuccia del toner.

| Nota: | • Alla rimozione della cartuccia del toner, collocarla in un sacco protettivo o avvolgerla con uno strato spesso di carta per evitare che la luce diretta possa danneggiare la cartuccia del toner.

3. Pulire l'interno della stampante strofinando delicatamente l'area ombreggiata, come mostrato in figura, utilizzando un panno asciutto che non lascia pelucchi.

7.2. Manutenzione della cartuccia del toner

7.2.1. Informazioni sulla cartuccia del toner

1. Uso e manutenzione della cartuccia del toner.

Per una migliore qualità di stampa, utilizzare una cartuccia del toner Pantum originale.

Nell'utilizzare la cartuccia del toner, prestare attenzione a quanto segue:

• Salvo il caso in cui venga utilizzata immediatamente, non rimuovere la cartuccia del toner dalla confezione.

• Non tentare di rigenerare la cartuccia del toner senza autorizzazione. Eventuali danni non saranno coperti dalla garanzia della stampante.

• Conservare la cartuccia del toner in un luogo fresco e asciutto.

• Il toner all'interno della cartuccia del toner è infiammabile. Non collocare la cartuccia del toner accanto a possibili sorgenti di accensione per evitare il rischio di incendio.

• Durante la rimozione o il disassemblaggio della cartuccia del toner, fare attenzione alla fuoriuscita di toner. Qualora si verificasse una fuoriuscita di toner con conseguente contatto con la pelle, gli occhi o la bocca, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare subito un medico in caso di malessere.

• Conservare la cartuccia del toner in un luogo lontano dalla portata dei bambini.

2. Durata della cartuccia del toner

La durata della cartuccia del toner dipende dalla quantità di toner necessario per le stampe.

Quando lo stato dell'indicatore Dati/Cartuccia della stampante corrisponde a quello indicato nella figura seguente, significa che la cartuccia del toner è esaurita e deve essere sostituita.

7.2.2. Sostituzione della cartuccia del toner

| Nota: | Prima di sostituire la cartuccia del toner, prestare attenzione a quanto segue: • La superficie della cartuccia del toner potrebbe contenere del toner. Rimuoverla con cautela per evitare fuoriuscite. • Collocare la cartuccia del toner rimossa su un foglio di carta per evitare la fuoriuscita accidentale del toner.

• Dopo aver rimosso la protezione, installare immediatamente la nuova cartuccia del toner nella stampante, per evitare che subisca danni causati dall'esposizione prolungata alla luce diretta naturale o artificiale.

• Durante l'installazione, non toccare la superficie della cartuccia del toner per evitare di graffiarla.

Seguire i passaggi indicati di seguito per sostituire la cartuccia del toner:

1. Spegnere la stampante.

2. Aprire il coperchio anteriore e rimuovere la cartuccia del toner usata lungo le guide.

3. Aprire la confezione della nuova cartuccia del toner tenendola per la maniglia e agitarla delicatamente per circa 5-6 volte, in modo da distribuire il toner all'interno della cartuccia in maniera uniforme.

4. Rimuovere la protezione, inserire la cartuccia del toner nella stampante lungo le guide e chiudere il coperchio con cura.

| Nota: | Prima di installare la cartuccia del toner nella stampante, verificare che non vi siano eventuali sigilli da rimuovere, quindi procedere all'installazione.

5. Riavviare la stampante per stampare una pagina di prova.