2. Papir og utskriftsmedier

2.1. Papirspesifikasjoner

Automatisk mateskuff | Type medium | Normal
Mediestørrelse | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6 custom, etc.
Vekt på medium | 60~105 g/m²
Skuffens maksimumskapasitet | 250 ark (80 g/m²) papir
Manuell mateskuff | Type medium | Normalt papir, spesialpapir (gjennomsiktig papir, kartong, etikett, konvolutt, tykt papir etc.)
Vekt på medium | 60~200 g/m²
Skuffens maksimumskapasitet | 1 ark

| Merk: | • Det anbefales at du bruker standard A4 (80g/m²)-papir • Hyppig bruk av spesialpapir kan forkorte skriverens levetid • Bruk av utskriftsmedier som ikke oppfyller standarden beskrevet i denne brukerveiledningen, kan gi dårlig utskriftskvalitet, økt risiko for fastkjørt papir og stor slitasje på skriveren

• Egenskaper som f.eks. vekt, sammensetning, struktur og fuktighet er viktige faktorer som har betydning for ytelse og utskriftskvalitet

• Ta følgende faktorer i betraktning når du velger utskriftsmedier:

> 1 Ønsket utskriftseffekt: De valgte utskriftsmediene skal oppfylle kravene til utskrift.

> 2 Jevnhetsgrad på overflatene: Graden av jevnhet på utskriftsmediene kan ha betydning for hvor skarp utskriften blir.

> 3 Enkelte utskriftsmedier oppfyller alle bruksstandarder som er beskrevet her, men gir likevel utilfredsstillende utskrift. Dette kan skyldes feil bruk, uheldig temperatur og fuktighet, eller andre faktorer som er utenfor Pantums kontroll. Før du kjøper store mengder utskriftsmedier, må du forsikre deg om at utskriftsmediene er i henhold til spesifikasjonene i denne brukerveiledningen.

> 4 Bruk av utskriftsmedier som ikke er i henhold til disse spesifikasjonene, kan skade skriveren.

2.2. Spesialpapir

Denne skriveren støtter bruk av spesialpapir. Spesialpapir omfatter: etiketter, konvolutter, gjennomsiktig papir, tykt papir etc.

| Merk: | • Når du bruker spesialpapir eller utskriftsmedier, må du være nøye med å velge passende papirtype/-størrelse i skriverinnstillingene, slik at du får optimal utskriftseffekt

| Ta hensyn til følgende anbefalinger:

Typer utskriftsmedier | Riktige rutiner | Feil rutiner
Etiketter | Bare bruk etiketter uten papir med eksponert fôr. Etikettene skal plasseres flatt. Bare bruk fulle etikettark. Det er ingen garanti for at alle etiketter på markedet vil oppfylle de nødvendige kravene. | Bruk av krøllete etiketter eller etiketter med utbuktninger/skader
Konvolutter | Konvolutter må settes inn jevnt. | Bruk av krøllete konvolutter, konvolutter med hakk i, gjenklistrede konvolutter eller skadede konvolutter Bruk av konvolutter med klips, lås, vinduer eller belagt fôr Bruk av selvklebende klistremerker eller andre syntetiske materialer
Gjennomsiktig papir | Bruk kun gjennomsiktig film som er godkjent for bruk i laserskrivere. Når gjennomsiktig papir fjernes fra skriveren, må det plasseres på et flatt underlag. | Bruk av gjennomsiktige utskriftsmedier som ikke er egnet for laserskrivere
Tykt papir | Bare bruk tykt papir som er godkjent for bruk i laserskrivere og oppfyller vektspesifikasjonene for denne skriveren. | Bruk av papir med høyere vekt enn anbefalt mediespesifikasjon for denne skriveren, med mindre papiret er godkjent for bruk i denne skriveren.

2.3. Legge i papir

2.3.1. Legge i papir i den automatiske mateskuffen

1. Skyv den automatiske mateskuffen ut av skriveren.

2. Juster den automatiske mateskuffens styreskinner for papirlengde-/bredde til ønsket papirstørrelse.

| Merk: | • Ikke klem hardt på styreskinnen for papirlengde/-bredde – papiret kan bli deformert

3. Før du legger i papir, må du brette ut stablet papir slik at du unngår fastkjørt papir eller matefeil. Deretter må du legge i papiret i skuffen med utskriftssiden ned.
Den automatiske mateskuffen har en kapasitet på opptil 250 sider, 80g/m² papir.

4. Løft opp utskriftsskuffen for å unngå at det utskrevne papiret kommer ut av posisjon og faller ned.

| Merk: | • Det anbefales at du løfter opp utskriftsskuffen for å unngå at papiret kommer ut av posisjon og faller ned etter utskrift. Dersom du velger å ikke løfte opp utskriftsskuffen, anbefaler vi at du straks fjerner det utskrevne papiret fra skriveren.

• Dersom papirmengden i standardskuffen overskrider 250 ark (80g/m² ), kan papir kjøre seg fast eller matingen bli dårlig

• Dersom du skriver ut på én side, må du kontrollere at siden som skal skrives ut (den blanke siden), vender ned

2.3.2. Legge i papir i den manuelle mateskuffen

1. Løft opp mateskuffen for å unngå at det utskrevne papiret kommer ut av posisjon og faller ned, eller fjern det utskrevne dokumentet straks etter fullført utskrift.

2. Åpne den manuelle mateskuffen.

3. Skyv styreskinnene for papiret inn i den manuelle mateskuffen for å tilpasse størrelsen på begge sider av papiret. Ikke bruk for mye kraft. Papiret kan sette seg fast eller bli skjevt.

4. Før utskriftsmediene, f.eks. konvolutten eller det gjennomsiktige papiret, inn i den manuelle mateskuffen med begge hendene, inntil den fremre enden av konvolutten eller det gjennomsiktige papiret kommer i kontakt med korreksjonsrullen.

| Merk: | • Når du legger i papir i den manuelle mateskuffen, vil skriveren automatisk bytte til manuell matemodus • Legg kun i ett utskriftsmedium i den manuelle mateskuffen om gangen. Legg i et nytt utskriftsmedium når utskriften er fullført • Legg i utskriftsmediene i den manuelle mateskuffen med utskriftssiden opp. Legg i arket i den manuelle mateskuffen med toppen først.

• Dersom du bruker utskrevet papir, må du kontrollere at siden som skal skrives ut (den blanke siden), vender opp

5. Når den utskrevne siden har kommet ut av skriveren, må du legge i et nytt ark. Se fremgangsmåten ovenfor. Dersom du er for sen med å legge i papiret, vil du bli varslet om at mateskuffen er tom, og du vil måtte trykke på kontrollpanelet for å fortsette utskriften. Dersom du legger i papir for fort, vil papiret bli dratt inn i skriveren og kunne kjøre seg fast.

| Merk: | • Etter utskrift må du straks fjerne papiret, konvoluttene og det gjennomsiktige papiret Stabler kan gjøre at papir/konvolutter kjører seg fast, eller at papir krølles.

2.4. Område som ikke kan skrives ut

Det skyggelagte området indikerer et område som ikke kan skrives ut.

Bruk | Papirstørrelse | Topp- og bunnmarg (A) | Venstre- og høyremarg (B)
Utskrift | A4 | 4,2 mm (0,165 tommer) | 4,2 mm (0,165 tommer)
Letter | 4,2 mm (0,165 tommer) | 4,2 mm (0,165 tommer)

Marginnstillingen ovenfor tilsvarer bare PCL6.

2.5. Prinsipper for bruk av papir og manuskripter

• Papir eller manuskripter med grov struktur, konkavt papir / konkave manuskripter, konvekst papir / konvekse manuskripter, papir/manuskripter med oljeflekker samt fint papir / fine manuskripter vil gi dårligere utskrift

• Kontroller at det ikke er støv, rusk etc. på papiret.

• Papiret skal plasseres på en flat overflate og oppbevares i kjølige og tørre omgivelser