6. Panel de control

6.1. Descripción general del panel de control

El panel de control se compone de un botón, un indicador LED multicolor (el indicador LED se puede mostrar en rojo, verde o naranja) y un indicador LED monocromo, como se indica en la figura que aparece abajo:

1 | Botón
2 | Papel: Indicador LED monocromo rojo
3 | Datos/cartucho: Indicador LED multicolor

6.2. Funciones de los indicadores LED y del botón del panel de control

1. Funciones del botón

Al presionar el botón, podrá realizar las siguientes funciones:

• Imprimir una página de demostración presionando prolongadamente el botón mientras la impresora está en estado inactivo.

• Imprime la página de lista de fuentes presionando brevemente el botón mientras se encuentra en estado inactivo (esta función está disponible con impresoras que admiten lenguage PostScript).

• Activar la impresora cuando se encuentra en modo Suspensión.

• Restaurar la impresión luego de un error de alimentación (presionar brevemente).

• Restaurar la impresión luego de cargar papel en la bandeja (presionar brevemente).

• Continuar con la impresión en caso de que el origen del papel no coincida (presionar brevemente).

• Continuar con la impresión luego de eliminar el atasco de papel de la bandeja de alimentación (presionar brevemente).

• Presionar prolongadamente el botón durante la impresión puede cancelar el trabajo de impresión actual.

• Restaurar la configuración de fábrica: En estado apagado, presione el botón para encender la impresora y restaurar la configuración de fábrica.

2. Función del indicador LED monocromo

| El indicador se mostrará en rojo y se escuchará una alerta en caso de que la impresora se quede sin papel, se produzca un atasco de papel o de alimentación, el papel no coincida o el origen del papel y el origen del papel establecido no coincidan, entre otros problemas.

3. Función del indicador LED multicolor

El indicador LED multicolor podrá mostrarse en rojo, verde o naranja con las funciones específicas que se indican más abajo:

| El color rojo indica que se produjo un error grave. Para obtener información sobre errores específicos, consulte el Capítulo 8 Solución de problemas.
| El color naranja indica lo siguiente: El cartucho de tóner no está instalado, el cartucho de tóner no coincide, el nivel del cartucho de tóner está bajo u otros problemas relacionados con el cartucho de tóner.
| El color verde indica un estado diferente a los mencionados anteriormente (por ejemplo, Imprimir, Calentamiento, Suspensión o Listo).

6.3. Indicaciones de las luces LED

El origen de un error se puede determinar por la indicación de las luces LED en caso de que se produzca un error.

A continuación se incluyen los significados de la indicación del estado de los indicadores LED:

N.º | Estado | Descripción del estado
Papel | Datos/cartucho:
1 |  |  | Ambos indicadores LED se encenderán brevemente al encender la impresora.
2 |  |  | Al encender la impresora, el indicador de papel se apaga y el indicador de datos (verde) parpadea.
3 |  |  | En el estado Listo, el indicador de datos se muestra en color verde fijo, mientras que el indicador de papel rojo se apaga, aunque no haya papel en la bandeja.
4 |  |  | Durante la impresión, el indicador de papel rojo se apaga y el indicador de datos (verde) parpadea.
5 |  |  | Durante el estado Suspensión, el indicador de papel rojo se apaga y el indicador de datos (verde) parpadea.
6 |  |  | El trabajo se cancela en el panel y el indicador multicolor (verde) parpadea.
7 |  |  | Si no hay papel en la bandeja, no hay papel en la alimentación manual o se produjo un atasco de papel durante el proceso de impresión, el indicador de papel rojo parpadea.
8 |  |  | En caso de que se produzca un atasco de papel (atasco de alimentación, atasco interno, atasco de salida y atasco en la unidad de impresión a doble cara) o de que no coincida el origen del papel con el origen del papel establecido, el indicador de papel rojo permanece encendido.
9 |  |  | En el estado Listo o Suspensión, en caso de que se produzca una alarma de tóner bajo, el indicador de datos parpadea en naranja.
10 |  |  | Si se produce un error de cartucho de tóner (el cartucho de tóner no está instalado, el cartucho de tóner no coincide o el cartucho de tóner caducó), el indicador de datos y de cartucho se muestra en color naranja fijo.
11 |  |  | Para obtener información sobre los errores de la impresora (rodillo térmico anormal, motor de láser anormal, error de comunicación, cubierta abierta, entre otros errores), el indicador de datos y de cartucho se muestra en color rojo fijo.