7. Underhåll

7.1. Rengöra skrivaren

| Obs! | • Använd skonsamma rengöringsmedel. • Vissa skrivardelar kan vara mycket varma strax efter det att skrivaren har använts. När du öppnar den främre eller bakre luckan för att rengöra delarna inuti skrivaren bör du undvika att röra delarna i det skuggade området på följande bild.

1. Använd en mjuk trasa för att torka rent skrivarens utsida.

2. Öppna den främre luckan och ta ur tonerpatronen.

| Obs! | • När du tar ut tonerpatronen lägger du den i en skyddande påse eller sveper tjockt papper om den för att undvika att direkt ljus skadar tonerpatronen.

3. Rengör skrivarens insida genom att försiktigt torka av det skuggade området (enligt bilden) med en mjuk och luddfri trasa.

7.2. Underhåll av tonerpatron

7.2.1. Om tonerpatronen

1. Använda och underhålla tonerpatronen.

Använd en tonerpatron från Pantum för bästa utskriftskvalitet.

När du använder tonerpatronen ska du vara uppmärksam på följande:

• Om den inte ska användas direkt ska du inte avlägsna tonerpatronen från förpackningen.

• Försök inte fylla på tonerpatronen utan behörighet. Det kan orsaka skador som inte täcks av skrivarens garanti.

• Förvara tonerpatronen på en sval och torr plats.

• Materialet inuti tonerpatronen är lättantändligt. Placera inte den i närheten av en tändkälla, då det finns risk för brand.

• När tonerpatronen avlägsnas eller plockas isär kan den läcka toner. Om tonern kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen ska du genast skölja med rent vatten och kontakta en läkare om du inte mår bra.

• Förvara tonerpatronen utom räckhåll för barn.

2. Tonerpatronens livslängd

Tonerpatronens livslängd beror på hur mycket toner som används för utskrifterna.

När statusen för skrivarens data/patron-indikator motsvarar följande bild innebär det att tonerpatronens livslängd är slut och den behöver bytas ut.

7.2.2. Byta tonerpatron

| Obs! | Var uppmärksam på följande innan du byter ut tonerpatronen: • Det kan finnas toner på tonerpatronens yta. Avlägsna den försiktigt för att undvika att toner spills ut. • Lägg tonerpatronen på ett papper för att undvika att toner av misstag läcker ut.

• När skyddet tagits bort måste tonerpatronen genast installeras i skrivaren för att undvika att den skadas genom att den exponeras för en längre stunds direkt solljus eller artificiellt ljus.

• Rör inte vid tonerpatronens yta vid installationen för att undvika att den repas.

Följ dessa anvisningar för att byta ut tonerpatronen.

1. Stäng av skrivaren.

2. Öppna den främre luckan och ta ur den gamla tonerpatronen längs med guiderna.

3. Öppna den nya tonerpatronens förpackning, håll ner handtaget på tonerpatronen och skaka den försiktigt 5–6 gånger för att fördela tonern jämnt inuti tonerpatronen.

4. Avlägsna skyddet, sätt i tonerpatronen i skrivaren längs med guiderna och stäng igen luckan ordentligt.

| Obs! | Innan tonerpatronen installeras i skrivaren bör du kontrollera om det finns någon försegling och dra av denna.

5. Starta om skrivaren för att skriva ut en testsida.