5. طباعة

5.1. وظيفة الطباعة

يمكن تحقيق وظائف الطباعة التالية من خلال إعدادات خصائص متنوعة من "تفضيلات الطباعة".

الوظائف | الرسم التوضيحي
الطباعة التلقائية على الوجهين |
ترتيب |
طباعة بالترتيب العكسي |
عدة صفحات على ورقة واحدة |
طباعة الملصقات (لنظام التشغيل Windows فقط) |
تكبير/تصغير الطباعة |
حجم مخصص |

| ملاحظة: | • يمكنك تحديد طباعة 2x2 Poster (ملصق 2×2) في خيار N-in-1 (طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة) للتأكد من وظيفة طباعة الملصقات. • يمكنك فتح "تفضيلات الطباعة" والنقر فوق الزر "تعليمات" لعرض شرح وظيفة معيّنة. لمزيد من المعلومات حول كيفية فتح مستند التعليمات، راجع القسم 5.2.

5.2. إعدادات الطباعة

افتح "تفضيلات الطباعة" للوصول إعدادات الطباعة.

5.2.1. صفحة رئيسية

1. إعدادات سريعة: يمكن للمستخدم حفظ الإعدادات أو حذفها، ويتم عرض اسم الإعداد المحفوظ في القائمة المنسدلة، بينما لا يمكن حذف "إعدادات المصنع"؛ بالنسبة للمهام المختلفة، سيتم عرض الإعدادات المطبّقة السابقة عندما يقوم المستخدمون بإعادة فتح "التفضيل" في كل مرة.

2. انقر فوق PANTUM للاتصال المباشر بموقع ويب PANTUM.

3. انقر فوق الزر "تعليمات" لفتح مستند التعليمات الذي يتضمّن دليل المستخدم الخاص بالطابعة.

5.2.2. صفحة الورق

1. مصدر الورق: لتحديد الدرج الذي يخرج منه الورق.

2. انقر فوق الزر "تخصيص"، سينبثق مربع الحوار "ورق مخصص" ويمكن للمستخدمين تحرير حجم الورق المخصص.

5.2.3. صفحة التخطيط

1. توفير الحبر: لعرض الوضع "توفير الحبر" في الطباعة.

2. الكثافة: لتعيين كثافة الطباعة: خفيف وعادي وغامق.

5.2.4. صفحة الإعدادات المتقدمة

1. علامة مائية جديدة

انقر فوق الزر "جديد" وسينبثق مربع حوار تحرير العلامة المائية، كما هو واضح أدناه:

2. إعدادات خط TrueType

خيار التحكم | الوصف
استخدام الخط TrueType دومًا | استخدام الخط TrueType الذي حدده المستخدم للطباعة. إرسال الخط TrueType إلى الطابعة عن طريق "برنامج التشغيل".
استبدال الخط TrueType بخط الطابعة | إذا قام المستخدم بتحديد هذا الخيار، سيقوم برنامج التشغيل بتحديد خط الطابعة الملائم والذي يتوافق مع الخط TrueType من قائمة الخطوط وستقوم الطابعة بالطباعة باستخدام الخط المعقد. عند تحديد هذا الخيار، يتم تعطيل الوظيفة طباعة الخط TrueType مع الصور النقطية.
طباعة الخط TrueType مع الصور النقطية | قد يتعذر تحديد كل من هذه الوظيفة ووظيفة استخدام خط الطابعة.

5.3. وضع الطباعة

تعرض الطابعة وضعين للطباعة، يتم تسميتهما الطباعة باستخدام درج علبة التغذية التلقائية بالورق، والطباعة باستخدام درج علبة التغذية اليدوية بالورق. وتتم الطباعة باستخدام درج علبة التغذية التلقائية بالورق بشكل افتراضي، وستعمل على الطباعة باستخدام درج علبة التغذية اليدوية بالورق أولاً في حالة وجود وسائط طباعة في درج علبة التغذية اليدوية بالورق.

5.3.1. الطباعة باستخدام "درج علبة التغذية التلقائية بالورق"

قبل الطباعة، تأكد من تحميل كمية معيّنة من الوسائط في درج علبة التغذية التلقائية بالورق ومن عدم وجود وسائط طباعة في درج علبة التغذية اليدوية بالورق.

| ملاحظة: | • للاحتياطات أثناء تحميل الورق، راجع الفصل 2. • للتعرُّف على نوع الوسائط التي يمكن طباعتها بواسطة درج علبة التغذية التلقائية بالورق، راجع الفصل 2.

5.3.2. الطباعة باستخدام "درج علبة التغذية اليدوية بالورق"

عند تحميل الورق في درج علبة التغذية اليدوية بالورق، سوف تعمل الطابعة تلقائيًا على تمكين وضع التغذية اليدوية.

| ملاحظة: | • يتم تنفيذ وضع التغذية اليدوية بالورق بحيث تتم التغذية بالورق أولاً من خلال درج علبة التغذية اليدوية بالورق عند تحميل الورق في درج علبة التغذية اليدوية بالورق. • بشكل عام، يتم استخدام "درج علبة التغذية اليدوية بالورق" للطباعة على ورق معيّن، مثل المغلفات والورق الشفاف وما إلى ذلك، ويمكن تحميل ورقة واحد فقط في كل مرة.

• للمعلومات عن تحميل الورق في درج علبة التغذية اليدوية بالورق، راجع الفصل 2.

• للتعرُّف على نوع الوسائط التي يمكن طباعتها بواسطة درج علبة التغذية اليدوية بالورق، راجع الفصل 2.

5.4. الطباعة التلقائية على الوجهين

1. تدعم الطابعة خاصية الطباعة التلقائية على الوجهين على الورق العادي. حجم الورق المدعوم عن طريق خاصية الطباعة التلقائية على الوجهين: A4/LETTER وLEGAL وOFICIO وFolio.

| ملاحظة: | قد يتجعد الورق إذا كان رفيعًا. إذا تجعَّد الورق، فاجعله مستويًا وضعه مرة أخرى في درج علبة التغذية التلقائية بالورق. • قد تتسبب محاولة الطباعة التلقائية على الوجهين في تلف الطابعة إذا كانت بعض وسائط الورق لا تتناسب مع خاصية الطباعة التلقائية على الوجهين.

• إذا كان الورق المُحمَّل في درج علبة التغذية بالورق التلقائي يتجاوز 250 صفحة، فسوف يتكدّس الورق أو لن يتم تلقيمه.

• لا تدعم خاصية الطباعة التلقائية على الوجهين وظيفة طباعة الملصقات.

• لمعرفة كيفية تحميل الورق ونوع الوسائط التي ينبغي طباعتها باستخدام درج علبة التغذية التلقائية بالورق، راجع الفصل 2. يوصى باستخدام الورق القياسي.

• لمزيد من المعلومات حول كيفية التعامل مع مشكلات تكدّس الورق، راجع الفصل 8.

2. تدعم الطابعة خاصية الطباعة على الوجهين باستخدام درج علبة التغذية التلقائية بالورق والطباعة التلقائية على الوجهين باستخدام درج علبة التغذية اليدوية بالورق.

1) خاصية الطباعة التلقائية على الوجهين باستخدام درج علبة التغذية التلقائية بالورق.

تأكد من تحميل كمية محددة من الورق في درج علبة التغذية التلقائية بالورق قبل الطباعة.

2) خاصية الطباعة التلقائية على الوجهين باستخدام درج علبة التغذية اليدوية بالورق.

التغذية بالورق من خلال درج علبة التغذية اليدوية بالورق للطباعة التلقائية على الوجهين.

عند وضع الورق في درج علبة التغذية اليدوية بالورق، ستمنح الطابعة أولوية لاستخدام ورق الطباعة في درج علبة التغذية اليدوية بالورق.

| ملاحظة: | • يمكن استخدام درج علبة التغذية اليدوية بالورق للطباعة التلقائية على الوجهين، إلا أن ذلك يتطلب منك أن تقوم بالتغذية بالورق يدويًا واستخدام نوع ورق الطباعة المستحسن.

تظهر خطوات الطباعة التلقائية على الوجهين كما يلي (لنظام التشغيل Windows فقط)

1. فتح مهمة الطباعة التي يلزم طباعتها من التطبيق (مثل "المفكرة").

2. حدد "طباعة" من القائمة "ملف".

3. حدد الطابعة Pantum مع اختيار الطراز الملائم.

4. انقر الزر "تفضيلات" أو "خصائص" لتكوين الطباعة.

5. حدد علامة التبويب "أساسي" من المنطقة "الطباعة المزدوجة" وحدد الخيارات "حافة طويلة" و"حافة قصيرة".

6. انقر فوق "طباعة" لإكمال إعدادات الطباعة، للقيام بالطباعة التلقائية على الوجهين.

| ملاحظة: | • يوصى برفع رفّ الورق لتجنب انزلاق الورق المطبوع عن درج الإخراج. إذا اخترت عدم رفع رفّ الورق الخاص بدرج الإخراج، نوصي بإزالة الورق المطبوع من الطابعة على الفور. • أثناء عملية الطباعة، ستعمل الطباعة على تعديل اتجاه نص الصفحة تلقائيًا.