7. Regelmäßige Wartung

7.1. Reinigung des Druckers

| Hinweis: | • Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel. • Manche Teile des Druckers können nach dem Gebrauch noch für eine gewisse Zeit heiß sein. Berühren Sie nicht die Teile in dem hervorgehobenen Bereich (siehe folgende Abbildung), wenn Sie die vordere oder hintere Abdeckung entfernen, um den Drucker innen zu reinigen.

1. Wischen Sie die Außenseite des Druckers mit einem weichen Tuch sauber.

2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung und nehmen Sie die Tonerkassette heraus.

| Hinweis: | • Wickeln Sie die Tonerkassette in einen Schutzbeutel oder dickes Papier ein, um Schäden an der Kassette durch direktes Licht auszuschließen, wenn Sie die Tonerkassette entnehmen.

3. Reinigen Sie den Drucker innen, indem Sie den hervorgehobenen Bereich vorsichtig mit einem trockenen und fusselfreien Tuch abwischen (siehe Abbildung).

7.2. Wartung der Tonerkassette

7.2.1. Informationen zur Tonerkassette

1. Verwendung und Wartung der Tonerkassette

Verwenden Sie Pantum-Original-Tonerkassetten, um eine gute Druckqualität zu gewährleisten.

Achten Sie bei Verwendung der Tonerkassette auf folgende Punkte:

• Lassen Sie die Tonerkassette in der Verpackung, es sei denn, Sie verwenden die Kassette sofort.

• Füllen Sie ohne entsprechende Genehmigung keinen Toner in die Kassette nach. Daraus entstehende Schäden werden nicht durch die Druckergarantie abgedeckt!

• Bewahren Sie die Tonerkassette an einem kühlen und trockenen Ort auf.

• Der Toner in der Tonerkassette ist entflammbar. Bringen Sie die Tonerkassette nie in die Nähe von Zündquellen, um Brandgefahr auszuschließen.

• Beim Entfernen oder Demontieren der Tonerkassette kann Toner auslaufen. Spülen Sie Haut, Augen oder Mund, wenn sie mit ausgelaufenem Toner in Berührung kommen, unverzüglich mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie sich danach unwohl fühlen.

• Bewahren Sie die Tonerkassette außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2. Nutzungsdauer der Tonerkassette

Die Nutzungsdauer der Tonerkassette richtet sich nach der Tonermenge, die für die Druckaufträge verbraucht wird.

Der folgende Status der Daten-/Kassettenanzeige (siehe Abbildung) weist darauf hin, dass die Lebensdauer der Tonerkassette abgelaufen ist und sie ersetzt werden muss.

7.2.2. Austausch der Tonerkassette

| Hinweis: | Achten Sie vor dem Austausch der Tonerkassette auf folgende Punkte: • An der Oberfläche der Tonerkassette kann Toner haften. Entfernen Sie diese Tonerreste sorgfältig, um ein Verschütten zu vermeiden. • Legen Sie die entnommene Tonerkassette auf einem Blatt Papier ab, um das versehentliche Verschütten von Toner auszuschließen.

• Setzen Sie die neue Tonerkassette sofort nach dem Entfernen der Schutzabdeckung in den Drucker ein, um Schäden an der Kassette durch zu lange Einwirkung von direktem natürlichem oder künstlichem Licht auszuschließen.

• Berühren Sie beim Einsetzen nicht die Oberfläche der Tonerkassette, damit diese nicht zerkratzt.

So tauschen Sie die Tonerkassette aus:

1. Schalten Sie den Drucker aus.

2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung und ziehen Sie die benutzte Tonerkassette entlang der Schienen heraus.

3. Öffnen Sie die Verpackung einer neuen Tonerkassette, halten Sie die Tonerkassette am Griff fest und schütteln Sie die Kassette vorsichtig 5- bis 6-mal, um den Toner gleichmäßig in der Kassette zu verteilen.

4. Entfernen Sie die Schutzabdeckung, schieben Sie die Tonerkassette an den Schienen in den Drucker ein und schließen Sie die Abdeckung wieder fest.

| Hinweis: | Prüfen Sie, ob die Kassette mit einer Versiegelung versehen ist, und ziehen Sie eine solche ggf. ab, bevor Sie die Kassette in den Drucker einsetzen.

5. Schalten Sie den Drucker wieder ein, um eine Testseite zu drucken.