4. Netzwerkeinstellungen (für Netzwerkmodelle)

Möglicherweise müssen Sie Netzwerkparameter für den Drucker konfigurieren. Sie können diese Parameter mithilfe des integrierten Webservers festlegen.

4.1. Installation des Druckers im Netzwerk

Bei dieser Einstellung ist der Drucker direkt mit dem Netzwerk verbunden und kann so konfiguriert werden, dass alle Computer im Netzwerk direkt über diesen Drucker drucken.

1. Schließen Sie das Netzwerkkabel an den Netzwerkanschluss am Drucker an, um diesen direkt mit dem Netzwerk zu verbinden, bevor Sie den Drucker einschalten.

2. Schalten Sie den Drucker ein und warten Sie, bis in der Statusanzeige am Bedienfeld der Status „Bereit“ angezeigt wird (siehe Abbildung unten).

3. Legen Sie die CD-ROM für den Drucker in den Computer ein. Suchen Sie die Datei „setup.exe“ auf der CD-ROM und führen Sie die Datei per Doppelklick aus, falls die Installationssoftware nicht automatisch startet.

4. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

5. Fahren Sie fort, bis die Installation abgeschlossen ist.

| Hinweis: | • Wenn Sie vom Installationsprogramm aufgefordert werden, einen Drucker auszuwählen, können Sie den Namen des Druckers in der Liste „Gefundener Drucker“ auswählen. • Wird der Name des Druckers nicht in der Liste „Gefundener Drucker“ angezeigt, klicken Sie auf „Aktualisieren“ und suchen Sie erneut nach Druckern im Netzwerk.

• Wenn Sie die IP-Adresse des Druckers kennen, der verbunden werden soll, können Sie „IP-Adresse für Installation festlegen“ auswählen, um die
IP-Adresse einzugeben und die Verbindung dadurch zu aktivieren.

4.2. Festlegen von Netzwerkprodukten

4.2.1. Anzeigen und Ändern von Netzwerkeinstellungen

Die IP-Einstellungen des Druckers können Sie über den eingebetteten Webserver des Druckers anzeigen und ändern.

1. Drucken Sie die DEMO-Informationsseite, um die Informationen zur IP-Adresse des Druckers zu erhalten.

Die DEMO-Informationsseite drucken Sie, indem Sie im Leerlaufstatus die Bedienfeldtaste (siehe Abbildung unten) drücken.

2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in die Adresszeile des Webbrowsers ein, um den eingebetteten Webserver zu öffnen.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte, um die Netzwerkinformationen anzuzeigen. Ändern Sie die Einstellungen wie erforderlich.

4.2.2. Festlegen oder Ändern des Anmeldekennworts einer Webseite

Sie können den integrierten Webserver verwenden, um ein neues Netzwerkkennwort festzulegen oder ein vorhandenes Kennwort zu ändern.

1. Melden Sie sich an, um den integrierten Webserver zu öffnen.

| Hinweis: | • Der Standardbenutzername lautet „admin“ und das voreingestellte Kennwort lautet „000000“.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte „Administratoreinstellungen“.

3. Geben Sie das neue Kennwort in das Feld „Kennwort“ ein und wiederholen Sie die Eingabe im Feld „Kennwort bestätigen“.

4. Klicken Sie unten im Fenster auf „Ändern“, um die Einstellungen zu speichern.

4.2.3. IP-Adresse

Die IP-Adresse des Druckers können Sie automatisch über die DHCP-Funktion, aber auch manuell festlegen.

| Automatisch

Standardmäßig ist die automatische DHCP-Einstellfunktion aktiviert.

1. Schließen Sie den Drucker über das Netzwerkkabel an das Netzwerk an und führen Sie die Schritte zur Startvorbereitung aus.

2. Der Drucker ruft automatisch die durch den Server zugewiesene IP-Adresse ab, die dann nach wenigen Sekunden verwendet werden kann.

| Hinweis: | • Wenn der automatische Abruf der IP-Adresse über DHCP nicht möglich ist, verwendet der Drucker die standardmäßig festgelegte IP-Adresse: 169.254.1.1. • Wenn der Drucker für längere Zeit nicht verwendet oder der Netzwerkzugriffspunkt geändert wird, kann sich aufgrund der
DHCP-Eigenschaften die dem Drucker zugewiesene IP-Adresse ändern, sodass der Drucker nicht verbunden werden kann. Es wird daher empfohlen, die DHCP-Funktion zu aktivieren und die vom Netzwerk automatisch zugewiesene IP-Adresse an die MAC-Adresse des Druckers zu binden.

| Manuell

Geben Sie die IP-Adresse in die Adresszeile des Webbrowsers ein, um den eingebetteten Webserver zu öffnen.

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf „Einstellungen“, um die Oberfläche „Einstellungen“ zu öffnen.

2. Wählen Sie „Netzwerkeinstellungen – IPV4-Einstellungen“.

3. Legen Sie nacheinander den Zuweisungsmodus für die IP-Adresse („Manuell“), die IP-Adresse und die Subnetzmaske fest. Die übrigen Einstellungen sind optional.

4. Klicken Sie auf „Anwenden“, um die Einstellungen zu speichern.

| Hinweis: | • Über den eingebetteten Webserver können Sie den Zuweisungsmodus für die IP-Adresse auf „Automatisch“ oder „Manuell“ festlegen. • Wenn Sie alle Druckereinstellungen zurücksetzen möchten, können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Drücken Sie dazu die Bedienfeldtaste
(siehe Abbildung unten), schalten Sie den Drucker ein, sofern er ausgeschaltet ist, und lassen Sie die Taste nach 2 bis 3 Sekunden los. Der Rücksetzvorgang ist abgeschlossen, wenn der Drucker in den Status „Bereit“ wechselt.