לפני השימוש במדפסת

1. לפני השימוש במדפסת

1.1. רשימת אריזה

בעת פתיחת האריזה, נא לוודא כי מצויים בה החלקים הבאים:

חלקים | שם | כמות
| מדפסת | 1
| מחסנית טונר | 1
| כבל ממשק USB | 1
| כבל חשמלי | 1
| תקליטור | 1
| מדריך הגדרות מהיר | 1
| אחריות של Pantum | 1

| הערה: | • תעודת האחריות עשויה שלא להיכלל בתכולת האריזה באזורים מסוימים.

1.2. רכיבי המדפסת

| תצוגה קדמית

1 | סל פלט: משמש לאחסון הנייר המודפס
2 | לוח בקרה: מציין את סטאטוס ההדפסה
3 | מגש פלט:/ מונע את גלישת הנייר המודפס
4 | מכסה קדמי: ניתן להוציא את מחסנית הטונר על ידי פתיחת המכסה הקדמי
5 | מגש מזין מסמכים ידני: ניתן להכניס את חומר ההדפסה ידנית על ידי פתיחת המכסה הקדמי של מגש מזין המסמכים הידני
6 | מובילי מגש מזין מסמכים ידני: מותאמים לרוחב וגובה הנייר
7 | מתג הפעלה ראשי: מפעיל או מכבה את אספקת החשמל
8 | מגש מזין מסמכים אוטומטי: מחזיק את הנייר להדפסה
9 | מובילי רוחב נייר: משמשים להתאמת רוחב הנייר בתוך מגש מזין המסמכים האוטומטי

| תצוגה אחורית

1 | ממשק USB: לחיבור ישיר למחשב
2 | ממשק רשת (אופציונאלי): לחיבור המדפסת לרשת
3 | שקע חשמלי: לחיבור הכבל החשמלי
4 | מכסה אחורי: ניתן לפתיחה לבדיקת תקיעות נייר
5 | יחידת הדפסה דו-צדדית: לשחרור נייר תקוע במהלך הדפסה דו-צדדית בצדה האחורי של המדפסת

1.3. מחסנית טונר

| משך חיי השירות של מחסנית הטונר

סוג | קיבולת הדפסה ממוצעת
מחסנית טונר עם קיבולת סטנדרטית | כ-3,000 עמודים (הנתונים לעיל מבוססים על תקן ISO/IEC 19752)
מחסנית טונר עם קיבולת גבוהה | כ-6,000 עמודים (הנתונים לעיל מבוססים על תקן ISO/IEC 19752)

| הערה: | • הדגם נתון לשינויים ללא הודעה מראש. • קיבולת האביזרים המתכלים עשויה להשתנות על פי סוגי האביזרים השונים שנעשה בהם שימוש. • לאיכות הדפסה מיטבית, לא מומלץ להשתמש באביזרים מתכלים כלשהם מלבד אביזרים מתכלים מקוריים של מותג Pantum. • האחריות אינה מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש באביזרים מתכלים שאינם אביזרים מקוריים של Pantum.