6. Kontrollpanel

6.1. Översikt av kontrollpanel

Kontrollpanelen innehåller en knapp, en flerfärgad LED-lampa (LED-lampan visar rött, grönt och orange) och en enfärgad LED-lampa, enligt bilden nedan:

1 | Knapp
2 | Papper: Enfärgad röd LED-lampa
3 | Data/patron: flerfärgad LED-lampa

6.2. Kontrollpanelens knappfunktioner och LED-funktioner

1. Knappfunktioner

Genom att trycka på knappen kan du använda följande funktioner:

• Skriva ut en testsida genom att hålla nere knappen när skrivaren inte är aktiv;

• Skriv ut sidan med teckensnittslistan genom att trycka kort två gånger i vänteläge. (Funktionen är tillgänglig på skrivare med stöd för PS-språket.);

• Sätta igång skrivaren från viloläge;

• Återuppta utskrift efter att pappersmatningen misslyckats (snabb tryckning);

• Återuppta utskrift efter att ha fyllt på med papper (snabb tryckning);

• Fortsätta skriva ut karbonpapper vid matchningsfel för papperskälla (snabb tryckning);

• Fortsätta utskrift efter att ha tagit bort papper som fastnat i mataren (snabb tryckning);

• Hålla ned knappen under utskrift och avbryta pågående utskrift (lång tryckning);

• Återställa till fabriksinställningar: När skrivaren är avstängd kan du trycka på knappen för att återställa skrivaren till fabriksinställningarna.

2. Funktioner för enfärgad LED-indikator

| Indikatorn lyser rött och en signal ljuder vid slut på papper, papper som fastnat, matchningsfel för papper, matchningsfel mellan papperskälla och angiven papperskälla, o.s.v.

3. Funktioner för flerfärgad LED-indikator

Den flerfärgade LED-indikatorn lyser grönt, rött och orange med följande funktioner:

| Rött visar att ett allvarligt fel har inträffat. Läs mer om specifika fel i Kapitel 8 Felsökning;
| Orange visar att det inte finns någon tonerpatron installerad, att matchningsfel för tonerpatron uppstått, att nivån för tonerpatronen är låg, eller att något annat tonerpatronfel har uppstått;
| Grönt visar en annan status än de som nämns ovan (t.ex. utskrift, uppvärmning, viloläge, klar för utskrift, o.s.v.).

6.3. LED-indikatorer

Om ett fel har uppstått kan orsaken avläsas på LED-indikatorn.

Statuslampans betydelser är följande:

Nr | Status | Statusbeskrivning
Papper | Data/patron
1 |  |  | Båda LED-indikatorerna lyser en kort stund när skrivaren sätts på.
2 |  |  | När skrivaren startar släcks pappersindikatorn och dataindikatorn blinkar (grönt).
3 |  |  | När skrivaren är klar för utskrift lyser dataindikatorn grönt och den röda pappersindikatorn släcks, även om det inte finns något papper i facket.
4 |  |  | Under utskrift släcks den röda pappersindikatorn och dataindikatorn blinkar (grönt).
5 |  |  | Den röda papperindikatorn släcks i viloläge och dataindikatorn blinkar (grönt).
6 |  |  | Utskriftsjobbet avbryts från panelen och den flerfärgade indikatorn blinkar (grönt).
7 |  |  | Om det inte finns något papper i facket, om den manuella pappersmatningen har slut på papper, eller om papper har fastnat under utskriften blinkar den röda pappersindikatorn.
8 |  |  | Om papper har fastnat i skrivaren (i matningen, inne i skrivaren, vid utmatning eller i enheten för duplexutskrift), eller om det uppstått matchningsfel mellan papperskälla och angiven papperskälla lyser den röda pappersindikatorn.
9 |  |  | I läget Klar och i viloläget blinkar dataindikatorn orange om tonernivån är låg.
10 |  |  | Om fel har uppstått med tonerpatronen (om tonerpatronen inte är installerad, vid matchningsfel för tonerpatron, eller om tonerpatronen har upphört att gälla) lyser data/tonerindikatorn orange.
11 |  |  | Vid övriga fel (fel på värmevalsar, fel på lasermotor, kommunikationsfel, locket är öppet, o.s.v.), lyser data/tonerindikatorn rött.