6. Panneau de commande

6.1. Présentation du panneau de commande

Le panneau de commande comprend un bouton, un voyant multicolore (le voyant peut être rouge, vert et orange) et un voyant monochrome, comme le montre le schéma ci-dessous :

1 | Bouton
2 | Papier : voyant monochrome rouge
3 | Données/cartouche : voyant multicolore

6.2. Boutons et voyants du panneau de commande

1. Fonctions des boutons

En appuyant sur le bouton, vous pouvez effectuer les fonctions suivantes :

• Imprimer une page DEMO en appuyant longuement lorsque l'imprimante est en veille ;

• Imprimer la page où figure la liste des polices en appuyant brièvement deux fois lorsque l'imprimante est en veille (cette fonction est disponible pour les imprimantes prenant en charge le langage PS);

• Sortir l'imprimante du mode de veille ;

• Reprendre l'impression après une erreur de chargement de papier (courte pression) ;

• Reprendre l'impression après avoir chargé du papier dans le bac (courte pression) ;

• Continuer l'impression en cas d'incompatibilité de la source du papier (courte pression) ;

• Continuer l'impression après avoir enlevé le bourrage de papier dans le bac (courte pression) ;

• Une longue pression pendant l'impression permet d'annuler la tâche d'impression en cours ;

• Restaurer les paramètres d'usine : À l'arrêt, appuyez sur le bouton de mise en marche de l'imprimante pour restaurer les paramètres d'usine.

2. Fonction du voyant monochrome

| Le voyant est rouge et l'imprimante émet un signal sonore s'il n'y a plus de papier, s'il y a un bourrage, ou en cas d'incompatibilité de la source du papier, etc.

3. Fonction du voyant multicolore

Le voyant multicolore peut être rouge, vert et orange. Les fonctions sont les suivantes :

| Un voyant rouge indique une grave erreur. Pour plus d'informations sur les erreurs spécifiques, consultez le chapitre 8 Résolution des problèmes ;
| Un voyant orange indique : qu'aucune cartouche n'est installée, qu'une cartouche incompatible est installée, que le niveau d'encre est faible, ou autre problème lié à la cartouche d'encre ;
| Un voyant vert indique un statut autre que ceux mentionnés ci-dessus (par exemple impression en cours, échauffement, veille, prêt, etc.)

6.3. Indications des voyants

Vous pouvez déterminer la source d'un problème par la couleur du voyant.

Les voyants indiquent les statuts suivants :

N° | Statut | Description du statut
Papier | Données/Cartouche
1 |  |  | Les deux voyants s'allument rapidement après la mise en marche de l'imprimante.
2 |  |  | Lorsque vous mettez l'imprimante en marche, le voyant du Papier s'éteint, et le voyant des Données (vert) clignote.
3 |  |  | Lorsque l'imprimante est prête, le voyant des Données est fixe et vert ; le voyant rouge du Papier est éteint, même s'il n'y a pas de papier dans le bac de chargement.
4 |  |  | Pendant l'impression, le voyant rouge du Papier s'éteint et le voyant vert des Données clignote.
5 |  |  | En mode veille, le voyant rouge du Papier est éteint et le voyant vert des Données clignote.
6 |  |  | La tâche est annulée à partir du panneau de commande. Le voyant multicolore (vert) clignote.
7 |  |  | S'il n'y a pas de papier dans les bacs de chargement ou s'il y a un bourrage papier pendant l'impression, le voyant rouge du Papier clignote.
8 |  |  | En cas de bourrage papier (bourrage au niveau du bac de chargement, bourrage interne, bourrage en sortie et bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso) ou d'incompatibilité de la source du papier, le voyant rouge Papier reste allumé.
9 |  |  | En mode Prêt ou Veille, en cas de signal sonore indiquant un niveau faible de toner, le voyant Données devient orange et clignote.
10 |  |  | En cas d'erreur au niveau de la cartouche de toner (pas de cartouche installée, cartouche incompatible, cartouche vide), le voyant Données/Cartouche reste allumé en orange.
11 |  |  | Pour toute autre erreur de l'imprimante (le rouleau chauffe anormalement, le moteur chauffe anormalement, erreur de communication, couvercle ouvert, etc.), le voyant Données/Cartouche reste allumé en rouge.