9. 製品仕様

9. 1. 概要

メモリ | 128M
インターフェイス タイプ | USB2. 0 および (特定のモデルのみ) 10/100 イーサネット
適用プラットフォーム | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32bit&64bit) Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9
電源 | 仕様:AC220～240V、50/60Hz、4.0A 仕様:AC100～127V、50/60Hz、8.0A (注: 本プリンターに適する電源および電圧については、プリンター背面のネームプレートを参照してください。)
消費電力 | 印刷時 | 495W 最大出力 750W (25°C)
スタンバイ時 | 50W
スリーブ時 | 2.0W
騒音 | 印刷時 | 55dB 以下
スタンバイ時 | 30dB 以下
スリープ モードの設定 | 初期設定では 1 分
動作環境 | 動作温度範囲 (最高印刷品質) 5-35 (10-32)°C 動作湿度範囲 20~80% RH
製品サイズ (幅 x 奥行き x 高さ) mm | 370 x 370 x 270mm
重量 (レーザー カートリッジを除く) | 約 9 kg
ネットワーク機能 | プロトコル クラスター | TCP/IP (IPv4)
印刷方法 | Direct IP (port 9100)、LPR/LPD
管理プロトコル | DHCP、SNMPv1、DNS、HTTP
組み込み Web サーバー機能性 | 組み込み Web サーバーを通じての設定/ステータス
設定およびその他のサービス | メール アラート、TCP/IP ポート アクセス制御、パスワードの設定、工場出荷時設定の復元
アプリケーション サービス | Ping
アドレス指定 | IPv4 32-bit アドレス MIB-2、ホスト リソース MIB、プリンター MIB、エンタープライズ MIBをサポート Internet Explorer 6. 0 (以降)、Apple Safari 4. 0 (以降)、MozillaFireFox、Google Chrome、Opera でサポートされる機能

9. 2. 印刷仕様

印刷速度 (枚/分) | 30/33 (A4) 32/35 (レター)
印刷に使用する言語 | PCL/PS
最初のページへの時間 | 8.5 秒未満
最大印刷サイズ | リーガル (216 x 355.6mm)
自動両面印刷 | サポート済み
用紙入力容量 | 多目的トレイ | 1 枚 (60~200 g/m²)
標準トレイ | 250 枚 (80 g/m²)
用紙出力容量 | 印刷側 | 150 枚 (80 g/m²)
印刷用紙 | 用紙の種類 | 普通紙、厚紙、特殊紙 (OHP フィルム、カードストック、ラベル、封筒)
用紙サイズ | A4、A5、JIS B5、IS0 B5、A6、レター、リーガル、エグゼクティブ、フォリオ、オフィシオ、ステートメント、日本ハガキ、Monarch 封筒、DL 封筒、C5 封筒、C6 封筒、No.10 封筒、ZL、大16K、大32K、16K、32K、B6
用紙重量 | 60~200 g/m²