6. Pannello di controllo

6.1. Panoramica del pannello di controllo

Il pannello di controllo comprende un pulsante, un indicatore LED multicolore (l'indicatore LED diventerà rosso, verde e arancione) e un indicatore LED monocromatico, come mostrato nell'immagine sottostante:

1 | Pulsante
2 | Carta: indicatore LED monocromatico rosso
3 | Dati/cartuccia: indicatore LED multicolore

6.2. Funzioni dei LED e del pulsante del pannello di controllo

1. Funzioni del pulsante

Premendo il pulsante è possibile eseguire le seguenti funzioni:

• Stampare una pagina di prova tenendolo premuto a lungo quando la stampante è inattiva;

• Stampa la pagina di elenco dei caratteri premendo brevemente due volte mentre è in stand-by (Questa funzione è disponibile con le stampanti che supportano la lingua PS).

• Riattivare la stampante dalla modalità di sospensione;

• Ripristinare la stampa in seguito a un guasto dell'alimentazione (pressione veloce);

• Ripristinare la stampa dopo il caricamento della carta nel vassoio (pressione veloce);

• Continuare la stampa in caso di origine carta non corrispondente (pressione veloce);

• Continuare la stampa dopo aver rimosso la carta inceppata nell'alimentatore (pressione veloce);

• Premendo a lungo il pulsante durante la stampa è possibile annullare il processo di stampa in corso (pressione prolungata);

• Ripristinare le impostazioni di fabbrica: quando la stampante è spenta, premere il pulsante per accendere la stampante e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

2. Funzione dell’indicatore LED monocromatico

| L'indicatore diventerà rosso e verrà emesso un segnale sonoro in caso di carta mancante, carta inceppata, inceppamento dell'alimentazione, carta non corrispondente, errore di corrispondenza tra origine della carta impostata e origine della carta effettiva, ecc.

3. Funzione dell'indicatore LED multicolore

L'indicatore LED multicolore diventerà rosso, verde e arancione a seconda della funzione specifica, ovvero:

| Il rosso indica la presenza di un errore grave. Per gli errori specifici, consultare il capitolo 8 Risoluzione dei problemi;
| L'arancione indica che non è stata installata una cartuccia del toner, c'è un errore di corrispondenza nella cartuccia del toner, il livello della cartuccia del toner è in esaurimento o altri problemi relativi alla cartuccia del toner.
| Il verde indica uno stato diverso da quelli indicati sopra (come modalità di stampa, riscaldamento, sospensione, stampante pronta, ecc.).

6.3. Indicazioni dei LED

In caso di guasto, è possibile identificarne l'origine grazie all'indicazione dei LED.

Il significato dello stato degli indicatori LED è riportato di seguito:

N. | Stato | Descrizione dello stato
Carta | Dati/cartuccia
1 |  |  | Entrambi i LED si illuminano quasi immediatamente all'accensione della stampante.
2 |  |  | All'avvio della stampante, l'indicatore della carta si spegne e l'indicatore dei dati (verde) lampeggia.
3 |  |  | Quando la stampante è pronta, l'indicatore dei dati emette una luce fissa verde e l'indicatore della carta è spento, anche se non c'è carta nel vassoio.
4 |  |  | Durante la stampa, l'indicatore rosso della carta si spegne e l'indicatore dei dati (verde) lampeggia.
5 |  |  | In modalità di sospensione, l'indicatore rosso della carta si spegne e l'indicatore dei dati (verde) lampeggia.
6 |  |  | Il processo di stampa è rimosso dal pannello e l'indicatore multicolore (verde) lampeggia.
7 |  |  | Nel caso in cui manchi la carta nel vassoio, non vi sia carta per l'alimentazione manuale o si sia verificato un inceppamento dell'alimentazione, l'indicatore della carta rosso lampeggia.
8 |  |  | In caso di inceppamento della carta (inceppamento dell'alimentazione, inceppamento interno, inceppamento in uscita e inceppamento dell'unità di stampa fronte/retro) ed errore di corrispondenza tra origine della carta impostata e origine della carta effettiva, l'indicatore della carta rosso rimane fisso.
9 |  |  | Quando la stampante è pronta o è in modalità sospensione, in caso di avviso di toner in esaurimento, l'indicatore dei dati diventa arancione e lampeggia.
10 |  |  | Se non si è verificato un errore della cartuccia del toner (la cartuccia del toner non è installata, si è verificato un errore di corrispondenza nella cartuccia del toner, la cartuccia del toner è scaduta), l'indicatore Dati/Cartuccia diventa arancione e rimane fisso.
11 |  |  | Per altri errori di stampa (anomalia nel riscaldamento del rullo, anomalia nel motore del laser, errore di comunicazione, apertura del coperchio, ecc.), l'indicatore Dati/Cartuccia diventa rosso e rimane fisso.