2. الورق ووسائط الطباعة

2.1. مواصفات الورق

درج التغذية التلقائية بالورق | نوع الوسائط | عادي
حجم الوسائط | A4 وA5 وJIS B5 وIS0 B5 وA6 وLetter وLegal وExecutive وFolio وOficio وStatement وBig 16K وBig 32K و16K و32K وB6 مخصص وما إلى ذلك.
وزن الوسائط | من 60 إلى 105 جم/م²
الحد الأقصى لسعة الدرج | 250 ورقة، وزن الورقة 80 جم/م²
درج التغذية اليدوية بالورق | نوع الوسائط | ورق عادي، ورق خاص (شفاف، ورق البطاقات، ملصق، مغلف، سميك، وغير ذلك).
وزن الوسائط | من 60 إلى 200 جم/م²
الحد الأقصى لسعة الدرج | ورقة واحدة

| ملاحظة: | • من المفضلً استخدام الورق القياسي بحجم A4‏ (80جم/م²). • قد يؤثر الاستخدام الموسّع للورق الخاص على مدة خدمة الطابعة. • قد يؤدي استخدام وسائط الطباعة التي لا تتطابق مع المعايير الموضحة في دليل المستخدم إلى الحصول على طباعة ذات جودة رديئة، وزيادة مخاطر تكدّس الورق والتلف المفرط للطابعة.

• هناك بعض الخصائص التي تعد عوامل هامة تؤثر على أداء الطباعة وجودة الإخراج كالوزن والتركيب والملمس والرطوبة.

• رجاءً ضع العوامل التالية في الاعتبار عند اختيار وسائط الطباعة:

1. تأثير الطباعة المطلوب: يجب أن تتطابق وسائط الطباعة المحددة مع متطلبات مهام الطباعة.

2. ملاسة السطح: قد تؤثر ملاسة وسائط الطباعة على دقة نتائج الطباعة.

3. قد تتطابق بعض وسائط الطباعة مع جميع المعايير للاستخدام المحددة هنا، إلا أنه لا تزال النتيجة بتأثير طباعة غير مرضٍ. قد يرجع ذلك إلى التشغيل غير الصحيح أو درجة الحرارة والرطوبة غير الملائمة أو عوامل أخرى خارجة عن سيطرة Pantum. قبل شراء كميات كبيرة من وسائط الطباعة، تأكد من أن وسائط الطباعة تتطابق مع المواصفات الموضحة في دليل المستخدم هذا.

4. قد يؤدي استخدام وسائط الطباعة التي لا تتطابق مع هذه المواصفات إلى تلف الطابعة.

2.2. ورق خاص

تدعم الطابعة استخدام ورق الطباعة الخاص. ويتضمن الورق الخاص ما يلي: ملصق ومغلف وشفاف وسميك وما إلى ذلك.

| ملاحظة: | • عند استخدام الورق الخاص أو وسائط الطباعة، تأكد من اختيار نوع وحجم الورق المناسبين في إعدادات الطابعة للحصول على أفضل تأثير للطباعة.

| رجاءً انتبه إلى التوصيات التالية:

أنواع وسائط الطباعة | الممارسات الصحيحة | الممارسات الخاطئة
الملصق | استخدام الملصقات التي لا تحتوي على ورق تبطين مكشوف. يجب وضع الملصقات مستوية عند استخدامها. استخدم أوراق كاملة من الملصقات فقط. لا يوجد ضمان على تطابق جميع الملصقات الموجودة في السوق مع المتطلبات المقابلة. | استخدام الملصقات المجعّدة أو المنقطة أو التالفة.
مغلف | ينبغي تحميل المغلفات بالتساوي. | استخدام المغلفات المجعّدة أو المحززة أو الملصقة أو التالفة. استخدام المغلفات التي يوجد بها دبابيس أو قطع أو أطر أو تبطينات مطليّة. استخدام ملصقات ذاتية اللصق أو مواد صناعية أخرى.
شفاف | استخدم الفيلم الشفاف المعتمد فقط للاستخدام في الطابعات الليزر. ينبغي وضع الورق الشفاف على سطحٍ مستوٍ عند إزالته من الطابعة. | استخدام وسائط طابعة شفافة غير مناسبة للطابعات الليزر.
سميك | استخدام الورق الثقيل المعتمد للاستخدام في طابعات الليزر فقط، والذي يطابق مواصفات الوزن لهذه الطابعة. | استخدام الورق الذي يزن أكثر من مواصفات الوسائط الموصى بها لهذه الطابعة، ما لم يكن هذا الورق معتمدًا للاستخدام في هذه الطابعة.

2.3. تحميل الورق

2.3.1. التحميل في درج التغذية التلقائية بالورق

1. أزِح درج التغذية التلقائية بالورق عن الطابعة.

2. اضبط موجهات الطول والعرض الخاصة بالورق بدرج التغذية التلقائية بالورق إلى حجم الورق المطلوب للفتحة؛ وبذلك تتطابق مع طول وعرض الورقة.

| ملاحظة: | • لا تضغط أكثر من اللازم على "موجّه طول الورقة" و"موجّه عرض الورقة"، وإلا سيؤدي ذلك إلى تشوّه الورقة بسهولة.

3. قبل تحميل الورق، رجاءً ابسط احزمة الورق لتجنب تكدّس الورق أو حدوث خطأ بالتغذية، ثم حمِّل الورق في درج على أن تكون جهة الطباعة لأسفل. يمكن تحميل حتى 250 ورقة بوزن 80 جم/م2 في درج التغذية التلقائية بالورق.

4. ارفع درج الإخراج لتجنب انزلاق الورق المطبوع وسقوطه.

| ملاحظة: | • يوصى برفع درج الإخراج لتجنب انزلاق الورق وسقوطه بعد الطباعة. إذا اخترت عدم رفع درج الإخراج، نوصي بإزالة الورق المطبوع من الطابعة على الفور. • إذا تجاوزت كمية الورق التي يتم تحميلها في الدرج القياسي 250 ورقة في المرة الواحدة (80جم/م2)، فقد يتكدّس الورق أو لا تتم تغذيته بشكل صحيح.

• في حال إجراء الطباعة على جهة واحدة، رجاءً تأكد من أن يكون الجانب الذي ستتم طباعته (الجانب الفارغ) لأسفل.

2.3.2. التحميل في درج التغذية اليدوية بالورق

1. ارفع درج الإخراج لتجنب انزلاق الورق أو سقوطه، أو أزِل الوثيقة المطبوعة على الفور بعد الانتهاء من الطباعة.

2. افتح درج التغذية اليدوية بالورق.

3. حرّك موجّهات الورق داخل درج التغذية اليدوية بالورق لتتطابق مع حجم جانبي الورقة. لا تستخدم القوة المفرطة، وإلا سيؤدي ذلك إلى تراكم الورق أو ميله.

4. ضع وسائط الطباعة، مثل المغلف أو الورق الشفاف في درج التغذية اليدوية بالورق بكلتا اليدين حتى يتصل الطرف الأمامي للمغلف أو الورق الشفاف مع أسطوانة التصحيح.

| ملاحظة: | • عند تحميل الورق في درج التغذية اليدوية بالورق، سوف تتحول الطابعة تلقائيًا إلى وضع التغذية اليدوية. • رجاءً قم بتحميل وسيطة طباعة واحدة فقط في درج التغذية اليدوية بالورق في المرة وحمِّل وسائط أخرى بعد الانتهاء من الطباعة. • حمِّل وسائط الطباعة في درج التغذية اليدوية بالورق وجهة الطباعة لأعلى. عند التحميل، ينبغي إدخال أعلى الورقة في درج التغذية اليدوية بالورق أولاً.

• عند استخدام الورق المطبوع، رجاءً تأكد من أن الجانب الذي ستتم طباعته (الجانب الفارغ) لأعلى.

5. حمِّل ورقة أخرى، بعد خروج الصفحة المطبوعة من الطابعة، متبعًا الخطوات المذكورة أعلاه لاستمرار الطباعة. إذا كان تحميلك بطيء للغاية، سيتم تنبيهك إلى أن درج التغذية بالورق فارغًا وستحتاج إلى الضغط على لوحة التحكم لاستمرار الطباعة. إذا كنت تقوم بتحميل الورق بسرعة فائقة، فسيتم سحبه إلى الطابعة ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تكدّس الورق.

| ملاحظة: | • بعد الطباعة، رجاءً قم بإزالة الورق، والمغلفات والورق الشفاف على الفور. قد يؤدي الورق الملتصق أو المغلفات الملتصقة إلى تكدّس الورق أو تجعّده.

2.4. منطقة غير قابلة للطباعة

تشير المنطقة المظللة إلى منطقة غير قابلة للطباعة.

الاستخدام | حجم الورقة | الهامشان العلوي والسفلي (A) | الهامشان الأيسر والأيمن (B)
طباعة | A4 | 4.2 مم (0.165 بوصة) | 4.2 مم (0.165 بوصة)
Letter | 4.2 مم (0.165 بوصة) | 4.2 مم (0.165 بوصة)

يتطابق إعداد الهامش المذكور أعلاه مع PCL6 فقط.

2.5. مبادئ استخدام الورق والمخطوط

• سوف يؤدي الورق أو المخطوطة ذات الملمس الخشن أو المقعر أو المحدب أو الملطخ بالزيت أو عالية اللون إلى أداء رديء للطباعة.

• رجاءً تأكد من عدم وجود غبار أو وبر أو غير ذلك على الورق.

• يجب وضع الورقة على سطحٍ مستوٍ وتخزينها في بيئة باردة وجافة.