6. Kontrol Paneli

6.1. Kontrol Panelinin Genel Görünümü

Kontrol panelinde, aşağıda gösterildiği gibi bir düğme, çok renkli LED gösterge (LED gösterge kırmızı, yeşil ve sarı yanacaktır) ve bir siyah beyaz LED gösterge bulunur:

1 | Düğme
2 | Kağıt: Siyah beyaz kırmızı LED gösterge
3 | Veri/kartuş: çok renkli LED gösterge

6.2. Kontrol Panelinin Düğme ve LED İşlevleri

1. Düğme İşlevleri

Düğmeye basarak, aşağıdaki işlevleri gerçekleştirebilirsiniz:

• Boş durumdayken uzun basarak bir DEMO sayfası yazdırma;

• Boş durumdayken iki kez basıldığında yazı tipi listesi sayfasını yazdırma (Bu özellik PS dilini destekleyen yazıcılarla kullanılabilir);

• Yazıcıyı uyku modundan uyandırma;

• Besleme arızası sonrası yazdırmaya devam etme (kısa basıldığında);

• Tepsiye kağıt yükledikten sonra yazdırmaya devam etme (kısa basıldığında);

• Kağıt kaynağı uyuşmazlığı durumunda, silindir aracılığıyla yazdırmaya devam etme (kısa basıldığında);

• Besleyicideki kağıt sıkışması giderildikten sonra yazdırmaya devam etme (kısa basıldığında);

• Yazdırma sırasında uzun basıldığında yazdırma iptal edilebilir (uzun basma);

• Fabrika Ayarlarına Sıfırla: Cihaz kapalı durumdayken, fabrika ayarlarını geri yüklemek için yazıcıyı açmak üzere düğmeye basın.

2. Siyah Beyaz LED gösterge işlevi

| Kağıt boş, kağıt sıkışması, besleme sıkışması, kağıt eşleşmemesi, kağıt kaynağı ve ayarlanan kağıt kaynağı eşleşmemesi vb. durumlarda gösterge kırmızı olarak yanacak ve bir uyarı sesi duyulacaktır.

3. Çok renkli LED gösterge işlevi

Çok renkli LED gösterge, aşağıda belirtilen işlevlere karşılık gelen kırmızı, yeşil ve sarı renklerde yanacaktır:

| Kırmızı, ciddi bir hatayla karşılaşıldığını gösterir. Belirli hatalar için, Bölüm 8 Sorun Giderme'ye bakın;
| Sarı şunu gösterir: toner kartuşu takılmamış, toner kartuşu eşlemiyor, kartuş toner seviyesi düşük veya toner kartuşuyla ilgili diğer sorunlar;
| Yeşil, yukarıda belirtilenlerin dışındaki bir durumu gösterir (yazdırma, ısınma, uyku, hazır, vb. gibi).

6.3. LED Göstergeler

Bir arıza durumunda, LED göstergeler sayesinde arıza kaynağı belirlenebilir.

LED durum göstergesinin anlamları aşağıda verilmiştir:

No. | Durum | Durum Açıklaması
Kağıt | Veri/Kartuş
1 |  |  | Yazıcı açılırken kısa bir süre için her iki LED de yanacaktır.
2 |  |  | Yazıcı başlatılırken, Kağıt göstergesi kapanır ve Veri göstergesi (yeşil) yanıp söner.
3 |  |  | Hazır durumdayken, tepside kağıt olmasa bile veri göstergesinde sabit yeşil yanar ve kırmızı Kağıt göstergesi kapanır.
4 |  |  | Yazdırma sırasında, kırmızı Kağıt göstergesi kapanır ve Veri göstergesi (yeşil) yanıp söner.
5 |  |  | Uyku durumunda, kırmızı Kağıt göstergesi kapanır ve Veri göstergesi (yeşil) yanıp söner.
6 |  |  | İş panelde iptal edilir ve çok renkli gösterge (yeşil) yanıp söner.
7 |  |  | Tepside kağıt yoksa, manuel beslemede kağıt kalmadıysa veya yazdırma işlemi sırasında kağıt sıkışması oluştuysa, kırmızı Kağıt göstergesi yanıp söner.
8 |  |  | Kağıt sıkışması (besleme sıkışması, dahili sıkışma, çıkış sıkışması ve çift yönlü yazdırma birimi sıkışması) ve kağıt kaynağı ve ayarlanan kağıt kaynağı uyuşmazlığı durumunda, kırmızı Kağıt göstergesi açık kalır.
9 |  |  | Hazır veya Uyku durumunda, toner düşük uyarısı verildiğinde, Veri göstergesi sarı olarak yanıp söner.
10 |  |  | Toner Kartuşu hatası (toner kartuşu takılı değil, toner kartuşu uyuşmuyor, toner kartuşu süresi dolmuş) varsa, Veri/Kartuş göstergesi sabit sarı olarak yanar.
11 |  |  | Diğer yazıcı hataları (anormal ısıtma silindiri, anormal lazer motoru, iletişim hatası, kapak açık, vs.) için, Veri/Kartuş göstergesi sabit kırmızı yanar.