4. 网络设置（适用于网络打印功能机型）

您可能需要在产品上设置某些网络参数，可以从内嵌的 Web 服务器设置这些参数。

4.1. 安装产品到网络

在此设置中，本产品直接连接到网络，并且可设置为允许网络上的所有计算机直接打印到本产品。

1. 在打开产品之前，先将网络电缆接入产品网络端口，以将产品直接连接到网络。

2. 打开产品，等待控制面板上的状态指示灯显示为准备就绪状态，如下图所示。

3. 将产品 CD 光盘插入计算机。如果软件安装程序未启动，请浏览 CD 光盘上的“setup.exe”文件，然后双击运行该文件。

4. 按照安装程序说明进行操作。

5. 继续安装完成。

| 注： | • 当安装程序提示选择打印机时，可从“已搜索到的打印机”中选择相应的打印机名称； • 如果“已搜索到的打印机”中没有显示打印机名称，请点击“刷新”，搜索网络上的打印机产品； • 如果您知道要连接的打印机产品的 IP 地址，可以选择“指定 IP 地址安装”输入 IP地址进行连接。

4.2. 设置网络产品

4.2.1. 查看或更改网络设置

您可以使用内嵌的 Web 服务器查看或更改 IP 设置。

1. 打印 DEMO 信息页，查看打印机的 IP 地址信息。

空闲状态下，长按控制面板按钮（如下图），可以打印 DEMO 信息页。

2. 在Web浏览器的地址行中键入 IP 地址，以打开内嵌的 Web 服务器。

3. 单击选项卡以获得网络信息。可根据需要更改设置。

4.2.2. 设置或更改 WEB 页面登陆密码

使用内嵌的 Web 服务器，设置一个网络密码或更改现有的密码。

1. 打开内嵌的 Web 服务器，请先登录。

| 注： | • 产品默认用户名为“admin”，初始密码为“000000”。

2. 单击“管理员设置”选项卡。

3. 在密码框和确认密码框中键入新密码。

4. 在窗口底部，单击“修改”按钮以保存设置。

4.2.3. IP 地址

产品IP地址可通过 DHCP 功能自动设置，也可手动设置。

| 自动设置

产品默认开启 DHCP 自动设置功能。

1. 将产品通过网络电缆连接到网络，并完成开机准备。

2. 产品将自动获得服务器分配的 IP 地址。自动获得的IP地址可能要过几分钟才能使用。

| 注： | • 如果 DHCP 自动获取 IP 地址不成功，产品会自动采用默认的 IP 地址：169.254.1.1。 • 鉴于 DHCP 的特性，如果打印机长时间不使用或者更换网络接入点，网络自动分配给打印机的 IP 地址可能会变化，导致无法连接打印机，建议启用 DHCP 功能的同时，将网络自动分配的 IP 地址与打印机 MAC 地址绑定。

| 手动设置

在 Web 浏览器的地址行中键入 IP 地址，以打开内嵌的 Web 服务器。

1. 在导航栏中点击“设置”，打开设置页面；

2. 选择“网络设置”-“IPV4 设置”；

3. 依次设置“IP 地址分配方式（手动）”、“IP 地址”和“子网掩码”，其他项为选填；

4. 点击“应用”，保存设置。

| 注： | • 可以使用内嵌式 Web 服务器更改 IP 地址的分配方式为“自动”或“手动”。 • 如果要重置产品的所有参数设置，可以进行恢复出厂设置操作，具体做法是：在产品关闭电源的状态下，按住控制面板按钮（如下图），打开产品电源，2-3 秒后松开按钮，待打印机进入就绪状态后完成重置。