4. Paramètres réseau (pour les modèles Réseau)

Vous devrez peut-être définir quelques paramètres réseau pour l'imprimante, à partir du serveur Web intégré.

4.1. Installation de l'imprimante sur le réseau

Dans ce paramètre, l'imprimante est directement connectée au réseau et peut être paramétrée pour permettre à tous les ordinateurs du réseau d'imprimer directement à partir de celle-ci.

1. Avant de mettre en marche l'imprimante, branchez le câble réseau au port réseau de l'imprimante afin de la connecter directement au réseau.

2. Mettez l'imprimante en marche et attendez que le voyant d'état du panneau de contrôle indique le statut Prêt, comme le montre l'image ci-dessous.

3. Insérez le CD-ROM de l'imprimante dans votre ordinateur. Si le logiciel d'installation ne se lance pas automatiquement, double-cliquez sur le fichier « setup.exe » que vous trouverez sur le CD-ROM.

4. Veuillez suivre les instructions du logiciel d'installation.

5. Continuez pour terminer l'installation.

| Remarque : | • Lorsque le logiciel d'installation vous invite à choisir une imprimante, sélectionnez l'imprimante appropriée dans la liste des imprimantes détectées. • Si le nom de l'imprimante n'apparaît pas dans la liste des imprimantes détectées, cliquez sur Actualiser et recherchez de nouveau les imprimantes du réseau ;

• Si vous connaissez l'adresse IP de l'imprimante à connecter, sélectionnez « Préciser une adresse IP pour l'installation » et saisissez l'adresse IP afin de permettre la connexion.

4.2. Paramétrer les produits réseau

4.2.1. Consulter ou modifier les paramètres réseau

Vous pouvez utiliser le serveur Web intégré de l'imprimante pour consulter ou modifier les paramètres IP.

1. Imprimez la page d'informations DEMO pour consulter l'adresse IP de l'imprimante.

Vous pouvez imprimer la page d'informations DEMO en appuyant longuement sur le bouton du panneau de contrôle (comme le montre l'image ci-dessous) lorsque l'imprimante est en veille.

2. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet pour ouvrir le serveur Web
intégré.

3. Cliquez sur l'onglet pour obtenir les informations réseau. Modifiez les paramètres comme vous le souhaitez.

4.2.2. Définir ou modifier le mot de passe d'une page Web

Utilisez le serveur Web intégré pour définir un mot de passe réseau ou modifier le mot de passe existant.

1. Pour ouvrir le serveur Web intégré, veuillez vous connecter.

| Remarque : | • Le nom d'utilisateur par défaut est « admin » et le mot de passe initial est « 000000 ».

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres Admin.

3. Entrez le nouveau mot de passe dans la case Mot de passe puis dans la case Confirmer le mot de passe.

4. En bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Modifier pour enregistrer les paramètres.

4.2.3. Adresse IP

L'adresse IP de l'imprimante peut être définie manuellement ou automatiquement grâce à la fonction DHCP.

| Paramétrage automatique

La fonction de paramétrage automatique DHCP est par défaut activée.

1. Branchez l'imprimante au réseau avec un câble réseau puis procédez à l'installation en réseau ;

2. L'imprimante obtient automatiquement l'adresse IP attribuée par le serveur. Celle-ci peut être utilisée après quelques secondes.

| Remarque : | • Si la fonction DHCP ne peut obtenir automatiquement une adresse IP, l'imprimante utilisera automatiquement l'adresse IP par défaut : 169.254.1.1. • En raison des caractéristiques du protocole DHCP, si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant un long moment ou si le point d'accès au réseau est modifié, l'adresse IP attribuée automatiquement à l'imprimante par le réseau peut être changée. L'imprimante ne pourra alors pas être connectée. Il est donc conseillé d'activer la fonction DHCP et de relier l'adresse IP attribuée automatiquement par le réseau à l'adresse MAC de l'imprimante.

| Paramétrage manuel

Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la ligne d'adresse du navigateur Web pour ouvrir le serveur Web intégré.

1. Cliquez sur Paramètres dans la barre de navigation pour ouvrir l'interface Paramètres.

2. Sélectionnez Paramètres réseau - Paramètres IPV4 ;

3. Définissez le mode d'attribution d'adresse IP (Manuel), l'adresse IP puis le masque de sous-réseau. Les autres informations sont facultatives ;

4. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

| Remarque : | • Utilisez le serveur Web intégré pour modifier le mode d'attribution d'adresse IP (automatique ou manuel). • Si vous souhaitez réinitialiser tous les paramètres de l'imprimante, vous pouvez rétablir les paramètres d'usine. Appuyez sur le bouton du panneau de contrôle (comme le montre l'image ci-dessous), mettez l'imprimante en marche puis relâchez le bouton 2 à 3 secondes après. La réinitialisation est terminée lorsque l'imprimante passe sur le statut Prêt.