6

ГЛАВА

6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

На панели управления находится кнопка, многоцветный светодиодный индикатор (светится красным, зеленым и оранжевым цветами) и монохромный светодиодный индикатор, как показано на рисунке ниже:

1 | Кнопка
2 | Бумага: одноцветный красный светодиодный индикатор
3 | Данные/картридж: многоцветный светодиодный индикатор

6.2. ФУНКЦИИ КНОПКИ И ИНДИКАТОРОВ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Функции кнопки

Кнопка может выполнять следующие функции:

• печать пробной страницы при продолжительном нажатии в состоянии бездействия;

• Чтобы распечатать страницу со списком шрифтов, дважды быстро нажмите эту кнопку, когда принтер находится в состоянии простоя (данная функция доступна только на принтерах, поддерживающих язык PS);

• возобновление работы принтера, находящегося в спящем режиме;

• возобновление печати при сбое подачи (короткое нажатие);

• возобновление печати после повторной загрузки бумаги (короткое нажатие).

• Продолжите настройку печати в случае несоответствия источника бумаги (короткое нажатие).

• Продолжайте печать после удаления замятой бумаги из лотка подачи (короткое нажатие).

• Длительным нажатием во время печати можно отменить текущее задание печати (длительное нажатие).

• Восстановить заводские настройки: при выключенном питании нажмите кнопку питания на принтере для восстановления заводских настроек.

2. Функция монохромного светодиодного индикатора

| Индикатор светится красным цветом и выполняет функцию оповещения в случае отсутствия бумаги, замятия бумаги, замятия при подаче, несоответствия бумаги, несоответствия источника бумаги указанному и т. д.

3. Функция многоцветного светодиодного индикатора

Красный, зеленый и оранжевый цвета многоцветного светодиодного индикатора имеют следующие функции.

| Красный оповещает о возникновении серьезной ошибки. Подробнее об определенных ошибках см. в разделе 8 "Устранение неполадок".
| Оранжевый оповещает о несовпадении картриджа с тонером, о том, что тонер-картридж не установлен, тонер в тонер-картридже заканчивается и о других проблемах, связанных с тонер-картриджем.
| Индикатор светится зеленым во всех остальных состояниях (например, во время печати, прогрева, когда принтер готов, находится в спящем режиме и т. д.).

6.3. ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРА

Источник сбоя можно определить по показаниям светодиодного индикатора.

Показатели состояния светодиодных индикаторов имеют следующие значения.

Номер | Состояние | Описание состояния
Бумага | Данные/картридж с тонером
1 |  |  | Оба индикатора ненадолго загораются при включении питания принтера.
2 |  |  | После запуска принтера индикатор бумаги не горит, а индикатор данных мигает зеленым.
3 |  |  | В состоянии "Готово" индикатор данных горит зеленым, а красный индикатор бумаги не горит, даже бумага отсутствует в лотке.
4 |  |  | Во время печати красный индикатор бумаги не горит, а индикатор данных мигает зеленым.
5 |  |  | В спящем режиме индикатор бумаги не горит, а индикатор данных мигает зеленым.
6 |  |  | Когда задание отменено с панели управления принтера, многоцветный индикатор мигает зеленым.
7 |  |  | Если в лотке нет бумаги, в лотке ручной подачи нет бумаги или бумага замята при подаче в ходе печати, мигает индикатор данных.
8 |  |  | В случае замятия бумаги (замятия при подаче, внутреннего замятия, замятия на выходе и замятия в устройстве двусторонней печати), а также несоответствия источника бумаги указанному, загорается индикатор бумаги.
9 |  |  | В состоянии "Готово" или в спящем режиме, в случае оповещения о низком уровне тонера, индикатор данных мигает оранжевым.
10 |  |  | Если произошла ошибка тонер-картриджа (тонер-картридж не установлен, неподходящий тонер-картридж, истек срок службы тонер-картриджа), индикатор данных/картриджа горит оранжевым.
11 |  |  | При возникновении других ошибок принтера (неправильный нагрев ролика, сбой двигателя лазера, ошибка при обмене данными, открытая крышка и т. д.), индикатор данных/картриджа горит красным.