4. إعدادات الشبكة (خاص بالطرازات التي تعمل على الشبكة)

قد تحتاج إلى ضبط بعض معلمات الشبكة للطابعة. يمكن ضبط هذه المعلمات من خادم الويب المضمن.

4.1. تثبيت الطابعة على الشبكة

في هذا الإعداد، يتم توصيل الطابعة بالشبكة مباشرةً ويمكن ضبطها لتسمح لجميع أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة بالطباعة من الطابعة مباشرةً.

1. قبل تشغيل الطابعة، قم بتوصيل كابل الشبكة بمنفذ شبكة الطابعة حتى يتم توصيلها بالشبكة مباشرةً.

2. شغّل الطابعة وانتظر حتى يعرض مؤشر الحالة الموجود على لوحة التحكم الحالة "جاهزة"، كما هو موضح أدناه.

3. أدخل القرص المضغوط الخاص بالطابعة في جهاز الكمبيوتر. إذا لم يبدأ برنامج التثبيت تلقائيًا، فيُرجى الانتقال إلى ملف "setup.exe" الموجود على القرص المضغوط ثم انقر نقرًا مزدوجًا لتشغيل الملف.

4. اتبع تعليمات برنامج التثبيت الخاصة بالعملية.

5. استمر لإنهاء عملية التثبيت.

| ملاحظة: | • عندما يوجهك برنامج التثبيت لتحديد الطابعة، يمكنك تحديد اسم الطابعة المناسب من قائمة الطابعات المكتشفة؛ • إذا لم يظهر اسم الطابعة في قائمة الطابعة المكتشفة، فيُرجى النقر فوق تحديث والبحث مرة أخرى عن الطابعات على الشبكة؛ • إذا كنت تعرف عنوان IP للطابعة المراد توصيلها، فيمكنك تحديد "حدد عنوان IP للتثبيت" لإدخال عنوان IP لتمكين التوصيل.

4.2. ضبط المنتجات التي تعمل على الشبكة

4.2.1. عرض إعدادات الشبكة أو تغييرها

يمكنك استخدام خادم الويب المضمن في الطابعة لعرض إعدادات IP أو تغييرها.

1. طباعة صفحة معلومات DEMO لعرض معلومات عنوان IP للطابعة.

يمكن طباعة صفحة معلومات DEMO من خلال الضغط لفترة طويلة على لوحة التحكم (كما هو موضح في الشكل أدناه) في حالة الخمول.

2. اكتب عنوان IP للطابعة في سطر عنوان متصفح الويب لفتح خادم الويب المضمن.

3. انقر فوق علامة التبويب للحصول على معلومات عن الشبكة. غيّر الإعدادات حسب الحاجة.

4.2.2. ضبط أو تغيير كلمة مرور تسجيل الدخول لصفحة الويب

استخدم خادم الويب المضمن لضبط كلمة مرور الشبكة أو غيّر كلمة المرور الحالية.

1. لفتح خادم الويب المضمن، يُرجى تسجيل الدخول أولاً.

| ملاحظة: | • اسم المستخدم الافتراضي هو "admin" وكلمة المرور الأولية هي "000000".

2. انقر فوق علامة تبويب إعدادات المسؤول.

3. اكتب كلمة المرور الجديدة في مربع كلمة المرور ومربع تأكيد كلمة المرور.

4. انقر فوق الزر "تغييرات" في أسفل النافذة لحفظ الإعدادات.

4.2.3. عنوان IP

يمكن ضبط عنوان IP للطابعة تلقائيًا من خلال وظيفة DHCP كما يمكن أيضًا ضبطه يدويًا.

| ضبط تلقائي

يتم تمكين وظيفة DHCP للضبط التلقائي بشكل افتراضي.

1. وصّل الطابعة بالشبكة عبر كابل الشبكة وقم بإنهاء عمل التجهيز لبدء التشغيل؛

2. سوف تحصل الطابعة تلقائيًا على عنوان IP الذي يعينه الخادم الذي يمكن استخدامه بعد بضع ثوانٍ.

| ملاحظة: | • إذا لم تتمكن DHCP من الحصول على عنوان IP تلقائيًا، فسوف تستخدم الطابعة عنوان IP الافتراضي تلقائيًا: 169.254.1.1. • نظرًا لخصائص DHCP، إذا لم تُستخدَم الطابعة لفترة طويلة أو تم تغيير نقطة الوصول إلى الشبكة، فقد يتغير عنوان IP الذي تم تعيينه للطابعة تلقائيًا من خلال الشبكة، مما يؤدي إلى إمكانية عدم توصيل الطابعة؛ وبالتالي، يوصى بتمكين وظيفة DHCP وربط عنوان IP الذي تم تعيينه تلقائيًا من خلال الشبكة بعنوان MAC للطابعة.

| ضبط يدوي

اكتب عنوان IP في سطر عنوان متصفح الويب لفتح خادم الويب المضمن.

1. انقر فوق الإعدادات في شريط التنقل لفتح واجهة التوصيل "إعدادات"؛

2. حدد إعدادات الشبكة - إعدادات IPV4؛

3. اضبط وضع تعيين عنوان IP (يدوي) وعنوان IP وقناع الشبكة الفرعية على التوالي. العناصر الأخرى اختيارية؛

4. انقر فوق تطبيق لحفظ الإعدادات.

| ملاحظة: | • يمكنك استخدام خادم الويب المضمن لتغيير وضع تعيين عنوان IP إلى تلقائي أو يدوي. • إذا أردت إعادة ضبط جميع إعدادات الطابعة، فيمكنك استعادة إعدادات المصنع. يمكنك الحصول على ذلك من خلال الضغط لأسفل على الزر الموجود على لوحة التحكم (كما هو موضح أدناه)، تشغيل الطابعة عندما تكون مفصولة ثم تحرير الزر بعد 2-3 ثوانٍ. ينتهي إعادة الضبط بعد دخول الطابعة في حالة الاستعداد.