2. Papper och utskriftsmaterial

2.1. Pappersspecifikation

Automatiskt matningsfack | Mediatyp | Normal
Pappersstorlek | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6 anpassat, o.s.v.
Pappersvikt | 60~105g/m²
Maximal kapacitet för matningsfacket | 250 ark, 80g/m² paper
Manuellt matningsfack | Mediatyp | Vanligt papper, specialpapper (OH-film, kartong, etikett, kuvert, tjockt papper, o.s.v.).
Pappersvikt | 60~200g/m²
Maximal kapacitet för matningsfacket | 1 ark

| Obs! | • Det rekommenderas att du använder standardpapper i A4-format (80g/m²). • Frekvent användning av specialpapper kan påverka skrivarens livslängd. • Användning av utskriftsmaterial som inte uppfyller de standardkrav som anges i den här användarhandboken kan leda till dålig utskriftskvalitet, ökad risk för att pappret ska fastna, och sliter på skrivaren.

• Vikt, sammansättning, yta och luftfuktighet är viktiga faktorer som påverkar skrivarens prestanda och utskriftskvaliteten.

• Ha följande faktorer i åtanke vid val av utskriftsmaterial:

> 1. Önskad utskriftseffekt: Det valda utskriftsmaterialet bör uppfylla kraven för utskriftsuppgifterna.

> 2. Ytans släthet: Hur slät ytan är kan påverka hur skarp utskriften blir.

> 3. Vissa utskriftsmaterial uppfyller alla krav som här angetts, men kan ändå leda till otillfredsställande utskriftsresultat. Detta kan bero på felaktig hantering, olämplig temperaturer eller luftfuktighet, och andra faktorer som Pantum inte råder över. Innan du köper en stort mängd utskriftsmaterial bör du försäkra dig om att det uppfyller de specifikationer som angetts i den här användarhandboken.

> 4. Användning av utskriftsmaterial som inte uppfyller dessa specifikationer kan resultera i skador på skrivaren.

2.2. Specialpapper

Skrivaren har stöd för utskrift på specialpapper. Specialpapper omfattar: etiketter, kuvert,
OH-film, tjocka papper, o.s.v.

| Obs! | • Vid användning av specialpapper eller speciellt utskriftsmaterial bör du försäkra dig om att ange lämplig papperstyp och lämpligt pappersformat i skrivarinställningarna för att få bästa möjliga utskriftseffekt.

| Kom ihåg följande rekommendationer:

Utskriftsmaterial | Korrekt hantering | Felaktig hantering
Etikett | Använd endast etiketter utan synliga ramar. Etiketter bör placeras plant när de används. Använd endast fulla etikettark. Det finns ingen garanti att alla etiketter uppfyller dessa krav. | Använda skrynkliga, skadade etiketter, eller etiketter med bubblor.
Kuvert | Kuvert bör matas in jämnt. | Använda kuvert som är skrynkliga, klippta, har fastnat eller är skadade. Använda kuvert med gem, spännen, fönster eller beklädd insida. Använda självhäftande klisteretiketter eller andra syntetiska material.
OH-film | Använd endast OH-film som har godkänts för laserskrivare. När OH-filmark matats ut från skrivaren bör de placeras på en plan yta. | Använda OH-film som inte är lämplig för en laserskrivare.
Tjocka papper | Använd endast tjockt papper som har godkänts för användning i laserskrivare och uppfyller viktbestämmelserna för den här skrivaren. | Använda papper med högre vikt än den rekommenderade för den här skrivaren, såvida inte pappret har godkänts för användning i den här skrivaren.

2.3. Påfyllning av papper

2.3.1. Påfyllning av papper i det automatiska matningsfacket

1. Dra ut det automatiska matningsfacket från skrivaren.

2. Justera guiderna för längd och bredd i det automatiska matningsfacket till önskad papperstorlek, så att de motsvarar papprets längd och bredd.

| Obs! | • Tryck inte till ”guiderna” för hårt, eftersom det lätt kan leda till att pappret missformas.

3. Bläddra igenom pappershögen innan du fyller på papper för att minska risken för att papper fastnar eller matas in fel. Fyll sedan på papper i facket med utskriftsidan nedåt.
Det automatiska matningsfacket kan fyllas på med högst 250 ark med 80g/m² -papper.

4. Fäll upp utmatningsfacket för att undvika att det utskrivna pappret glider ner och ramlar ut.

| Obs! | • Det rekommenderas att du fäller upp utmatningsfacket för att undvika att det utskrivna pappret glider ner och ramlar ut. Om du väljer att inte fälla upp utmatningsfacket rekommenderas det att du plockar bort utskrifterna efterhand som de skrivs ut.

• Om antalet papper i matningsfacket överskrider 250 ark (80g/m²) kan pappret fastna i skrivaren eller inte matas in på ett effektivt sätt.

• Kontrollera att utskriftssidan (den tomma sidan) ligger nedåt vid enkelsidiga utskrifter.

2.3.2. Påfyllning av papper i det manuella matningsfacket

1. Fäll upp utmatningsfacket för att undvika att det utskrivna pappret glider ner och ramlar ut, eller ta genast bort utskrivna dokument efterhand som de skrivs ut.

2. Öppna det manuella matningsfacket.

3. För pappersguiderna inuti det manuella matningsfacket så att de motsvarar pappersstorleken. Tryck inte till för hårt, eftersom pappret då lätt kan fastna eller hamna snett.

4. Lägg i utskriftsmaterialet, som t.ex. kuvert eller OH-film, i det manuella matningsfacket med båda händerna tills den främre kanten av kuvertet eller OH-filmen får kontakt med upplockningsvalsen.

| Obs! | • När papper matas in i det manuella matningsfacket byter skrivaren automatiskt till manuellt matningsläge. • Mata endast in en utskriftsmaterialstyp i taget i det manuella matningsfacket och mata in nästa typ först när den första utskriften är klar.

• Mata in utskriftsmaterial i det manuella matningsfacket med utskriftssidan uppåt. När du matar in papper ska sidans översta del matas in i det manuella matningsfacket först.

• Kontrollera att utskriftssidan (den tomma sidan) är vänd uppåt när du matar in papper med utskrift på.

5. När utskriften har matats ut från skrivaren kan du mata in ett nytt ark genom att upprepa stegen ovan. Om du inte matar tillräckligt snabbt varnas du att matningsfacket är tomt och du måste trycka på kontrollpanelen för att fortsätta utskriften. För snabb inmatning kan leda till att pappret fastnar i skrivaren.

| Obs! | • Avlägsna papper, kuvert och OH-film direkt när utskriften är klar. Pappershögar kan leda till att papper fastnar eller rullar ihop sig.

2.4. Icke-utskrivbart område

Det skuggade området visar det område som inte kan skrivas ut.

Åtgång | Pappersformat | Topp- och bottenmarginaler (A) | Vänster- och högermarginal (B)
Utskrift | A4 | 4,2 mm (0,165 tum) | 4,2 mm (0,165 tum)
Letter | 4,2 mm (0,165 tum) | 4,2 mm (0,165 tum)

Ovanstående marginalinställning motsvarar PCL6.

2.5. Användningsprinciper för papper och dokument

• Papper eller dokument med grov yta, som är böjda (konvexa eller konkava), med fettfläckar eller hög glans resulterar i dålig utskriftskvalitet.

• Kontrollera att det inte finns damm, ludd eller dylikt på pappret

• Papper ska förvaras på en plan yta under svala och torra förhållanden.