4. Configuración de red (para modelos de red)

Es posible que tenga que establecer algunos parámetros de red para la impresora. Estos parámetros se pueden establecer desde el servidor web integrado.

4.1. Instalación de la impresora en la red

En esta configuración, la impresora se conecta directamente a la red y se puede configurar para permitir que todas las computadoras de la red impriman directamente desde la impresora.

1. Antes de encender la impresora, conecte el cable de red al puerto de red de la impresora de forma que se conecte directamente a la red.

2. Encienda la impresora y espere a que el indicador de estado del panel de control muestre el estado Listo, tal y como se muestra más abajo.

3. Inserte el CD-ROM de la impresora en su computadora. Si el software instalador no se inicia automáticamente, busque el archivo “setup.exe” del CD-ROM y haga doble clic para ejecutarlo.

4. Siga las instrucciones de funcionamiento del instalador.

5. Continúe para completar la instalación.

| Nota: | • Cuando el instalador le pida que seleccione una impresora, podrá seleccionar el nombre de la impresora adecuada en la lista Impresora detectada. • Si el nombre de la impresora no aparece en la lista Impresora detectada, haga clic en Actualizar y vuelva a buscar impresoras que se encuentren en la red.

• Si conoce la dirección IP de la impresora que desea conectar, puede seleccionar “Especificar dirección IP para instalación”, que le permitirá especificar la dirección IP para habilitar la conexión.

4.2. Productos de configuración de la red

4.2.1. Ver o cambiar la configuración de la red

Puede usar el servidor web integrado en la impresora para ver o cambiar la configuración de la IP.

1. Imprima la página de información de demostración para ver la información de la dirección IP de la impresora.

La página de información de demostración se puede imprimir presionando prolongadamente el botón del panel de control (tal y como se muestra más abajo en la imagen) mientras la impresora está en estado inactivo.

2. Escriba la dirección IP de la impresora en la barra de direcciones del navegador para abrir el servidor web integrado.

3. Haga clic en la pestaña para obtener información de red. Cambie la configuración según sea necesario.

4.2.2. Configuración o modificación de la contraseña de inicio de sesión de una página web

Use el servidor web integrado para establecer una contraseña de red o cambiar la contraseña existente.

1. Para abrir el servidor web integrado, primero inicie sesión.

| Nota: | • El nombre de usuario predeterminado es "admin" y la contraseña inicial es "000000".

2. Haga clic en la pestaña Config. de administración.

3. Escriba la nueva contraseña en el cuadro Contraseña y en el cuadro Confirmar contraseña.

4. En la parte inferior de la ventana, haga clic en el botón Cambios para guardar la configuración.

4.2.3. Dirección IP

La dirección IP de la impresora se puede establecer de forma automática a través de la función DHCP y también manualmente.

| Configuración automática

La función de configuración automática DHCP está habilitada de forma predeterminada.

1. Conecte la impresora a la red mediante el cable de red y complete la preparación inicial.

2. La impresora obtendrá automáticamente la dirección IP asignada por el servidor, que se podrá usar tras unos segundos.

| Nota: | • Si la función DHCP no puede obtener una dirección IP de forma automática, la impresora usará la dirección IP predeterminada: 169.254.1.1. • Debido a las características de la función DHCP, es posible que si la impresora no se usa durante un período de tiempo prolongado o si el punto de acceso a la red cambia, la dirección IP que la red asigna automáticamente a la impresora se modifique, lo que puede provocar que la impresora no se pueda conectar. Por este motivo, se recomienda habilitar la función DHCP y vincular la dirección IP que la red asigna automáticamente a la dirección MAC de la impresora.

| Configuración manual

Escriba la dirección IP en la barra de direcciones del navegador web para abrir el servidor web integrado.

1. Haga clic en Configuración en la barra de navegación para abrir la interfaz Configuración.

2. Seleccione Configuración de red - Configuración IPV4.

3. Establezca el modo de asignación de direcciones IP (Manual), la dirección IP y la máscara de subred. El resto de elementos son opcionales.

4. Haga clic en Aplicar para aceptar la configuración.

| Nota: | • Puede usar el servidor web integrado para cambiar el modo de asignación de direcciones IP de Automático a Manual y viceversa. • Si desea restablecer todos los ajustes de la impresora, puede restaurar la configuración de fábrica. Para ello, presione el botón del panel de control
(tal y como se muestra más abajo), encienda la impresora si está apagada y luego suelte el botón tras 2 o 3 segundos. El restablecimiento se completará luego de que la impresora esté preparada para imprimir.