6. Bedienfeld

6.1. Überblick zum Bedienfeld

Das Bedienfeld besteht aus einer Taste, einer mehrfarbigen LED-Anzeige (rote, grüne und orangefarbene Anzeige) und einer einfarbigen LED-Anzeige wie in der Abbildung unten gezeigt:

1 | Taste
2 | Papier: einfarbige rote LED-Anzeige
3 | Daten/Kassette: mehrfarbige LED-Anzeige

6.2. Taste und LED-Funktionen im Bedienfeld

1. Tastenfunktionen

Durch Drücken der Taste können Sie folgende Funktionen verwenden:

• langes Drücken im Leerlauf: Druck einer DEMO-Seite

• zweimaliges kurzes Drücken im Leerlauf: Druck der Schriftartlistenseite (bei Druckern mit PS-Sprachunterstützung)

• Beenden des Ruhezustands

• Fortsetzung des Druckvorgangs nach Zufuhrfehler (kurzes Drücken)

• Fortsetzung des Druckvorgangs nach dem Einlegen von Papier (kurzes Drücken)

• Fortsetzung des Drucks bei Übereinstimmungsfehlern der Papierquelle (kurzes Drücken)

• Fortsetzung des Druckvorgangs nach dem Beheben eines Papierstaus in der Zufuhr (kurzes Drücken)

• Abbruch des aktuellen Druckauftrags während des Druckvorgangs (langes Drücken)

• Werkseinstellungen wiederherstellen: Drücken Sie die Taste bei ausgeschaltetem Drucker, um den Drucker einzuschalten und auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

2. Funktion der einfarbigen LED-Anzeige

| Bei Papiermangel, Papierstau, Zufuhrstau, Übereinstimmungsfehler von Papier, Papierquelle und eingestellter Papierquelle usw. leuchtet die Anzeige rot und es wird ein Warnton ausgegeben.

3. Funktion der mehrfarbigen LED-Anzeige

Die mehrfarbige LED-Anzeige leuchtet rot, grün und orangefarben, um die folgenden Funktionen anzuzeigen:

| Rot zeigt einen schwerwiegenden Fehler an. Informationen zu den einzelnen Fehlern finden Sie in Kapitel 8 Fehlerbehebung.
| Orange zeigt Folgendes an: keine Tonerkassette eingesetzt, Übereinstimmungsfehler der Tonerkassette, geringer Tonerfüllstand und sonstige Probleme mit der Tonerkassette.
| Grün weist auf einen anderen Status als die oben genannten hin (z. B. Drucken, Hochfahren, Ruhezustand, Bereitschaft usw.).

6.3. LED-Anzeige

Bei Fehlern können Sie anhand der LEDs die entsprechende Ursache bestimmen.

Die LED-Statusanzeigen haben die folgende Bedeutung:

Nr. | Status | Statusbeschreibung
Papier | Daten/Kassette
1 |  |  | Beide LEDs leuchten beim Einschalten des Druckers kurz auf.
2 |  |  | Die Papieranzeige schaltet sich aus und die Datenanzeige (grün) blinkt, wenn der Drucker gestartet wird.
3 |  |  | Im Bereitschaftsstatus leuchtet die Datenanzeige durchgehend grün und die rote Papieranzeige ist ausgeschaltet, auch wenn kein Papier in das Fach eingelegt ist.
4 |  |  | Während des Druckens schaltet sich die Papieranzeige aus und die Datenanzeige (grün) blinkt.
5 |  |  | Im Ruhezustand ist die rote Papieranzeige ausgeschaltet und die Datenanzeige (grün) blinkt.
6 |  |  | Der Auftrag wurde über das Bedienfeld abgebrochen und die mehrfarbige Anzeige (grün) blinkt.
7 |  |  | Die rote Papieranzeige blinkt, wenn kein Papier in das Fach für den automatischen Einzug oder die manuelle Zufuhr eingelegt ist oder es beim Drucken zu einem Papierstau kommt.
8 |  |  | Bei einem Papierstau (Stau bei der Zufuhr, interner Stau, Ausgabestau oder Stau in der Duplexdruck-Einheit) sowie bei Übereinstimmungsfehlern von Papierquelle und eingestellter Papierquelle leuchtet die rote Papieranzeige durchgehend rot.
9 |  |  | Die Datenanzeige blinkt orangefarben, um im Bereitschafts- oder Ruhezustand auf einen niedrigen Tonerfüllstand hinzuweisen.
10 |  |  | Bei Tonerkassettenfehlern (keine Tonerkassette eingesetzt, Übereinstimmungsfehler der Tonerkassette, Tonerkassette leer/Nutzungsdauer abgelaufen) leuchtet die Daten-/Kassettenanzeige durchgehend orangefarben.
11 |  |  | Bei sonstigen Druckerfehlern (überhitzte Walze, Lasermotorfehler, Kommunikationsfehler, geöffneter Deckel usw.) leuchtet die Daten-/Kassettenanzeige durchgehend rot.