7. תחזוקה שוטפת

7.1. ניקוי המדפסת

| הערה: | • נא להשתמש בחומרי ניקוי עדינים. • חלקים מסוימים של המדפסת עדיין חמים זמן קצר לאחר השימוש. בעת פתיחת המכסה הקדמי או האחורי לניקוי החלקים הפנימיים של המדפסת, נא לא לגעת בחלקים המוצללים, כפי שניתן לראות באיור למטה.

1. השתמשו במטלית רכה לניגוב צדה החיצוני של המדפסת.

2. פתחו את המכסה הקדמי והוציאו את מחסנית הטונר.

| הערה: | • בעת הוצאת מחסנית הטונר, שימו את מחסנית הטונר בשקית מגן או עטפו אותה בנייר עבה למניעת חשיפה לאור ישיר שעלול להזיק למחסנית הטונר.

3. נקו את צדה הפנימי של המדפסת על ידי ניגוב עדין של השטח המוצלל, כפי שניתן לראות באיור, באמצעות מטלית יבשה ונטולת סיבים.

7.2. תחזוקת מחסנית הטונר

7.2.1. על מחסנית הטונר

1. שימוש ותחזוקה של מחסנית הטונר.

לאיכות הדפסה טובה יותר, נא להשתמש במחסנית טונר מקורית של Pantum.

בעת שימוש במחסנית הטונר, נא לשים לב כי:

• אם לא נעשה במחסנית הטונר שימוש מיידי, נא לא להוציאה מהאריזה.

• נא לא לנסות למלא מחדש את מחסנית הטונר ללא אישור לכך. אחרת, כל נזק שייגרם לא יכוסה על ידי האחריות למדפסת.

• נא לאחסן את מחסנית הטונר במקום קריר ויבש.

• הטונר בתוך מחסנית הטונר דליק. נא לא לשים את מחסנית הטונר בקרבת מקור אש למניעת סכנת שריפה.

• בעת הוצאה או פירוק של מחסנית הטונר, נא להיזהר מפני דליפת טונר. במקרה של דליפת טונר הבא במגע עם עורכם או הניתז לתוך עיניכם או פיכם, נא לשטוף מיד במים נקיים ולפנות בהקדם לטיפול רפואי אם אינכם חשים בטוב.

• בעת אחסון מחסנית הטונר, נא להרחיקה מהישג ידם של ילדים.

2. משך חיי השירות של מחסנית הטונר

משך חיי השירות של מחסנית הטונר תלוי בכמות הטונר הדרושה לעבודות ההדפסה.

כאשר הסטאטוס של נורית סימון הנתונים/מחסנית של המדפסת הוא כבאיור הבא, הוא מעיד על כך שתוחלת החיים של מחסנית הטונר הסתיימה ויש להחליפה.

7.2.2. החלפת מחסנית הטונר

| הערה: | לפני החלפת מחסנית הטונר, נא לשים לב: • משטח מחסנית הטונר עשוי להכיל טונר. נא להסירו בזהירות למניעת שפיכת טונר. • שימו את מחסנית הטונר שהוצאה על גיליון נייר למניעת שפיכת טונר. • לאחר הסרת כיסוי המגן, נא להתקין מיד את מחסנית הטונר החדשה בתוך המדפסת למניעת נזק מחשיפה ליותר מידי אור טבעי או אור מלאכותי ישירים.

• בעת התקנת מחסנית הטונר, נא לא לגעת במשטח של מחסנית הטונר למניעת שריטות.

פעלו על פי השלבים הבאים להחלפת מחסנית הטונר:

1. כבו את המדפסת.

2. פתחו את המכסה הקדמי והוציאו את מחסנית הטונר המשומשת לאורך המובילים.

3. פתחו את אריזת מחסנית הטונר החדשה, החזיקו את ידית מחסנית הטונר ונערו בעדינות 5-6 פעמים כדי לפזר באופן שווה את הטונר בתוך מחסנית הטונר.

4. הסירו את כיסוי המגן, שימו את מחסנית הטונר בתוך המדפסת לאורך המובילים וסגרו היטב את המכסה.

| הערה: | לפני התקנת המחסנית במדפסת, נא לבדוק אם יש אטם ואז להסירו ולהמשיך בהתקנה.

5. הפעילו מחדש את המדפסת להדפסת דף ניסיון.