5.Ustawienia sieci bezprzewodowej (Nadaje się do modeli Wi-Fi)

Typu bezprzewodowy, w tym trybie infrastruktury i Wi-Fi Direct Mode. Jeśli wystąpią problemy z bezprzewodowe połączenie z konfiguracji sieci, patrz rozdział 5.3 ustawienia sieci bezprzewodowej często występujące problemy.

| Tryb infrastruktury: Połączenie przez router z urządzeniem bezprzewodowym 1. Punkt dostępu (Router bezprzewodowy) 2. Bezprzewodowa drukarka sieciowa 3. Komputer jest podłączony do sieci za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego 4.Podłącz komputer za pomocą kabla sieciowego do punktu dostępowego
| Wi-Fi Direct Mode: klient bezprzewodowy łączy się z możliwościami drukarki Wi-Fi 1.Bezprzewodowa drukarka sieciowa 2.Klient bezprzewodowy i bezprzewodowe połączenie z drukarka sieciowa podłączona bezpośrednio

5.1.Tryb infrastruktury

Poprzez punktu dostępowego (routera bezprzewodowego) jako medium, komputer i drukarka są połączone ze sobą. Punkt dostępu (routera bezprzewodowego) w związku z: narzędzi konfiguracyjnych sieci bezprzewodowej, a Wi-Fi Protected Setup (WPS) konfiguracji na dwa sposoby.

Ważne:Przed rozpoczęciem instalacji sieci bezprzewodowej, należy znać swój punkt dostępu (routera bezprzewodowego) w nazwie sieci (SSID) i hasło, gdy trzeba użyć konfiguracji sieci bezprzewodowej. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z administratorem sieci lub punktu dostępowego (routera bezprzewodowego) producenta.

5.1.1.Narzędzie konfiguracji sieci bezprzewodowej

Jeśli komputer jest wyposażony w napęd i połączone za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, ale bezprzewodowej sieć zmiana nastąpi, można skonfigurować narzędzie nad Ponownie uruchomić sieci bezprzewodowej.

5.1.1.1.Wczesne Przygotowanie

1.Punkt dostępu (Router bezprzewodowy).

2.Podłączony do sieci komputerowej.

3.Drukarki bezprzewodowo w sieci.

5.1.1.2.Bezprzewodowej narzędzie do konfiguracji sieci, aby skonfigurować

1.Wywołać narzędzie konfiguracji bezprzewodowej sieci komputerowej.

1) Windows systemy : Kliknij Komputer "Menu początkowe" - "Wszystkie programy" - "Pantum" - "Nazwa produktu" - "Narzędzia do konfiguracji sieci bezprzewodowej".

2) Mac systemu: Kliknij Komputer Finder pasek menu "Idź" - "Programy"- "Pantum" - "Narzędzia" - "Narzędzia do konfiguracji sieci bezprzewodowej".

2. Użyj konfiguracji połączenia kabla USB. W kolejnym oknie wybieramy "Jest, Mam kabel USB może być używany do instalacji." Kliknij przycisk "Dalej".

2.1 Komputer podłączony do sieci bezprzewodowej.

1) Narzędzie do konfiguracji sieci bezprzewodowej Wi-Fi jest zaznaczona domyślnie obecny komputer jest już podłączony, do której został wezwany, aby zakończyć konfigurację.

| Uwaga: | • Wybrać nazwę sieci (SSID) punktu dostępu powinien być podłączony do komputera (routera bezprzewodowego) w polu Nazwa sieci (SSID) jest spójna.

2) Muszą łączyć się z innymi sieciami bezprzewodowymi sprawdzić "Nie", aby skonfigurować inne sieci bezprzewodowe, do której został wezwany, aby zakończyć konfigurację.

| Uwaga: | • Obecnie drukarka posiada trzy tryby zabezpieczeń obsługiwane: Brak, WEP oraz WPA / WPA2. 1) Brak: Szyfrowanie nie jest używany. 2) WEP: Dzięki wykorzystaniu WEP (Wired Equivalent Privacy), klucz zabezpieczeń do transmisji i odbioru danych. Klucz WEP jest dla 64 i 128-bitowym szyfrowanej sieci, może zawierać zarówno cyfry i litery. 3) WPA / WPA2: Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key, który dzięki zastosowaniu szyfrowania TKIP lub AES (WPS-Personal) urządzenia bezprzewodowego punktu dostępu, aby połączyć. WPA / WPA2 Pre-Shared Key o długości pomiędzy 8-63 między znakami (PSK). • "Pokaż hasło" domyślna nie jest zaznaczone, jeśli zaznaczone, wprowadzone hasło zostanie wyświetlone w postaci zwykłego tekstu.

2.2 Komputer nie jest podłączony do sieci bezprzewodowej. W następnym ekranie, wprowadź punkt dostępu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego) w imieniu sieci SSID (SSID uwzględniana jest wielkość liter) i hasło, do której został wezwany, aby zakończyć konfigurację.

| Uwaga: | • Jeśli nie wiesz, punkt dostępu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego) w polu Nazwa sieci (SSID), kliknij na przycisk "Wydruk strony informacyjnej sieci bezprzewodowej", aby zobaczyć, co trzeba punktu dostępowego (routera bezprzewodowego) w polu Nazwa sieci (SSID). • Po zakończeniu konfiguracji sieci bezprzewodowej jest zakończona, jeśli drukarka nie działa, należy ponownie zainstalować sterownik. Instalacja Wybierz "Bezprzewodowe połączenie sieciowe " (systemu Windows, patrz rozdział 3.1.4, system Mac Systemu patrz rozdział 3.3.3).

3. Za pomocą połączenia WPS.

W następnym ekranie, wybierz opcję "Nie, nie mam kabla USB." Kliknij przycisk "Dalej".

1) Zastosuj WPS w celu wdrożenia kolejnych kroków do uruchomienia sieci bezprzewodowej w Twojej drukarce. (WPS określona konfiguracja, patrz rozdział 5.1.2)

2) Według wskaźnika Wi-Fi w sprawie statusu drukarki, jest zdeterminowany, czy połączenie drukarki jest udany. Jeśli konfiguracja nie powiedzie się, kliknij przycisk "Wstecz", aby zmienić konfigurację; Jeśli konfiguracja zakończy się pomyślnie, kliknij przycisk "Ukończono", aby zakończyć konfigurację.

| Uwaga: | • Po zakończeniu konfiguracji sieci bezprzewodowej jest zakończona, jeśli drukarka nie działa, należy ponownie zainstalować sterownik. Instalacja Wybierz "Bezprzewodowe połączenie sieciowe " (systemu Windows, patrz rozdział 3.1.4, system Mac Systemu patrz rozdział 3.3.3).

5.1.2.Wi-Fi Protected Setup (WPS) konfiguracja

Jeśli punkt dostępu (Router bezprzewodowy) obsługuje funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), można nacisnąć przycisk WPS Wi-Fi i punktu dostępowego (Routera bezprzewodowego) na panelu sterowania drukarki, odpowiednio, tak aby podłączyć drukarkę do sieć bezprzewodowa.

5.1.2.1.Wczesne Przygotowanie

1.Punkt dostępu (router bezprzewodowy) Obsługa Wi-Fi Protected Setup (WPS).

2.Drukarka z sieci bezprzewodowej.

5.1.2.2.Wi-Fi Protected Setup (WPS) konfiguracja

1.Włącz drukarkę i punkt dostępu (router bezprzewodowy) zasilacza.

2.Upewnij się, że drukarka jest stanie gotowości.

| Uwaga: | • Jeśli drukarka przechodzi w stan uśpienia, naciśnij dowolny klawisz na panelu sterowania drukarki, drukarka obudzi.

3. Wciśnij przycisk „ Wi-Fi" na panelu kontrolnym drukarki przez 2 s. lub dłużej, wyświetli się interfejs „Połączenie Wi-Fi", należy wybrać opcję „ Poł. rout-WPS".

4.Naciśnij punkt dostępu w ciągu 2 minut przycisk WPS (router bezprzewodowy), a następnie zwolnić.

5.Punkt dostępu (router bezprzewodowy), a drukarka rozpocznie sieci bezprzewodowej, Wi-Fi świeci drukarki migające niebieskie światło. Po podłączeniu drukarki Wi-Fi światło niebieskie światło .

Jeśli więcej niż 2 minuty ma połączenie zostanie ustanowione, drukarka powróci do stanu gotowości ,Wi-Fi świeci się, Wi-Fi Protected Setup (WPS), połączenie nie powiedzie się. Jeśli trzeba Ponownie uruchomić, powtórz kroki 3-4.

| Uwaga: | • Aby uzyskać informacje na temat sposobu, aby anulować i rozłączyć połączenie Wi-Fi, patrz rozdział 1.5. • Wi-Fi Protected Setup (WPS), połączenie jest udane, jeśli chcesz drukować za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, należy zainstalować sterownik. Instalacja Wybierz " Bezprzewodowe połączenie sieciowe " (systemu Windows, patrz rozdział 3.1.4 , system MacSystemu patrz rozdział 3.3.3 ).

5.1.3.Jak blisko została podłączona sieć Wi-Fi

Zakończ połączenie sieci bezprzewodowej w trybie infrastruktury, wykonując powyższe kroki. Lampka Wi-Fi w panelu kontrolnym jest zawsze włączona kiedy Wi-Fi jest połączone. Wtedy wciśnij przycisk przez 2 s. lub dłużej, wyświetli się interfejs „Połączenie Wi-Fi", wybierz „Odł. od rout.", aby zakończyć połączenie Wi-Fi (lampka Wi-Fi się wyłączy).

5.2.Wi-Fi Direct Mode

Nie można korzystać z punktu dostępu (routera bezprzewodowego) klientów bezprzewodowych (w tym komputera i urządzeń mobilnych z obsługą sieci bezprzewodowej), aby nawiązać połączenie z bezprzewodową drukarką sieciową.

5.2.1.Wczesne Przygotowanie

1.Wi-Fi Direct obsługującym drukarki.

2.Klient bezprzewodowy (w tym komputerów i urządzeń mobilnych z możliwości sieci bezprzewodowej).

5.2.2.Wi-Fi Direct połączenie

Aby Wi-Fi Direct połączenia, należy najpierw otworzyć Wi-Fi Direct funkcji drukarki. Otworzyć drogę do panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk "Menu" - "Menu ustawień" - "Ustawienia sieci" - "Wi-Fi Direct " - "Ręczny" (lub "Auto") lub zalogować się, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy drukarki bezpośrednią funkcją Wi-Fi, patrz rozdział 6.2.2.4 rozdział.

5.2.2.1.Wsparcie Wi-Fi Direct obsługą metody połączeń klient sieci bezprzewodowej (Połączenie bezpośrednie zaproszenie)

Musimy wspierać Wi-Fi Direct obsługującej urządzenie mobilne, aby być Wi-Fi Direct połączenie. Procedura może się różnić w zależności od urządzenia mobilnego, którego używasz do drugiego.

1.Ponownie włącz drukarkę.

2.Włącz urządzenie mobilne, wybierz Ustawienia, przejść do interfejsu połączenia Wi-Fi.

3.Wybierz "Zaawansowane" w zaawansowanym interfejsem WLAN, wybierz "Prosto WLAN".

4.Bezpośrednio złącze interfejs, wybierz nazwę sieciową drukarki, inicjować zaproszenie połączenia.

5.Panele końcowe są skłoniło do łączenia informacji, należy nacisnąć przycisk "OK", aby potwierdzić, aby rozpocząć połączenie Wi-Fi Direct połączenie.

| Uwaga: | • Jeżeli po automatycznym połączenia, urządzenie przenośne inicjuje panel połączenia bez zaproszenia zatwierdzeni automatycznie łączyć.

5.2.2.2.Nie obsługuje Wi-Fi Direct obsługującej metodę połączenia bezprzewodowego klienta (wprowadź hasło, aby połączyć)

1.Ponownie włącz drukarkę.

2.Naciśnij przycisk na panelu sterowania drukarki przycisk "Menu" - "Sieć Informacyjna" - "Wi-Fi Direct informacji", aby wyświetlić nazwę sieci i Hasło.

3.Włącz komputer lub urządzenie mobilne, które ma funkcję sieci bezprzewodowej, należy wybrać drukarkę Wi-Fi nazwę sieci i hasło bezpośrednie podłączenie.

5.2.3.Jak wyłączyć Wi-Fi Direct

1.Ponownie włącz drukarkę.

2.Panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk "Menu" - "Ustawienia sieci" - "Wi-Fi Direct " - "Wyłącz", aby zamknąć funkcję bezpośredniego Wi-Fi Direct.

5.3.Często spotykane problemy Konfiguracja sieci bezprzewodowej

1.Nie znaleziono drukarki

• Czy komputer, punkt dostępu (router bezprzewodowy) czy drukarka jest włączona.

• Czy jesteś podłączony kabel USB do komputera i drukarki.

• Drukarka obsługuje połączenia z siecią bezprzewodową.

2.Gdy połączenie sieciowe, nie można znaleźć nazwy sieci (SSID)

• Sprawdź punkt dostępu (Router bezprzewodowy) przełącznik zasilania jest włączony.

• Nie można znaleźć drukarkę należy podłączyć punkt dostępu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego) w polu Nazwa sieci (SSID), należy sprawdzić nazwę punktu dostępu do sieci (SSID) i próbuje nawiązać połączenie.

• Jeśli punkt dostępu Router bezprzewodowy) zmiany konfiguracji, należy zresetować sieci bezprzewodowej drukarki.

3.Połączenie nie powiodło się

• Sprawdź punkt dostępu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego) oraz tryb zabezpieczeń drukarki, hasło jest poprawne.

• Sprawdzić bezprzewodowej odbiór wokół drukarki. Jeśli router od drukarki czy w środku znajduje się przeszkoda, odbierany sygnał może być ograniczona.

• Zamknąć punktu dostępowego (routera bezprzewodowego) i drukarkę, a następnie skonfigurować restart.

4.Jeśli wystąpi problem z siecią w przypadku korzystania z drukarki, należy sprawdzić następujące aspekty:

• Sprawdź oprogramowanie zapory blokujące ruch. Jeśli komputer i drukarka są podłączone do tej samej sieci, ale nie szukać, może to oznaczać, że zapora blokuje ruch. Zobacz Podręcznik użytkownika oprogramowania zapory sieciowej, wyłącz zaporę, a następnie spróbuj wyszukać drukarkę ponownie.

• Sprawdź, czy adresu IP drukarki jest przypisany poprawnie. Można wydrukować stronę konfiguracji sieci drukarki, aby sprawdzenia adresu IP.

| Uwaga: | • Podobne do punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), zapoznaj się z jego instrukcją obsługi lub skontaktować się z producentem.