7.Печать

7.1.Функция печати

Для настройки функции печати выберите "Пуск"-"Устройства и принтеры", выберите соответствующий принтер, щелкните правой кнопкой мыши, настройте функцию печати в окне "Настройка печати". Далее приведены некоторые функции:

Функция | Диаграмма
Автоматическая двусторонняя печать |
Разбор |
Обратный порядок печати |
N-на-1 |
Печать плакатов(Только для систем Windows) |
Печать с масштабированием |
Настраиваемый формат |

| Примечание: | • пример для Windows 7. • Bы можете выбирать 2x2 печать для афиши из многих страниц, чтобы выполнить функцию печать афиши. • Bы можете открыть первый выбор печать, кликнуть на кнопку помощи, просмотрять конкретные объяснения функуии. Как открыть файл помощи, смотрите. на статья 7.9.

7.2.Настройки Печати

Mожно установлять параметр печать (например вид бумаги, размер бумаги и источник бумаги) нижеследующими друмя способами перед направлением на печать.

Oперационная система | Установка временого изменения | Постояные изменения установки по умолчанию
Windows 7 | 1. Кликните на меню “Файл” - “Печать”- выбор принтера “свойство принтера” (конкретные шаги отлтчаются в зависимости от операционной системы). | 1. Кликните на меню начало - “Панель управления” - “Устройства и принтеры”. 2. Кликните на иконку принтера правой клавишой, выбирай“Настройка печати”, изменяй установки и сохраняй.
Mac OS | 1. Кликните на меню “Файл” - “Печать”. 2. Изменяй установки во всплывающем окне. | 1. Кликните на меню начало-“Печать”. 2. Изменяй установки во выталкивающем окне, кликни на сохранение предварительного установки. (необходимо выбирать предварительное установки при печати каждый раз, иначе напечатать согласно установлению по умолчанию.)

| Примечание: | • Приоритет установки прикладного программного обеспечения выше установки принтера.

7.3.Oтмена печати

В процессе печати, если вам нужно отменить операцию, нажмите кнопку "Отмена" на панели управления принтера, чтобы отменить текущую операцию.

7.4.Режим Печати

Данный принтер может печатать из ручного лотка подачи бумаги и автоматического лотка подачи бумаги. Положением по умолчанию является автоматический выбор, если в лотке подачи бумаги ручном есть бумага для печать, то напечатать преимущественно бумаги в лотке подачи бумаги ручном.

7.4.1.Печать С Использованием Лотка Автоматической Подачи

Проверьте что уже уложили бумагу сооветствующих количеств в лоток подачи бумаги автоматический перед печатью, и в лотке подачи бумаги ручном отсутствует бумаги для печати.

| Примечание: | • Подробнее о мерах предосторожности при загрузке бумаги см. в главе 2. • Подробнее о типах материалов для печати, используемых с лотком автоматической подачи, см. в главе 2.1.

7.4.2.Печать через лоток ручной подачи бумаги

Данный принтер будет автоматически входить в режим ручной подачи бумаги, когда вы уложите бумагу в лоток руной подачи бумаги.

| Примечание: | • Премуществом ручной подачи бумаги является то что вы можете изпользовать более плотные материалы. • Обычно лоток ручной подачи используется для печати на специальной бумаге (конвертах, прозрачной пленке и т. д.), и бумага в него загружается только по одному листу. • Информация о уложении бумаги в лоток подачи бумаги, смотрите. на раздел 2. • Информация о видах сред для печать лотка подачи бумаги ручном, смотрите. на статья 2.1.

7.5.Автоматическая Двусторонняя Печать

Принтер поддерживает автоматическую двустороннюю печать на обычной бумаге. Для автоматической двусторонней печати поддерживаются следующие форматы бумаги: A4,Letter, Legal, Oficio, Folio, 16K.

| Примечание: | • При попытке автоматической двусторонней печати принтер может быть поврежден, если бумага не подходит для этого вида печати. • Автоматическое двухсторонное печать не поддерживает печать афиши. • Информации о уложении бумаги и виде сред печать для лотка автоматической подачи бумаги, смотрите. на раздел 2.

7.5.1.Установки двухстороней печати

Bы можете установлять размер бумаги для двухсторонной единицы печать для получения наилучшей эффекности печать. Если хотите проходить печать A4, 16K, то надо установлять лоток в положение A4; если хотите печатать Letter, Legal, Folio, Oficio двухсторонное печать, то надо установлять лоток в положение Letter.

Шагами установки двухсторонной единицы печать являются:

1. Вытянуть удлинитель лотока.

2. Положи заднею сторону двухсторонную печать вверх.

3. Установляй регулятор размера бумаги в положение A4 или Letter.

4. Уложите бумагу для двухстороней печати в принтер

7.5.2.Процесс автоматической двухсторонней печати

1.Откройте задание печати, которое нужно распечатать из приложения (например, из Блокнота).

2. В меню "Файл" выберите "Печать".

3. Bыбирай принтер соответственного типа.

4. Ударь один раз “Настройка” для установления.

5. Bыбирай “Двусторонняя” в “Базовые” выборе, выбирай выбор “Длинным краем” или “Коротким краем”.

6. Кликните один раз “OK”, печать совершено. Кликните на “Печать”, принтер распечатает в автоматическом двухстороннем режиме.

7.6. Точный режим печати

Точный режим подходит для инженерных чертежей и печати тонких линий.

Установлять тонкий режим в основной странице первого выбора принтера. Можно начинать печать в точном режиме.

7.7.Печать в беззвучном режиме

Настройка печать без звука, может уменьшить шум печати также скорость печати уменьшится.

Шаги операции печать беззвучного режима как нижеследующие(справедливо для принтера, который подключен способом USB)

Hижеследующие шаги для Windows 7 в пример, информация экрана вашего компьютера может существовать разницу из-за разностей операционной системы.

1. Bходи в меню старт компьютера - “Панель управления” - просмотрите “Устройства и принтеры”.

2. Кликните на принтер правой клавишой, выбирай “Свойства принтера” из ниспадающего меню.

3. Bходи в выбор “Дополнительные настройки”.

4. Выбирайте “Позитив изображения”, кликни на “OK”, установки совершено.

5. Oткрыть документ печать, который нужна напечатать, из программы, выбирай принтер соответственного типа, установите принтер согласно требованию.

6. Кликните на “Печать”, можно совершать напечатать в беззвучном режиме.

| Примечание: | • Для принтера с LCD контрольной панелью, можно установлять печать беззвучного режима с помощью кнопки в контрольной панели, смотрите. на статья 9.1.4.

7.8.Автовыключение

"Автовыключение" для установки состояние выключения и задержки выключения принтера.

1. Войдите в меню "Пуск" – "Панель управления" – в "Устройства и принтеры".

2.Щелкните правой кнопкой мыши принтер, в раскрывающемся меню выберите "Свойства принтера".

3. Войдите в "Дополнительные настройки" выбрать соответствующую опцию "Настройки автовыключения".

4.Нажмите "OK" для завершения настройки.

| Примечание: | • модель панели управления с помощью кнопок панели управления настроить автоматическое выключение, см 9.1.6. • Отдельные страны (или регионы) не поддерживают функцию автоматической настройки выключения.

7.9.Открытие справки

Можно открыть экран "Настройка печати" и нажать кнопку "Справка" (только для операционной системы Windows). Справка содержит руководство пользователя, где можно найти информацию о настройках печати.