5.無線網路設定（適用於Wi-Fi機型）

無線網路連接種類，分為基礎結構模式和Wi-Fi直連模式。若您在無線網路設定過程中遇到問題，請參閱第5.3章無線網路設定常遇問題。

| 基礎結構模式：通過路由器與無線設備連接 1.接入點（無線路由器） 2.無線網路印表機 3.通過無線網路連接至接入點的電腦 4.通過網線連接至接入點的電腦
| Wi-Fi直連模式：無線用戶端與帶Wi-Fi服務的印表機連接 1.無線網路印表機 2.與無線網路印表機直接連接的無線用戶端

5.1.基礎結構模式

您可以通過接入點（無線路由器）作為媒介，將電腦和印表機連接在一起。接入點（無線路由器）連接分為無線網路配置工具和Wi-Fi Protected Setup（WPS）配置兩種方式。

重要：在進行無線網路安裝前，必須瞭解您的接入點（無線路由器）的網路名（SSID）和密碼,在無線網路配置時需要使用。如果無法確定，請諮詢您的網路系統管理員或接入點（無線路由器）製造商。

5.1.1.無線網路配置工具

若您的電腦已安裝驅動並連接過無線網路，但無線網路發生變更，可以通過無線網路配置工具重新配置。

5.1.1.1.前期準備事項

1.接入點（無線路由器）。

2.已連接到網路的電腦。

3.具有無線網路功能的印表機。

5.1.1.2.無線網路配置工具配置方法

1.在電腦中調出無線網路配置工具。

1）Windows系統：點擊電腦“開始”功能表－“所有程式”－“Pantum”－“產品名稱”－“無線網路配置工具”。

2）Mac系統：點擊電腦Finder功能表列“前往”－“應用程式”－“Pantum”-“Utilities”－“Wireless Network Configuration Tool”。

2.使用USB連接線連接配置。 在以下介面，選擇“是的，我有一根USB電纜可用於安裝”。點擊“下一步”。

2.1電腦已連接至無線網路。

1）無線網路配置工具預設選擇當前電腦已連接的無線網路，按照介面提示完成配置。

| 注： | • 您所選擇的網路名（SSID）應與電腦連接的接入點（無線路由器）的網路名（SSID）一致。

2）需要連接其他無線網路請勾選“否”配置其他無線網路，按照介面提示完成配置。

| 注： | • 目前，印表機支援的安全模式有三種：無、WEP和WPA/WPA2。 1)無：未使用任何加密方式。 2)WEP：通過使用WEP（有線等效加密），以安全金鑰發送和接收資料。WEP金鑰適用於64和128位元加密網路，可同時包含數位和字母。 3)WPA/WPA2：是Wi-Fi保護接入預共用金鑰，它通過使用TKIP或AES加密（WPS－Personal）將無線設備與接入點進行連接。WPA/WPA2使用長度介於8-63個字元之間的預共用金鑰（PSK）。 • “顯示密碼”預設為不勾選，若勾選，所輸入的密碼將明文顯示。

2.2 電腦未連接至無線網路。 在以下介面，輸入接入點（無線路由器）的網路名SSID（SSID區分大小寫）及密碼，按照介面提示完成配置。

| 注： | • 如果您不清楚接入點（無線路由器）的網路名（SSID），點擊“列印無線網路資訊頁”可查看你需要的接入點（無線路由器）的網路名（SSID）。 • 無線網路配置完成後，若印表機不能正常使用，請重新安裝驅動。 安裝方式請選擇“無線網路連接”（Windows系統請參閱第3.1.4章，Mac系統請參閱第3.3.3章）。

3.使用WPS連接。 在以下介面，選擇“不，我沒有USB電纜”。點擊“下一步”。

1）使用WPS方式，執行以下步驟，從印表機上啟動無線網路。（WPS具體配置，請參閱第5.1.2章）

2） 可根據印表機上的Wi-Fi指示燈狀態，判斷印表機是否連接成功。若配置失敗，請點擊“上一步”，重新配置；若配置成功，請點擊“完成”按鈕，完成配置。

| 注： | • 無線網路配置完成後，若印表機不能正常使用，請重新安裝驅動。 安裝方式請選擇“無線網路連接”（Windows系統請參閱第3.1.4章，Mac系統請參閱第3.3.3章）。

5.1.2.Wi-Fi Protected Setup（WPS）配置

如果接入點（無線路由器）支援Wi-Fi Protected Setup（WPS），則可以分別按下印表機控制台上的Wi-Fi按鍵和接入點（無線路由器）上的WPS按鍵，從而將印表機連接到無線網路。

5.1.2.1.前期準備事項

1.接入點（無線路由器）支援Wi-Fi Protected Setup（WPS）。

2.具有無線網路服務的印表機。

5.1.2.2.Wi-Fi Protected Setup（WPS）配置方法

1.開啟印表機和接入點（無線路由器）的電源。

2.確保印表機處於就緒狀態。

| 注： | • 若印表機進入休眠狀態，按下印表機控制台的任意按鍵，印表機即被喚醒。

3. 按下印表機控制台上的“Wi-Fi”鍵超過2秒，彈出“Wi-Fi連接”介面，選擇“WPS連接路由”。

4.在2分鐘內，按下接入點（無線路由器）上的“WPS按鍵”，然後鬆開。

5.接入點（無線路由器）與印表機開始進行無線網路連接，印表機的Wi-Fi燈藍燈閃爍。連接成功後印表機的Wi-Fi燈藍燈常亮 。

若超過2分鐘沒有建立好連接，印表機返回就緒狀態，Wi-Fi燈滅，Wi-Fi Protected Setup（WPS）連接失敗。若需要重新連接，請重複以上第3-4步驟。

| 注： | • 有關如何取消和斷開Wi-Fi連接，請參閱 第1.5.1章 。 • Wi-Fi Protected Setup（WPS）連接成功後，若您希望通過無線網路方式進行列印，請安裝驅動。安裝方式請選擇“無線網路連接”（Windows系統請參閱 第3.1.4章，Mac系統請參閱 第3.3.3章）。

5.1.3.如何關閉已連接的Wi-Fi網路

按照上述步驟完成基礎結構模式的無線網路連接，已連接狀態控制台上的Wi-Fi燈將常亮，此時按住此按鈕2秒鐘以上，彈出“Wi-Fi連接”介面，選擇“斷開路由連接”，可斷開Wi-Fi連接（Wi-Fi燈將變為熄滅）。

5.2.Wi-Fi直連模式

您可以不使用接入點（無線路由），將無線用戶端（包括具有無線網路服務的電腦和移動設備）與無線網路印表機建立連接。

5.2.1.前期準備事項

1.具有Wi-Fi直連功能的印表機。

2.無線用戶端（包括具有無線網路服務的電腦和移動設備）。

5.2.2.Wi-Fi直連連接

要進行Wi-Fi直連連接，需先開啟印表機的Wi-Fi直連服務。開啟方式為按下印表機控制台“服務表鍵”－“功能表設定”－“網路設定”－“Wi-Fi直連”－“手動”（或“自動”），或登錄內嵌Web伺服器開啟印表機的Wi-Fi直連服務，請參閱第6.2.2.4章。

5.2.2.1.支援Wi-Fi直連服務的無線用戶端連接方法（直接邀請連接）

您必須使用支援Wi-Fi直連服務的移動設備才能進行Wi-Fi直連連接。操作步驟可能因您使用的移動設備而異。

1.開啟印表機電源。

2.開啟移動設備，選擇設定，進入Wi-Fi連接介面。

3.選擇“進階”，在進階WLAN介面選擇“Wi-Fi Direct”。

4.在直連介面，選擇印表機的網路名稱，發起連接邀請。

5.面板端提示是否連接訊息後，按“OK鍵”確認連接，開始Wi-Fi直連連接。

| 注： | • 若為自動連接方式，移動設備端發起連接邀請後無需面板確認，自動進行連接。

5.2.2.2.不支援Wi-Fi直連服務的無線用戶端連接方法（輸入密碼連接）

1.開啟印表機電源。

2.按下印表機控制台“服務表鍵”－“網路資訊”－“Wi-Fi直連資訊”，查看“網路名稱”和“密碼”。

3.開啟具有無線網路服務的電腦或移動設備，選擇印表機的Wi-Fi直連網路名稱,輸入密碼進行連接。

5.2.3.如何關閉Wi-Fi直連

1.打開印表機電源。

2.按下印表機控制台“功能表鍵”－“網路設置”－“Wi-Fi直連” －“關閉”，即可關閉Wi-Fi直連功能。

5.3.無線網路設定常遇問題

1．未找到印表機

• 電腦、接入點（無線路由器）或印表機電源是否已開啟。

• 電腦和印表機之間是否已連接了USB連接線。

• 印表機是否支援無線網路連接。

2．網路連接時，找不到網路名（SSID）

• 檢查接入點（無線路由器）的電源開關是否已開啟。

• 印表機找不到您需要連接的接入點（無線路由器）的網路名 (SSID)，請檢查接入點的網路名（SSID）並嘗試重新連接。

• 每當接入點（無線路由器）的配置發生變化時，您必須重新設定印表機的無線網路。

3.連接失敗

• 請檢查接入點（無線路由器）和印表機的安全模式、密碼是否正確。

• 檢查印表機周圍的無線接收。如果路由器遠離印表機或中間有障礙，可能影響信號的接收。

• 關閉接入點（無線路由器）和印表機的電源，重新啟動後再進行配置。

4.如果在網路中使用印表機時出現問題，請檢查以下幾方面：

• 檢查防火牆軟體是否封鎖通信。如果電腦和印表機連接在同一網路中卻搜尋不到，可能是因為防火牆軟體封鎖了通信。請參閱防火牆軟體的使用者指南，將防火牆關閉，然後重新嘗試搜尋印表機。

• 檢查印表機IP位址的分配是否正確。您可以列印印表機的網路配置訊息頁來檢查IP位址。

| 注： | • 有關接入點（無線路由器）的訊息，請參閱其使用者指南或諮詢其製造商。