2.Papier i nośniki wydruku

2.1.Specyfikacje papieru

Automatyczny podajnik | Typ nośnika | Zwykły papier(70～105g/m²)、Cienki papier60～70g/m²)
Nośnika rozmiar | A4, Letter, A5, Legal, Statement, JIS B5, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, A6, B6, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Zwyczaj
Nrednia waga | 60～105 g/m²
Maksymalna pojemność podajnika papieru | 250 strona (80 g/m²)
Ręczny podajnik | Typ nośnika | Zwykły papier (70～105g/m²), Cienki papier (60～70g/m²), Gruby papier (105～200g/m²), Folie, Karty, Etykiety, Koperty
Nośnika rozmiar | A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A6, B6, Monarch Env, DL Env, C5 Env, NO.10 Env, C6 Env, Japanese Postcard, ZL, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Zwyczaj
Nrednia waga | 60～200 g/m²
Maksymalna pojemność podajnika papieru | 1strona

| Uwaga: | •Tego typu drukarki zaleca się stosowanie 80 g / m² standardowego papieru. • Nie zaleca się użycie wielu specjalnych rodzajów papieru, które mogą mieć wpływ na trwałość drukarki. • Nie spełnia wymogów określonych w niniejszej instrukcji w prasie mogą powodować niską jakość wydruku, zwiększoną częstotliwość zacięć drukarki, nadmierne zużycie. • Waga, skład, ziarnistość i wilgotność i inne właściwości są ważnymi czynnikami wpływającymi na wydajność drukarki i jakość wydruków.

Po wybraniu nośnika druku, należy rozważyć następujące kwestie:

1. Oczekiwane rezultaty: Nośnik wydruku wybrane do potrzeb danego zadania drukowania.

2. Gładkość powierzchni: Gładkość wpływu na prasie ma wpływ na ostrość wydruków.

3. Niektóre nośniki druku mogą być zgodne z wszystkimi zaleceniami podanymi w tej sekcji, ale nie daje zadowalających wyników. Może to wynikać z nieprawidłowej eksploatacji, inne czynniki, niewłaściwym poziomem temperatury i wilgotności lub PANTUM żadnej kontroli. Przed zakupem dużych ilości nośników druku należy upewnić się, że nośnik wydruku spełnia określone w specyfikacjach tym podręczniku użytkownika.

2.2.Specjalny papier

Produkt ten umożliwia drukowanie na papierze specjalnym, specjalny papier obejmują: Etykiety, Koperty, Folie,Gruby papier, Kartony, Cienki papier.

| Uwaga: | • Przy zastosowaniu specjalnego papieru lub nośników wydruku, należy wybrać ustawienia drukowania, które pasują do typu i rozmiaru wydruku, najlepsze wyniki drukowania.

Przestrzegać następujących kryteria:

Typy materiałów drukarskich | Właściwe podejście | Dłąd podejście
Etykiety | Nie tylko nienaświetlona etykiety papierowe. Użyj etykiety, gdy płaska. Należy używać tylko pełnych arkuszy etykiet. Na rynku nie gwarantuje, że wszystkie etykiety są w stanie sprostać wymaganiom. | Użyj pomarszczone, mają pęcherzyki powietrza lub uszkodzonych etykiet.
Koperty | Koperty powinny być wszczepienie płaska. | Użyj pomarszczone, ponacinane sklejone razem lub uszkodzonych kopert. Skorzystaj ze spinaczami, zatrzaskami, okienkami lub wyściełanych kopert. Za pomocą naklejek samoprzylepnych, kopert lub innych materiałów syntetycznych.
Przejrzysta błona | Użyj zatwierdzone tylko do użytku w drukarkach laserowych folii. | Przejrzystość nie jest dostępna do stosowania w drukarkach laserowych.
Gruby papier, Kartony | Stosować zatwierdzone do stosowania w drukarkach laserowych i spełnia wymagania wagowe dla tego produktu tylko grubym papierze. | Użyciu cięższych niż zalecane specyfikacjach nośnik, o ile produkt nie jest stosowana na papierze.

2.3. Ładowanie papieru

2.3.1. Ładowanie automatyczny podajnik wejściowy

1. Całkowicie z drukarki z automatycznego podajnika.

2. Przesuwane automatyczny podajnik przedłużyć zaskoczy tacy, długość i szerokość prowadnice prowadnice, pośredniczyć wymaganą szczelinę rozmiaru papieru, dopasowanie długości i szerokości papieru.

| Uwaga: | • Proszę nie naciskać "długość prowadnice" i "szerokość prowadnice", w przeciwnym razie łatwo prowadzić do deformacji papieru.

3. Rozwiń stos papieru przed załadowaniem papieru, aby uniknąć zacięć papieru lub nieprawidłowego podawania papieru stroną do druku w dół do zasobnika papieru, automatyczny podajnik może pomieścić do 250 strona 80g / m² papieru.

4. Podnieść tacy wyjściowej, zadrukowany papier, aby uniknąć poślizgu lub drukowane natychmiast po zakończeniu drukowania dokumentów usuniętych.

| Uwaga: | • Podnieś tacę na papier jest zalecane, aby uniknąć drukowania poślizgu papieru. Jeśli nie chcesz podnieś tacę wyjściową, zalecamy natychmiastowe usunięcie wyjściu z papieru drukarki wydrukowany. • Jeżeli jednorazowa kaseta papieru w podajniku ADF przekraczają 250 strona(80g / m²) może spowodować zacięcia papieru lub zacięcia. • W przypadku drukowania tylko po jednej stronie, proszę (pustą) do zadrukowania skierowaną w dół.

2.3.2.Ładowanie podajnik ręczny

1. Podnieść tacy wyjściowej, zadrukowany papier, aby uniknąć poślizgu lub drukowane natychmiast po zakończeniu drukowania dokumentów usuniętych.

2. Otwórz Podajnik ręczny.

3. Przesuń prowadnice ręcznego podajnika, aby dopasować po obu stronach papieru. Nie należy używać nadmiernej siły, w przeciwnym razie może to spowodować zacięcie papieru lub przekrzywienie.

4. Obie ręce płaski arkusz nośnika wydruku w Podajnik ręczny.

| Uwaga: | • Po umieszczeniu papieru w podajniku ręcznym, drukarka automatycznie przejdzie w tryb podawania ręcznego. • Należy umieścić nośnik per-print do ręcznego podajnika zakończeniu drukowania, a następnie do drugiego. • Nośnik wydruku w podajniku ręcznym stroną zadrukowaną do góry, włóż górną część pierwsza papieru do podajnika ręcznego.

5. Podczas drukowania strony z wyjścia drukarki, wykonaj powyższe kroki, a potem w drugą, aby kontynuować drukowanie.Dodaj zbyt wolno, zostaniesz poproszony podajnika ręcznego lub Podajnik ręczny jest z podawaniem papieru nie wkładaj papieru, drukowanie zostanie automatycznie wznowione;Za szybko na papier do drukarki i będzie prawdopodobnie powodować zacięcia papieru.

| Uwaga: | • Po druku, zadrukowany papier jest usuwany z wydruków natychmiast. Stos papieru lub kopert, spowoduje to zacięcie papieru lub papieru do zwijania.

2.4. Powierzchni nie drukowanej

Obszary zacienione wskazują obszar zakaz druku.

Użyj | Rozmiar papieru | Górnego i dolnego marginesu (A) | Lewy i prawy margines (B)
Druk | A4 | 5mm (0.197inch) | 5mm (0.197inch)
Letter | 5mm (0.197inch) | 5mm (0.197inch)

2.5.Wytyczne dotyczące stosowania papieru

• Szorstki tekstury, nierówna, grunge, bardzo słaba jakość wydruku papier błyszczący.

• Upewnij się, że papier jest wolne od kurzu, włosów i tak dalej.

• Papier na płaskiej powierzchni, przechowywane w chłodnym i suchym miejscu.