4.(Kablolu model için) Kablolu ağ kurulumu

Kablolu ağ yazdırmayı destekler yazıcı,yazıcıyı ağa bağlayabilir,böylece kablolu ağ yazıcı tarafından kontrol edilir.

4.1.IP Adresini Ayarlama

Yazıcının IP adresi, DHCP fonksiyonu üzerinden otomatik olarak elde edilebilir veya el ile ayarlanabilir.

4.1.1.Otomatik Ayar

DHCP otomatik ayar işlevi yazıcıda varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.

1. Yazıcıyı bir ağ kablosu ile ağa bağlayın ve başlangıç hazırlama işlerimi tamamlayın.

2. Yazıcı sunucu tarafından otomatik olarak atanan bir IP adresi alacaktır.Ağ ortamı nedeniyle, bir IP adresi elde etmek için birkaç dakika sürebilir.

Yazıcı IP adresini görüntülemek için "Ağ Yapılandırma Sayfası" nı yazdırabilirsiniz, (Nasıl yazdırıldığını öğrenmek için Bölüm 9.4'e bakın) veya yazıcının kontrol panelinden ağ bilgilerini görebilirsiniz (Nasıl görmesi öğrenmek için Bölüm 9.3'e bakın).IP adresi listede yoksa, ağ ortamını kontrol edin veya birkaç dakika bekleyin ve yeniden deneyin.

| Not: | • Yazıcı otomatik olarak sistem tarafından atanan bağlantı yerel adresini alacaktır: 169.254.xxx.xxx.

4.1.2.Manuel Ayar

El ile yazıcı kontrol paneli üzerinden yazıcıya IP adresini ayarlayın.Daha fazla bilgi için, Bölüm 9.2'ye bakın.

El ile, Yerleşik Web Sunucusu aracılığıyla yazıcıya IP adresini ayarlayın.Daha fazla bilgi için, Bölüm 6.2.1'ye bakın.