9.常規設定

本章主要介紹一些常用設定。

9.1.系統設定

9.1.1.語言設定

“語言設定”用來選擇控制台的顯示語言。

1)按“功能表”鍵進入功能表設定介面。

2)按“OK”鍵選擇“1.系統設定”選項。

3)按“OK”鍵選擇“1.語言設定”選項，進行語言設定，如下圖：

9.1.2.休眠時間設定

休眠模式能有效降低印表機能耗，“休眠時間設定”可以選擇設備進入休眠模式之前的閒置時間。

1)按“功能表”鍵進入功能表設定介面。

2)按“OK”鍵選擇“1.系統設定”選項。

3)按方向鍵“▲”或“▼”選擇“2.休眠時間設定”選項，按“OK”鍵，進行相應的休眠時間設定。

| 注： | • 印表機處於休眠狀態時，按任意鍵或者發送列印工作，可以喚醒印表機。 • 網路印表機可通過內嵌Web伺服器設定休眠時間（請參閱第6.2.3.2章）。

9.1.3.節墨

您可以選擇節墨，節墨模式可以減少碳粉損耗、降低列印成本，當節墨模式為“開啟”時，列印輸出的顏色將偏淡。默認設定為“關閉”。

1)按“功能表”鍵進入功能表設定介面。

2)按“OK”鍵選擇“1.系統設定”選項。

3)按方向鍵“▲”或“▼”選擇“3. 節墨”選項，按“OK”鍵，開啟/關閉節墨模式。

9.1.4.靜音列印

設定靜音模式，可以實現較小噪音的降速列印，當靜音模式為“開啟”時，列印以低速度進行列印。默認設定為“關閉”。

1)按“功能表”鍵進入功能表設定介面。

2)按“OK”鍵選擇“1.系統設定”選項。

3)按方向鍵“▲”或“▼”選擇“4.靜音列印 ”選項，按“OK”鍵，開啟/關閉靜音模式。

9.1.5.還原出廠設定

“還原出廠設定”用來恢復印表機的默認設定，還原出廠設定完成後，印表機會自動重啟。

1)按“功能表”鍵進入功能表設定介面。

2)按“OK”鍵選擇“1.系統設定”選項。

3)按方向鍵“▲”或“▼”選擇“5.還原出廠設定”選項，按“OK”鍵。

| 注： | • 網路印表機可通過內嵌Web伺服器還原出廠設定（請參閱第6.2.4章）。 • LED控制台的印表機，按下電源鍵啟動後，按住取消/繼續按鍵超過2秒，直到面板上兩個狀態燈同時綠燈閃爍後鬆開按鍵，等待還原出廠設定，完成後印表機自動重啟。

9.1.6.自動關機設置

“自動關機設置”用來設置印表機關機條件和關機延時時間。

1) 按“功能表”鍵進入功能表設定介面。

2) 按“OK”鍵選擇“1.系統設定”選項。

3) 按方向鍵“▲”或“▼”選擇“6.自動關機設置”選項，按“OK”鍵，進行關機條件和關機延時設置。

| 注： | 自動關機條件設置選項： • 無埠連接關機（出廠默認該設置）：所有埠未連接、Wi-Fi機型Wi-Fi功能關閉、印表機處於待機或休眠狀態。 • 空閒狀態關機：印表機處於待機或休眠狀態。 • 印表機滿足自動關機條件，等待所設置的時間後將自動關機。 • 產品關機後，耗電量為0.5W或更低。 • 個別國家（或地區）不支援自動關機設置功能。

9.2.網路設定

您可以通過網路設定，查看或設定網路狀態。

1）按“功能表”鍵進入功能表設定介面。

2）按方向鍵“▲”或“▼”選擇“3.網路設定”選項，按“OK”鍵，對“有線網路設定”、“無線網路設定”、“Wi-Fi 直連”選項進行設定。

| 注： | • 若要手動設定IP位址、子網路遮罩、閘道，按方向鍵“▲”從“0-9”迴圈累加數值，按方向鍵“▼”迴圈自左向右移動輸入位置，按“OK”鍵保存設定，按“返回”鍵返回上一級菜單。

9.3.網路資訊

您可以通過網路資訊，查看網路資訊。

1) 按“功能表”鍵進入功能表設定介面。

2) 按方向鍵“▲”或“▼”選擇“4.網路資訊”選項，按“OK”鍵，可查看“有線資訊”、“ 無線資訊”、“ Wi-Fi直連資訊”相應的訊息。

9.4.列印資訊報告

您可以通過操作控制台列印資訊報告。這些頁面可以説明您瞭解產品訊息、診斷和解決產品故障。

1) 按“功能表”鍵進入功能表設定介面。

2) 按方向鍵“▲”或“▼”選擇“5.列印資訊報告”選項。

3) 按“OK”鍵進入資訊報告列印，您可以根據需要列印產品報告。

可列印的產品報告有Demo頁面、資訊頁面、功能表結構頁面、網路設定頁面、Wi-Fi熱點頁面、PCL字型頁面、PS字型頁面。

| 注： | • 以上的產品報告為最全的產品報告，您實際使用機型的產品報告可能與以上的產品報告存在差異。