6.Web server

Można korzystać z wbudowanego Web server, ustawień zarządzania drukarką.

6.1.Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego Web server

1.Ponownie włącz drukarkę i komputer.

2.Po podłączeniu drukarki do sieci należy upewnić się, że drukarka jest podłączona do sieci, co komputer (jak skonfigurować sieć można znaleźć w rozdziale 4 lub rozdział 5 ).

3.Wpisz adresu IP drukarki w przeglądarce internetowej w pasku adresu, aby uzyskać dostęp do drukarki wbudowanego serwera internetowego.

Za pomocą panelu sterowania, aby wyświetlić "Adresu IP" drukarki (patrz rozdział 9.3 )lub wydrukować "stronę konfiguracji sieć " i wyświetlić "Adresu IP" drukarki (patrz rozdział 9.4 ).

| Uwaga: | • Użytkownicy systemu Windows powinni korzystać z programu Microsoft Internet Explorer 8.0 (lub nowszy) lub Firefox 1.0 (lub nowszy), użytkownicy Mac używać Safari 4.0 (lub nowszy). Bez względu na to jakiej przeglądarki używasz, zawsze włączyć JavaScript i Cookies. Wprzypadku korzystania z innej przeglądarki internetowej, upewnij się, że jest ona zgodna z HTTP 1.0 i HTTP 1.1. • Jeśli komputer nie może uzyskać dostępu do drukarki wbudowanego serwera WWW może być komputer i drukarka nie jest w tej samej sieci, sprawdź środowisko sieciowe, lub skontaktować się z administratorem sieci.

4.Kliknij na opcję "Login", należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło (domyślna nazwa użytkownika to admin, początkowe hasło to 000000), kliknij przycisk "Login".

| Uwaga: | •Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę domyślnego hasła, można wprowadzić "Zarządzanie użytkownikami" zmiany interfejsu.

6.2.Używaj Web server zarządzanie drukarkami

Można użyć wbudowanego serwera WWW, zarządzania drukarką.

1.Można zobaczyć podstawowe informacje o drukarce, w tym nazwa produktu, stanu drukarki oraz stanu wkładów.

2.Drukarka może być skonfigurowana do obsługi parametrów protokołu sieciowego.

3.Możesz skonfigurować połączenie sieci bezprzewodowej drukarki, włącz / wyłącz bezprzewodowy i Wi-Fi Direct funkcję.

4.Skonfiguruj klienta z serwerem pocztowym, stan drukarki za pośrednictwem powiadomień e-mail poinformował sposób.

6.2.1.Ustawienia adresu IP

Byli ustawienia adresu IP, należy podłączyć drukarkę do sieci.

1.Jeśli przewodowej modele sieciowe, za pomocą kabla sieciowego do podłączenia drukarki do interfejsu sieciowego, czy drukarka jest podłączona do sieci przewodowej.

2.Jeżeli bezprzewodowy model sieci można skonfigurować narzędzie lub Wi-Fi Protected Setup (WPS), konfiguracja przez sieć bezprzewodową, podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej (Patrz rozdział 5.1.2 ).

6.2.1.1.Ustawienia IPv4

Ustaw na adres IPv4 drukarki jest automatycznie przypisany DHCP i Ręcznie ustaw drukarka domyślnie włączona automatycznie wyznaczonej funkcji DHCP. Jeśli trzeba skonfigurować stały adres IPv4 do drukarki, można ręcznie ustawić adres IPv4 drukarki.

1.Ponownie włącz drukarkę, podłącz drukarkę do sieci.

2.Zaloguj wbudowany serwer sieci Web (Jak zalogować się, patrz rozdział 6.1 ).

3.Kliknij "Ustawienia" - "Ustawienia sieć" - "Ustawienia protokołu" - "Konfiguracja IP sieci przewodowej".

4.Tryb przydzielanie adresów IPv4 jest ustawiony na "Ręczna".

5.Wprowadzić "Adresy IPv4", "Maskę podsieci" i "Adres bramy domyślnej", kliknij przycisk "Zastosuj".

6.2.1.2.Ustawienia IPv6

1.Ponownie włącz drukarkę, podłącz drukarkę do sieci.

2.Zaloguj wbudowany serwer sieci Web (Jak zalogować się, patrz rozdział 6.1 ).

3.Kliknij "Ustawienia" - "Ustawienia sieć" - "Ustawienia protokołu" - " IPv6".

4.Zaznacz "Włącz protokół IPv6" i "Włącz DHCPv6" (domyślnie zaznaczona), kliknij przycisk "Zastosuj".

Można odświeżyć przeglądarkę, na ekranie "Konfiguracja IP sieci przewodowej" w temacie "Lokalny adres IPv6" i "Stan statusu dostępny" .

| Uwaga: | Drukarka obsługuje następujące adresu IPv6 dla druku i zarządzania siecią. • Lokalny adres IPv6 (adresy rozpoczynające się od FE80) self-konfiguracja: adresy IPv6 łącza lokalnego. • Stateful adresu: adresu IPv6 konfiguracji serwera DHCPv6 (jeśli brak sieci serwer DHCPv6 "Stan statusu dostępny" nie można przypisać). • Stateless adresu: Adresu IPv6 auto-konfiguracja routera (patrz rozdział 9.4 , drukowanie "Strona konfiguracji sieć" i widok).

6.2.2.Ustawienia sieci bezprzewodowej

Można użyć strony z ustawieniami bezprzewodowej, należy ustawić drukarki konfigurację sieci bezprzewodowej, IP bezprzewodowej, Wi-Fi Direct i WPS. Przed ustawieniem logowania Wbudowany serwer internetowy (jak zalogować się, patrz rozdział 6.1 ).

6.2.2.1.Sieć bezprzewodowa

1. Kliknij na "Ustawienia" - "Ustawienia sieć" - "Ustawienia sieci bezprzewodowej" - ". Sieci bezprzewodowej".

1) Sieć bezprzewodowa jest domyślnie włączona, aby wyłączyć, wybierz "Wyłącz" pole opcji, a następnie kliknij przycisk "Zastosuj".

2) Jeśli konieczne jest skonfigurowanie sieci bezprzewodowej punkt dostępu, kliknij na liście wyszukiwania chcesz się połączyć (routera bezprzewodowego) w polu Nazwa sieci (SSID), wprowadź klucz, kliknij przycisk "Zastosuj".

6.2.2.2.Konfiguracja IP bezprzewodowej

Tylko otwarcie sieci bezprzewodowej drukarki, wbudowany serwer sieci Web, aby wyświetlić "Konfiguracja IP sieci bezprzewodowej".

1. Kliknij na "Ustawienia" - "Ustawienia sieć" - "Ustawienia sieci bezprzewodowej" - "Konfiguracja IP sieci bezprzewodowej".

1) DHCPv4 domyślnie zaznaczone. Aby ręcznie skonfigurować adresu IP, DHCPv4 odznacz pole wyboru, wprowadź trzeba skonfigurować "Adresy IPv4", "Maskę podsieci" i "Adres bramy domyślnej", kliknij przycisk "Zastosuj".

6.2.2.3.Ustawienia WPS

1. Kliknij na "Ustawienia" - "Ustawienia sieć" - "Ustawienia sieci bezprzewodowej" - "WPS".

1) Należy wybrać "Tryb startowy WPS", kliknij przycisk "Zastosuj" stronę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

6.2.2.4.Wi-Fi Direct ustaw

1. Kliknij na "Ustawienia" - "Ustawienia sieć" - "Ustawienia sieci bezprzewodowej" - "Wi-Fi Direct".

1) Wi-Fi Direct jest domyślnie wyłączona, aby włączyć, wybierz opcję "Włącz parę P2P", a następnie kliknij przycisk "Zastosuj".

6.2.3.Ustawienia urządzenia

Można ustawić stronę przez maszynę,Ustawienia Dodanie E-mail kontakty adresu,Ustawienia E-maile z powiadomieniami,Ustawienia czas uśpienia,Przywróć ustawienia fabryczne.

6.2.3.1.Konfigurowanie powiadomień E-mail

Jeśli skonfigurować powiadomienia e-mail, gdy drukarka nie ma papieru pojawia się stan nieprawidłowy wyśle wiadomość na podany adres e-mail. Trzeba odbierać pocztę elektroniczną do właściwego ustawienia, wiadomości e-mail krokach szczegółowej konfiguracji, należy skonsultować się z administratorem sieci. Przed przystąpieniem do konfigurowania powiadomienia e-mail,musisz być zalogowany wbudowany serwer sieci Web (jak zalogować się, patrz rozdział 6.1 ).

1. Konfiguracja klienta SMTP

1) Kliknij "Ustawienia" - "Ustawienia sieć" - "Ustawienia protokołu" - "SMTP".

2) Na stronie SMTP wprowadź adres serwera SMTP, należy skonfigurować nazwę skrzynki pocztowej nadawcy Zaloguj i hasło, kliknij przycisk "Zastosuj".

2. Dodaj odbiorcy adres E-mail

1) Kliknij "Ustawienia" - "Ustawienie maszyny" - "Książka adresowa".

2) Kliknij przycisk "Dodaj", wprowadzić odbiorcy imię i adres E-mail, kliknij przycisk "Zastosuj".

3. Konfigurowanie powiadomień E-mail

1) Kliknij "Ustawienia" - "Ustawienia urządzenia" - "Powiadomienie na e-mail.".

2) Kliknij przyciskna liście wyskakującego kontaktów, wybierz chcesz dodać adresy E-mail.

Można również wybrać "Adresu X" (takie jak adresu 1), należy ręcznie wprowadzić odbiorcę do którego chcesz dodać adresy E-mail.

3) Wybierz zawartość chcesz powiadomić adres e-mail i powiadomień, kliknij przycisk "Zastosuj".

6.2.3.2.Ustawienie czasu snu

Domyślna drukarka czas snu wynosi 1 minutę, jeśli chcesz zmienić czas uśpienia drukarki można ustawić za pomocą wbudowanego serwera Web (zainstalowanym przez drukarkę połączenia z siecią).

1.Zaloguj się do wbudowany serwer sieci Web (jak zalogować się, patrz rozdział 6.1 ).

2.Kliknij na "Ustawienia" - "Ustawienia urządzenia" - "Systemu".

3.Wybierz czas snu w zależności od potrzeb, kliknij przycisk "Zastosuj".

6.2.4.Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą serwera Web

1.Zaloguj się do wbudowany serwer sieci Web (jak zalogować się, patrz rozdział 6.1 ).

2.Kliknij na opcji "Zarządzanie użytkownikami", a następnie kliknąć "Przywrócić ustawienia fabryczne", aby przywrócić ustawienia fabryczne, aby zakończyć drukarka automatycznie ponownie uruchomiony.

| Uwaga: | • Drukarka przywrócić ustawienia fabryczne, nazwa administratora użytkownikowi przywrócić admin, odzyskiwania hasła jest 000.000. • Można przywrócić fabryczne ustawienia za pomocą przycisków na panelu sterowania drukarki, patrz rozdział 9.1.5. • Zresetować fabrycznie rozszczepienie drukarki, czas snu automatycznie powróci do 1 minuty.