10. תחזוקה שוטפת

| הערה | • מראה המדפסת עשוי להשתנות בשל הדגמים והפונקציות השונים, לכן התרשים הסכמטי נועד למטרות המחשה בלבד.

10.1 ניקוי המדפסת

| הערה | • נא להשתמש בדטרגנטים עדינים. • חלקים מסוימים של המדפסת עדיין חמים זמן קצר לאחר השימוש. בעת פתיחת המכסה הקדמי או האחורי לניקוי החלקים הפנימיים של המדפסת, נא לא לגעת בחלקים המוצללים, כפי שניתן לראות באיור למטה.

1. השתמשו במטלית רכה לניגוב צדה החיצוני של המדפסת.

2. פתחו את המכסה הקדמי והוציאו החוצה את מחסנית הטונר למדפסת לייזר לאורך המסילה.

| הערה | • בעת הוצאת מחסנית הטונר, שימו את מחסנית הטונר בשקית מגן או עטפו אותה בנייר עבה למניעת חשיפה לאור ישיר שעלול להזיק למחסנית הטונר.

3. נקו את צדה הפנימי של המדפסת על ידי ניגוב עדין של השטח המוצלל, כפי שניתן לראות באיור, באמצעות מטלית יבשה ונטולת סיבים.

4. נגבו בזהירות את עדשת LSU של המדפסת במטלית יבשה ונטולת סיבים.

5. פתחו את מגש מזין המסמכים האוטומטי ונגבו בזהירות את גלגלת איסוף הנייר במטלית יבשה נטולת סיבים.

10.2 תחזוקת מחסנית הטונר ורכיב התוף

10.2.1 על מחסנית הטונר ורכיב התוף

1. שימוש ותחזוקה במחסנית הטונר

נא להשתמש במחסנית הטונר המקורית לאיכות הדפסה טובה יותר.

נא לשים לב להיבטים הבאים במהלך השימוש במחסנית הטונר:

• אל תוציאו את מחסנית הטונר מהאריזה אלא אם כן ייעשה בה שימוש מיידי.

• נא לא למלא מחדש את מחסנית הטונר ללא רשות, אחרת הנזק שייגרם לא יכוסה על ידי האחריות למדפסת.

• נא לשים את מחסנית הטונר במקום קריר ויבש.

• נא לא לשים את מחסנית הטונר בקרבת מקורות אש, שכן הטונר דליק ועלול לגרום לשריפה.

• נא לשים לב לדליפת טונר במהלך הוצאת או פירוק המחסנית. במקרה של דליפת טונר, עור שבא במגע עם טונר או טונר שניתז לעיניים או לפה, נא לשטוף מים במיים נקיים או לפנות לטיפול רפואי אם אינכם חשים בטוב.

• לשמור את מחסנית הטונר הרחק מהישג ידם של ילדים.

2. משך השימוש של מחסנית הטונר

• משך השימוש של מחסנית הטונר תלוי בכמות הטונר הנחוצה להדפסה.

• למדפסות עם לוח בקרה של נוריות חיווי LED, נורית חיווי מדפסת הטונר הכתומה הדולקת פירושה שמשך השימוש של מחסנית הטונר הסתיים וצריך להחליפה במחסנית טונר חדשה.

• במדפסות עם לוח בקרה של נוריות חיווי LCD, נורית חיווי מחסנית הטונר הכתומה הדולקת או הודעת “חיי טונר הסתיימו” מופיעה על צג LCD פירושה שמשך השימוש של מחסנית הטונר הסתיים וצריך להחליפה במחסנית טונר חדשה.

3. משך השימוש של רכיב התוף

• למדפסות עם לוח בקרה של נוריות חיווי LED, נורית חיווי מדפסת הטונר האדומה הדולקת פירושה שמשך השימוש של רכיב התוף הסתיים וצריך להחליפו ברכיב תוף חדש.

• למדפסות עם לוח בקרה של נוריות חיווי LCD, הודעת "סוף חיי תוף” המופיעה על צג LCD פירושה שמשך השימוש של רכיב התוף הסתיים וצריך להחליפו ברכיב תוף חדש.

10.2.2 החלפת מחסנית הטונר ורכיב התוף

| הערה | • נא לשים לב לנושאים הבאים לפי החלפת מחסנית טונר: • כיוון שטונר עשוי להימצא על משטח מחסנית הטונר, נא לנקוט זהירות רבה בעת הוצאת מחסנית הטונר למניעת התזות. • נא לשים את מחסנית הטונר שהוצאה על גיליון נייר למניעת התפזרות הטונר. • בעת התקנת מחסנית הטונר, נא לא לגעת במשטח של מחסנית הטונר למניעת שריטות.

שלבי החלפת מחסנית הטונר:

1. כבו את המדפסת.

2. פתחו את המכסה הקדמי והוציאו החוצה את מחסנית הטונר למדפסת לייזר לאורך המסילה.

3. לחצו על הלחצן הכחול שמצדו השמאלי של רכיב התוף ביד שמאל והרימו את ידית מחסנית הטונר ביד ימין בו-זמנית להוצאת מחסנית הטונר.

4. פתחו את האריזה של מחסנית הטונר החדשה והחזיקו בידית מחסנית הטונר כדי להזיזה ימינה ושמאלה 5-6 פעמים כדי שהטונר בפנים יתפזר באופן אחיד.

5. משכו את האטם החוצה והסירו את מכסה המגן של הטונר.

6. התקינו את רכיב התוף לאורך המסילה הפנימית לסיום התקנת מחסנית הטונר.

7. קחו את רכיב התוף עם מחסנית הטונר המותקנת והתקינו אותו בתוף המדפסת לאורך המסילה הפנימית של המדפסת לסיום ההתקנה.

8. סגרו את המכסה הקדמי.

שלבי החלפת רכיב התוף

1. כבו את המדפסת.

2. פתחו את המכסה הקדמי והוציאו החוצה את מחסנית הטונר למדפסת לייזר לאורך המסילה.

3. לחצו על הלחצן הכחול שמצדו השמאלי של רכיב התוף ביד שמאל והרימו את ידית מחסנית הטונר ביד ימין בו-זמנית להוצאת מחסנית הטונר.

4. פתחו את אריזת רכיב התוף החדש, הוציאו את התקן המיגון של רכיב התוף, ושימו את רכיב התוף על שולחן אופקי.

5. התקינו את רכיב התוף לאורך המסילה הפנימית לסיום התקנת מחסנית הטונר.

6. קחו את רכיב התוף עם מחסנית הטונר המותקנת והתקינו אותו בתוף המדפסת לאורך המסילה הפנימית של המדפסת לסיום ההתקנה.

7. סגרו את המכסה הקדמי.