10.Mantenimiento rutinario

| Nota: | • La aparición de la impresora es diferente debido a la diferente función del modelo, y el croquis es sólo para referencia.

10.1.Limpieza de la impresora

| Nota: | • Use detergentes suaves. • Algunas piezas de la impresora pueden seguir calientes transcurrido un breve período de tiempo luego de su uso. Cuando abra la cubierta frontal o trasera para limpiar las piezas del interior de la impresora, no toque las piezas del área sombreada, tal y como se muestra más abajo.

1.Use un paño suave para limpiar la parte exterior de la impresora.

2. Abra la cubierta frontal, quite la caja de tóner láser a lo largo del carril de guía.

| Nota: | • Cuando retire el cartucho de tóner, colóquelo en una bolsa protectora o envuélvalo en papel grueso para evitar que la luz directa dañe el cartucho de tóner.

3.Limpie el interior de la impresora con un paño seco que no deje pelusas y frote suavemente el área sombreada, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

4. Utilizar un paño seco limpie el objetivo LSU impresora.

5. Abra la bandeja de alimentación automática de la impresora, utilice un paño seco y limpie suavemente el rollo de papel de la impresora.

10.2.Mantenimiento de cartucho de polvo y los componentes de tambor

10.2.1.Sobre el cartucho de polvo y los componentes de tambor

1.Uso y mantenimiento de los cartuchos.

Con el fin de obtener una mejor calidad de impresión, por favor utilice los cartuchos originales.

Al utilizar el cartucho, por favor, preste atención a los siguientes asuntos:

• A menos que se utiliza inmediatamente, de lo contrario no lo hacen fuera de su caja de embalaje.

• No rellenar los cartuchos de nuevo. De lo contrario, el daño resultante no está incluido en la garantía de la impresora.

• Por favor, almacene el cartucho en un lugar fresco y seco.

• No debe colocarse cerca del fuego, el tóner en el cartucho es inflamable, evitar el fuego.

• Cuando se retiran o quita el cartucho , por favor, preste atención al problema de la fuga de tóner, si hay la fuga de tóner, provocando el contacto con la piel o salpicaduras en los ojos y la boca, por favor, lavar inmediatamente con abundante agua, tales como incómodo, por favor busque médica inmediatamente para el tratamiento.

• Al colocar el cartucho, por favor, se mantienen alejados de los niños.

2. Vida útil de cartucho.

• La vida útil del cartucho de tóner depende de la cantidad de tóner necesario para la impresión.

• Impresora de panel de control LED, cuando el indicador naranja de cartucho de tóner está encendido constante, indicando que el cartucho ha llegado a su vida, por favor reemplace el cartucho tóner.

• Impresora de panel de control LED, cuando el indicador naranja de cartucho de tóner está encendido constante o la pantalla LCD muestra "Cart. acabado", indicando que el cartucho ha llegado a su vida, por favor reemplace el cartucho tóner.

3. Vida útil de los componentes del tambor.

• Impresora de panel de control LED, cuando el indicador rojo está encendido constante, indicanque que los componentes han alcanzado su límite de vida, reemplace los componentes del tambor.

• Impresora de panel de control LED, cuando el indicador rojo está encendido constante o la pantalla LCD muestra "TmpDurc.UndTamb.",, indicanque que los componentes han alcanzado su límite de vida, reemplace los componentes del tambor.

10.2.2.Sustitución del cartucho de tóner y unidad de tambor

| Nota: | Antes de sustituir el cartucho, tenga en cuenta lo siguiente: • Debido a que la superficie puede contener cartucho de tóner, por favor tenga cuidado al retirar para evitar derrames. • El cartucho quitado debe ponerse en el papel, con el fin de evitar que el tóner se derrame a gran escala. • Durante la instalación, no toque la superficie del tambor para evitar rayar el tambor.

Los pasos para reemplazar tóner:

1.Apague la impresora.

2. Abra la cubierta frontal, quite la caja de tóner láser a lo largo del carril de guía.

3. Pulse el botón azul izquierdo de los compoentes de tambor con la mano izquierda, mientras levantar la manilla del cartucho con la mano derecha, para quitar el cartucho.

4. Abrir el nuevo envase compacto, mantenga el cartucho agitando suavemente el mango, de 5 a 6 veces mayor que en la dispersión uniforme de los cartuchos de tóner.

5. Quite el sello, retire la tapa de protección.

6. Instar el cartucho en los componentes de tambor a lo largo de la pista de los componentes, instalación completa caja.

7. Recoge conjunto de cartucho de tambor instalado, a lo largo del carril de guía interior se instala en el conjunto del tambor de cartucho de impresora, para completar la instalación.

8. Cerca la cubierta.

Los pasos para reemplazar componentes del tambor:

1.Apague la impresora.

2. Abra la cubierta frontal, quite la caja de tóner láser a lo largo del carril de guía.

3. Pulse el botón azul izquierdo de los compoentes de tambor con la mano izquierda, mientras levantar la manilla del cartucho con la mano derecha, para quitar el cartucho.

4. Abrir el nuevo paquete de batería, quitar el dispositivo de protección de los componentes de tambor, los componentes de tambor colocados en el nivel de la mesa.

5. Instar el cartucho en los componentes de tambor a lo largo de la pista de los componentes, instalación completa caja.

6. Recoge conjunto de cartucho de tambor instalado, a lo largo del carril de guía interior se instala en el conjunto del tambor de cartucho de impresora, para completar la instalación.

7. Cerca la cubierta.