1.Перед использованием принтера

1.1.Аннотация серии продукции

Параметры серии продукции | P3010D series | P3010DW / P3060DW series | P3300 series | P3300DN series | P3300DW series
Тип соединения | USB | ● | ● | ● | ● | ●
NET |  | ● |  | ● | ●
Wi-Fi |  | ● |  |  | ●
Язык печати | GDI | ● | ● |  |  |
PDL |  |  | ● | ● | ●
Панель управления | LED | ● |  |  |  |
LCD |  | ● | ● | ● | ●
Скорость печати | A4 | 30ppm | ● | ● |  |  |
33ppm |  |  | ● | ● | ●
Letter | 32ppm | ● | ● |  |  |
35ppm |  |  | ● | ● | ●
Автоматическая двусторонняя печать | ● | ● |  | ● | ●
NFC функция |  | ● |  |  | ●
Тихий режим | ● | ● | ● | ● | ●

（● Поддержка, пробел отсуствие функции)

Функции в новых устройствах могут быть изменены без извещения пользователя.

1.2.Поддерживаемые акссесуары

Наименование | Компонент
Картриджи |
Блок барабана |
Кабель интерфейса USB |
Кабель питания |
Компактный диск |
Краткое руководство по настройке |
Гарантия Pantum |

| Примечание: | • В некоторых регионах гарантия Pantum может не предоставляться.

1.3.Вид устройства

Вид сбоку

1 | Выходной лоток | Для хранения распечатанных документов.
2 | Панель управления | С помошью панели управления происходит настройка принтера .
3 | Выходной лоток | Предотвращает падение отпечатанных листов.
4 | Передняя крышка | Откройте верхнюю крышку, чтобы вынуть лазерный картридж с тонером.
5 | Лоток ручной подачи бумаги | Использовать для помещения среды, которая напечатается из лотка ручной подачи.
6 | Выключатель источника питания | Включайте и выключайте источник питания, нажмите данную кнопку в готовом положении для входа в энергоэкономичный режим. Нажми данную кнопку более 2 с для выключения принтера.
7 | Автоматический лоток подачи | Используется для автоматической подачи бумаги.
8 | Регулятор для лотка ручной подачи | Сдвигайте регулятор для того, чтобы устанавливать ширину бумаги
9 | NFC (ближнепольная связь) этикетка | Прикасайтесь мобильное оборудование к данной этикетке, чтобы скачать или запускать прикладную программу печати Pantum и включать Wi-Fi Direct.
10 | Широтный регулятор для лотка автоматической подачи | Сдвигайте широтный регулятор для того, чтобы устанавливать ширину бумаги
11 | Регулятор длины для лотка автоматической подачи | Сдвигайте регулятор длины для того, чтобы устанавливать длину бумаги
12 | Удлинитель лотка автоматической подачи | Использовать для регулирования удлинения лотка.

Вид сзади

1 | USB-интерфейс | Использовать для соединения продукции со компьютером через кабель USB
2 | Сетевой интерфейс | Использовать для соединения продукции со сетью через локальную сеть
3 | Интерфейс питания | Использовать для подключения питания
4 | Задняя крышка | Использовать для извлечения замятия бумаги при заедании бумаги у входа выпуска бумаги
5 | Устройство двусторонней печати | Использовать для подачи бумаги двухсторонного печати и снятия замятой бумаги при заедании бумаги двухсторонного печати

| Примечание: | • Bнешности принтера может существенно отлечаться, схема только для справок.

1.4.Лазерный картридж с тонером

Лазерная тонер картридж состоит из блока барабана и картриджа.

Срок службы блока барабана

Тип | Средний объем печати
Срок работы блока барабана | Примерно 12000 страниц(Согласно ИСО 19572)

Срок службы картриджей

Тип | Средний объем печати
Картриджи нормального объема | Примерно 1500 страниц(Согласно ИСО 19572)
Картриджи высокого объема | Примерно 3000 страниц(Согласно ИСО 19572)

| Примечание: | • Для данной модели количество распечатываемых страниц может быть увеличено без предупреждения. • Ресурс расходных материалов может отличаться в зависимости от разных используемых типов. • Наша компания не рекомендует использовать расходные материала кроме оригинальных расходных материала, любое повреждение, возникнующее из-за использования неоригинального расходного материала, не входит в рамки гарантийного ремонта. • Внешности картриджов могут существовать разницы из-за объемов и типов, схема только для справок.

1.5.Панель управления

1.5.1.Обзор контрольной панели

Далее показана компоновка панели управления:

LCD котрольная панель

№ | Наименование | Функции
1 | ЖК-дисплей | Покаывает оперативное состояние принтера
2 | Wi-Fi индикатор / индикатор режима экономии тонера | Пложения соединения Wi-Fi (только для Wi-Fi моделей). Состояния режима экономии тонера (только для моделей без Wi-Fi. (Cмотр. на статья 1.5.2.1)
3 | Индикатор состояния картриджей | Указание состояний картриджей и принтера (смотр. на статья 1.5.2.1).
4 | Меню | Открывайте главное меню контрольной панели.
5 | ОК | Подтверждайте выбор в экране.
6 | Вверх | Передвижение вверх во всех меню. Для элементов меню, требующих ввода значения, выполняет изменение численного значения на одну единицу вверх.
7 | Вниз | Передвижение вниз во всех меню. Для элементов меню, требующих ввода значения, выполняет изменение численного значения на одну единицу вниз.
8 | Назад | Возвращать в прошлое меню.
9 | Клавиша Wi-Fi/клавиша экономии тонера | Запуск функции Wi-Fi (только Wi-Fi моделей). При подключении по Wi-Fi зажмите кнопку на 2 секунды и более для отмены подключения; когда подключение по Wi-Fi установлено, зажмите кнопку на 2 секунды и более, чтобы вызвать интерфейс "Подключение по Wi-Fi" , выберите "Отсоединить роутер" для разъединения подключения (только для моделей, поддерживающих Wi-Fi). Включите функцию экономии тоонера (только Wi-Fi моделей)
11 | Отмена | Выполняйте операцию отменения

LCD контрольная панель

№ | Наименование | Функции
1 | блок барабана/индикатор состояния бумаги | Указание состояний бумаги и блока барабана(смотри. на статья 1.5.2.2).
2 | Картриджи/индикатор состояния | Указание состояний картриджов и других частей кроме бумаги (смотри. на статья 1.5.2.2).
3 | Клавиша отменения/продолжения | При нормальной печати, нажать данную кнопку более 2 с, может отменять печатающюсся задачу. При неудаче подачи бумаги и отсутствии бумаги, нажать данную кнопку, чтобы продолжать печать, нажать данную кнопку более 2с может отменять напечатающую задачу. При режиме ожидания, нажать данную кнопку более 2с может напечатать лист информации.

1.5.2.Функция индикатора контрольной панели

1.5.2.1.Состаяние индикатора сигнализации контрольной панели LCD

Значения состояния индикатора Wi-Fi/лампы экономии тонера:

№ | Показания состояния лампы Wi-Fi/лампы экономии тонера | Cостояние | Описание о состояний (только для Wi-Fi моделей) | Описание о состояний (только для моделей без Wi-Fi)
1 |  | Не горит | Отсутсвие подключение Wi-Fi, состояние покоя | Отключение функции экономии тонера, состояние покоя
2 |  | Мерцание синей лампы | Wi-Fi соединяется | Нет
3 |  | Светение синей лампы | Wi-Fi соединя кабелья | Включение функции экономии тонера

Значения показаний индикатора состояния картриджей:

№ | Состояния индикатора картриджей | Состояние | Описание о состояний
1 |  | Не горит | Прогревается, непечатает, работа отменена
2 |  | Мерцание зеленой лампы | Принтер готов
3 |  | Светение зеленой лампы | Принтер готов
4 |  | Мерцание ораньжевой лампы | Предупреждение о низком объеме порошка
5 |  | Светение ораньжевой лампы | Ошибка картриджей (картриджи не установлены, картриджи не подходят, срок службы картриджей истек)
6 |  | Свечение красной лампы | Ошибка бумаги (отсутствие бумаги, заедание бумаги, неуспешная подача бумаги), открытие передной крышки и другие ошибки принтера

1.5.2.2.Состаяние состояния лампы сигнализации контрольной панели LED

Значения показания режима блока барабана/лампы состояния бумаги представляют собой как нижеслежующие:

№ | Показания режима блока барабана/лампы состояния бумаги | Состояние | Описание о состояний
1 |  | Не горит | Прогревается, непечатает, работа отменена
2 |  | Светение зеленой лампы | Блок барабана в норме, отсутствие ошибок бумаги
3 |  | Светение красной лампы | Ошибка блока барабана (блок барабана не установлен, блок барабана не соответствует, срок службы блока барабана истек), ошибка бумаги (отсутствие бумаги, заедание бумаги, неуспешная подачи бумаги)
4 |  | Светение ораньжевой лампы | Срок службы блока барабана истекает

Значения показания режима лампы состояния/картриджов представляют собой как нижеследующие:

№ | Показания состояния лампы состояния/картриджов | Состояние | Описание о состояний
1 |  | Не горит | Прогревается, непечатает, работа отменена
2 |  | Светение зеленой лампы | Принтер готов
3 |  | Мерцание зеленой лампы | Принтер готов
4 |  | Светение красной лампы | Открытие передной крышки и другие ошибки принтера
5 |  | Светение померанцевой лампы | Ошибка картриджов (картриджи не установлены, картриджи не соответствены, срок службы картриджов истек)
6 |  | Мерцание ораньдевой лампы | Предупреждение о низком объеме порошка