6.Web伺服器

您可以通過內嵌Web伺服器，管理印表機的設定。

6.1.訪問內嵌Web 伺服器

1.開啟印表機和電腦電源。

2.將印表機連接到網路，確保印表機連接到電腦所在的網路（如何配置網路，請參閱第4章或第5章）。

3.在Web 瀏覽器的位址欄中鍵入印表機的IP位址，訪問印表機內嵌Web伺服器。

通過控制台查看印表機的IP位址（請參閱第9.3章）或列印“網路設定頁面”並查看印表機的IP位址（請參閱第9.4章）。

| 注： | • 建議Windows使用者使用Microsoft Internet Explorer 8.0（或更高版本）或Firefox 1.0（或更高版本），Mac使用者使用Safari 4.0（或更高版本）。無論您使用何種瀏覽器，請確保始終開啟JavaScript和Cookies。如果使用其他網路瀏覽器，請確保其與HTTP 1.0和HTTP 1.1相容。 • 如果電腦不能訪問印表機內嵌的Web伺服器，可能是電腦和印表機不在同一網路中，請檢查您的網路環境或諮詢您的網路系統管理員。

4.點擊“登錄”選項，輸入用戶名和密碼（預設使用者名為admin，初始密碼為000000），點擊“登錄”。

| 注： | •出於安全原因，建議您更改預設密碼，您可以進入“使用者管理”介面進行修改。

6.2.使用Web伺服器管理印表機

您可以使用內嵌的Web伺服器，管理印表機。

1.可查看印表機的基本訊息，包括產品名稱、印表機狀態和粉匣狀態。

2.可配置印表機支援的網路通訊協定參數。

3.可配置印表機的無線網路連接，開啟/關閉無線網路和Wi-Fi直連服務。

4.可配置郵件伺服器用戶端，通過電子郵件通知方式獲知印表機狀態。

6.2.1.IP位址設定

IP位址設定前，您需要將印表機連接到網路。

1.若為有線網路機型，使用網線連接到印表機網路介面，將印表機連接到有線網路。

2.若為無線網路機型，可通過無線網路配置工具或Wi-Fi Protected Setup（WPS）配置方式，將印表機連接到無線網路（參閱第5.1.2章）。

6.2.1.1.IPv4設定

印表機IPv4位址設定分為DHCP自動分配和手動設定，印表機默認開啟DHCP自動分配服務。若需要為印表機配置固定的IPv4位址，您可以手動設定印表機的IPv4位址。

1.開啟印表機電源，將印表機連接到網路。

2.登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第6.1章）。

3.點擊“設置”－“網路設置”－“通訊協定設定”－“有線 IP 設定”。

4.將IPv4位址分配方式設定為“手動”。

5.輸入“IPv4位址”、“子網路遮罩”和“閘道位址”，點擊“應用”。

6.2.1.2.IPv6設定

1.開啟印表機電源，將印表機連接到網路。

2.登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第6.1章）。

3.點擊“設置”－“網路設置”－“通訊協定設定”－“IPv6”。

4.勾選“啟用IPv6協議”和 “啟用DHCPv6”（默認為勾選），點擊“應用”。

您可刷新瀏覽器，在“有線 IP 設定”介面，查看“IPv6本地鏈路位址”和“有狀態位址”。

| 注： | 印表機支援使用下列IPv6位址進行網路列印和管理。 • IPv6本地鏈路位址：自行配置的本地IPv6位址（以FE80開頭的位址）。 • 有狀態位址：DHCPv6 伺服器配置的IPv6位址（若網路中無DHCPv6伺服器，“有狀態位址”不能分配）。 • 無狀態位址：網路路由器自動配置的IPv6位址（參閱第9.4章，列印“網路設定頁面”並查看）。

6.2.2.無線設定

您可以通過無線設定頁面，設定印表機的無線網路、無線IP配置、Wi-Fi直連和WPS。設定前，請先登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第6.1章）。

6.2.2.1.無線網路

1.點擊“設置”－“網路設置”－“無線設定”－“無線網路”。

1）無線網路預設為開啟，若要關閉，選擇“關閉”選項框，再點擊“應用”。

2）若您需要配置無線網路，點擊搜尋清單中需要連接的接入點（無線路由）的網路名（SSID），輸入金鑰，點擊“應用”。

6.2.2.2.無線IP配置

只有開啟了印表機的無線網路，內嵌Web伺服器才顯示無線IP配置。

1.點擊“設置”－“網路設置”－“無線設定”－“無線 IP 設定”。

1)DHCPv4默認為勾選。若要手動配置IP位址，請取消勾選DHCPv4核取方塊，輸入您需要配置的“IPv4位址”、“子網路遮罩”和“閘道位址”，點擊“應用”。

6.2.2.3.WPS設定

1.點擊“設置”－“網路設置”－“無線設定”－“WPS”。

1）選擇您需要的“WPS 啟動方式”，點擊“應用”，並按照頁面提示進行操作。

6.2.2.4.Wi-Fi直連設定

1.點擊“設置”－“網路設置”－“無線設定”－“Wi-Fi Direct”。

1）Wi-Fi直連默認為關閉，若要開啟，請勾選“啟用P2P配對”，再點擊“應用”。

6.2.3.裝置設定

您可以通過裝置設定頁面，新增郵件位址通訊錄、設定電子郵件通知、設定休眠時間、恢復出廠設定。

6.2.3.1.配置電子郵件通知

若您配置了電子郵件通知，當印表機出現缺紙等異常狀態時，將會向您指定的郵箱位址發送郵件。您需要對電子郵箱進行正確的設定後才能收到郵件，電子郵箱的具體設定步驟請諮詢您的網路系統管理員。配置電子郵件通知前，您需要登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第6.1章）。

一.配置SMTP用戶端

1.點擊“設置”－“網路設置”－“通訊協定設定”-“SMTP”。

2.在SMTP頁面，輸入SMTP伺服器位址、配置寄件者的郵箱登錄名和密碼，點擊“應用”。

二.新增收件人郵件位址

1.點擊“設置”－“裝置設定”－“通訊錄”。

2.點擊“新增”，輸入收件人姓名和電子郵箱，點擊“應用”。

三.設定電子郵件通知

1.點擊“設置”－“裝置設定”－“電子郵件通知”。

2.點擊按鈕，在彈出的連絡人列表裡，選擇您希望新增的郵件位址。

您也可以勾選“位址X”（如位址1），手動輸入您希望新增的收件人郵件位址。

3.勾選您希望通知的郵件位址和通知的內容，點擊“應用”。

6.2.3.2.休眠時間設定

印表機休眠時間默認為1分鐘，若您需要更改印表機的休眠時間，可通過內嵌Web伺服器（通過網路連接方式安裝的印表機）進行設定。

1.登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第6.1.章）。

2.點擊“設置”－“機器設置”－“系統”。

3.根據您的需要選擇休眠時間，點擊“應用”。

6.2.4.通過Web伺服器恢復出廠設定

1.登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第6.1章）。

2.點擊“使用者管理”選項，再點擊“恢復出廠設置”，恢復出廠設定完成後印表機自動重啟。

| 注： | • 印表機恢復出廠設定後，管理員的用戶名恢復為admin，登錄密碼恢復為000000。 • 您還可以通過印表機控制台按鍵恢復出廠設定，參閱第9.1.5.章。 • 若您的印表機恢復出廠設定，休眠時間將自動恢復為1分鐘。