6. שרת אינטרנט

ניתן לנהל הגדרת מדפסת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ.

6.1 בקרו בשרת האינטרט המשובץ

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. חברו את המדפסת לרשת כדי להבטיח שהמדפסת מחוברת לרשת היכן שהמחשב מחובר לה (נא לעיין בפרק 4 או בפרק 5 לשיטת הגדרת רשת).

3. הזינו את כתובת IP של המדפסת בסרגל הכתובת של דפדפן האינטרנט כדי לבקר בשרת האינטרנט המשובץ במדפסת.

צפו בכתובת IP של המדפסת באמצעות לוח הבקרה (נא לעיין בפרק 9.3) או להדפיס “עמוד תצורת רשת” כדי לצפות בכתובת IP של המדפסת (נא לעיין בפרק 9.4).

| הערה | • מומלץ למשתמשי Windows להשתמש בדפדפן Microsoft Internet Explorer 8.0 (או יותר) או Firefox 1.0 (או יותר) ולמשתמשי מקינטוש להשתמש בדפדפן Safari 4.0 (או יותר). בכל דפדפן שהנכם משתמשים נא לוודא כי JavaScript וקוקיות מאופשרים תמיד נא להבטיח תאימות עם HTTP 1.0 ו-HTTP 1.1 כאשר נעשה שימוש בדפדפני אינטרנט אחרים. • אם המחשב אינו יכול לבקר בדפדפן האינטרנט המשובץ במדפסת, אז יתכן שהמחשב והמדפסת שלכם מחוברים לרשתות שונות. נא לבדוק את סביבת הרשת שלכם או להתייעץ עם מנהל הרשת.

4. לחצו על אפשרות “כניסה למערכת”, הזינו שם משתמש וסיסמה (שם משתמש ברירת המחדל הוא admin והסיסמה הראשונית היא 000000) ולחצו על “כניסה למערכת".

| הערה | מטעמי בטיחות, מומלץ לשנות את סיסמת ברירת המחדל, שניתן לבצע בממשק “ניהול משתמש”.

6.2 שימוש בשרת האינטרנט לניהול המדפסת

ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ לניהול המדפסת.

1. צפו במידע הבסיסי לרבות שם המוצר, מצב המדפסת ומחסנית הדיו של המדפסת.

2. הגדירו את הפרמטרים של פרוטוקול הרשת הנתמכים על ידי המדפסת.

3. הגדירו את חיבור הרשת האלחוטית של המדפסת, והפעילו/השביתו את הרשת האלחוטית ופונקצית Wi-Fi Direct.

4. הגדירו לקוח שרת דואר וקבלת מצב מדפסת באמצעות הודעת דוא"ל.

6.2.1 הגדרת כתובת IP

עליכם לחבר את המדפסת שלכם לרשת לפני הגדרת כתובת IP.

1. בדגם רשת מחווטת, חברו את המדפסת לרשת המחווטת על ידי התחברות לממשק הרשת שלה עם כבל הרשת.

2. בדגם רשת אלחוטית, ניתן לחבר את המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות כלי הגדרת הרשת האלחוטית או Wi-Fi Protected Setup(WPS) (נא לעיין בפרק 5.1.2).

6.2.1.1 הגדרת IPv4

כתובת IPv4 של המדפסת מחולקת להגתאת DHCP אוטומטית והגדרה ישנית, ופונקצית הקאצת DHCP האוטומטית מופעלת כברירת מחדל. ניתן להגדיר את כתובת IPv4 של מדפסת באופן ידני להגדרת כתובת IPv4 קבועה למדפסת.

1. הפעילו את המדפסת כדי לחבר אותה לרשת.

2. התחברו לשרת האינטרנט המשובץ (נא לעיין בפרק 6.1 לשיטת התחברות).

3. לחצו על “הגדרות - הגדרות רשת - הגדרות פרוטוקול - הגדרת IP מחווטת”.

4. הגדירו מצב הקצאת כתובת IPv4 ל"ידני".

5. הזינו “כתובת Subnet", "כתובת IPv4", ו"כתובת Gateway" ולחצו על “אישור”.

6.2.1.2 הגדרת IPv4

1. הפעילו את המדפסת כדי לחבר אותה לרשת.

2. התחברו לשרת האינטרנט המשובץ (נא לעיין בפרק 6.1 לשיטת התחברות).

3. לחצו על “הגדרות - הגדרות רשת - הגדרת הפרוטוקול - IPv6”.

4. סמנו “הפעלת פרוטוקול IPv6” ו-“הפעלת DHCP עבור v6” (מסומן כברירת מחדל) ואז לחצו על “אישור”.

ניתן לרענן את הדפדפן ולצפות ב“כתובת IPv6” ו“כתובת IPv6 המוגדרת על-ידי שרת DHCPv6” בממשק “הגדרות רשת אלחוטית”.

| הערה | • המדפסת תומכת בשימוש בכתובות IPv6 הבאות להדפסת וניהול רשת. • כתובת IPv6 מקומית מוגדרת על ידי המשתמש (הכתובות מתחילות עם FE80). • כתובת ידנית: כתובת IPv6 המוגדרת על ידי שרת DHCPv6 (אם אין שרת DHCPv6 ברשת, לא ניתן להקצות כתובת ידנית). • כתובת אוטומטית: כתובת IPv6 מוגדרת אוטומטית על ידי נתב רשת (נא לעיין בפרק 9.4 ולהדפיס “עמוד תצורת רשת” כדי לראות את כתובת IPv6).

6.2.2 הגדרה אלחוטית

ניתן להגדיר את הרשת האלחוטית, הגדרת IP אלחוטית, Wi-Fi Direct ו-WPS באמצעות דף ההגדרות האלחוטיות. לפני ההגדרה, אנא התחברו לשרת האינטרנט המשובץ (נא לעיין בפרק 6.1 לשיטת התחברות).

6.2.2.1 רשת אלחוטית

1. לחצו על “הגדרות - הגדרות רשת - התקנה אלחוטית - רשת אלחוטית”.

1) הרשת האלחוטית מופעלת כברירת מחדל; נא לבחור בתיבת האפשרויות “כבוי” וללחוץ על “אישור” אם צריך להשביתה.

אם עליכם להגדיר רשת אלחוטית, נא ללחוץ על SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) ברשימת החיפוש, להזין מפתח סודי וללחוץ על “אישור”.

6.2.2.2 הגדרת IP אלחוטית

רק כאשר הרשת האלחוטית של המדפסת מופעלת ניתן להציג את הגדרת תצורת IP אלחוטית על שרת האינטרנט.

1. לחצו על “הגדרות - הגדרות רשת - התקנה אלחוטית - תצורת IP אלחוטית”.

1) DHCPv4 מסומן כברירת מחדל. אם צריך להגדיר כתובת IP באופן ידני, נא לבטל את הסימון בתיבת הסימון DHCPv4 ולהזין "כתובת IPv4", "כתובת Subnet" ו"כתובת Gateway" שעליכם להגדיר ולחצו על “אישור”.

6.2.2.3 הגדרת WPS

1. לחצו על “הגדרות - הגדרות רשת - התקנה אלחוטית - WPS”.

1) בחרו את “מצב הפעלה WPS” הנחוצה לכם ולחצו על “אישור” ופעלו על פי ההוראות שעל הדף.

6.2.2.4 הגדרת Wi-Fi Direct

1. לחצו על “הגדרות - הגדרות רשת - התקנה אלחוטית - Wi-Fi Direct”.

1) Wi-Fi Direct מושבת כברירת מחדל אם צריך לאפשר את Wi-Fi Direct, נא לסמן "הפעלת זיווג P2P” וללחוץ על “אישור”.

6.2.3 הגדרת המכשיר

ניתן להוסיף אנשי קשר לכתובת דוא"ל, להגדיר הודעת דוא"ל, להגדיר זמן שינה ושחזור הגדרות ברירת המחדל באמצעות דף הגדרות המכשיר.

6.2.3.1 הגדרת הודעת דוא"ל

אם הגדרתם הודעת דוא"ל, דוא"ל יישלח אל כתובת הדוא"ל שצוינה על ידיכם במקרה של אירוע חריג כגון נייר שאזל. ניתן לקבל דוא"לים אך ורק אם ביצעתם הגדרת דוא"ל נכונה. נא להתייעץ עם מנהל הרשת שלכם לשלבי הגדרה מפורטים. התחברו לשרת האינטרנט המשובץ לפני הגדרת הודעת דוא"ל (נא לעיין בפרק 6.1 לשיטת התחברות).

I. הגדרת לקוח SMTP

1. לחצו על “הגדרות - הגדרות רשת - הגדרת הפרוטוקול - SMTP”.

2. בדף SMTP, הזינו את כתובת שרת SMTP, הגדירו את שם ההתחברות והסיסמה של תיבת הדואר ולחצו על “אישור”.

II. הוספת כתובת נמען

1. לחצו על “הגדרות - הגדרות מכונה - פנקס כתובות”.

2. לחצו על “הוסף”, הזינו את כתובת הנמען ולחצו על “אישור”.

III. הגדרת הודעת דוא"ל

1. לחצו על “הגדרות - הגדרות מכונה - דיווח ע"י דואר אלקטרוני”.

2. לחצו על לחצן ובחרו את כתובות הדוא"ל שברצונכם להוסיף לרשימת אנשי הקשר הצצה.

ניתן גם לסמן “כתובת X” (כגון כתובת 1) ולהזין את כתובות הדוא"ל שברצונכם להוסיף.

3. סמנו את כתובות הדוא"ל ותכני ההודעה שברצונכם להודיע ולחצו על “אישור”.

6.2.3.2 הגדרת זמן שינה

ברירת המחדל של זמן השינה של המדפסת היא דקה אחת ואם ברצונכם לשנותה, ניתן להגדיר זאת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (המדפסת מותקנת באמצעות חיבור רשת).

1. התחברו לשרת האינטרנט המשובץ (נא לעיין בפרק 6.1 לשיטת התחברות).

2. לחצו על “הגדרות - הגדרות מכונה - מערכת”.

3. בחרו זמן שינה לפי הצרכים שלכם ולחצו על “אישור”.

6.2.4 שחזור הגדרות ברירת המחדל באמצעות שרת האינטרנט

1. התחברו לשרת האינטרנט המשובץ (נא לעיין בפרק 6.1 לשיטת התחברות).

2. לחצו על “ניהול משתמש” ואז לחצו על “איפוס הגדרות מפעל” לשחזור הגדרות ברירת המחדל. המדפסת תופעל מחדש אוטומטית לאחר סיום שחזור הגדרות ברירת המחדל.

| הערה | • לאחר שהגדרות ברירת המחדל של המדפסת שוחזרו, שם מהשתמש של מנהל המערכת ישוחזר ל-admin וסיסמת ההתחברות תשוחזר ל-000000. • ניתן גם לשחזר את הגדרות ברירת המחדל באמצעות מקשים על לוח הבקרה של המדפסת, נא לעיין בפרק 9.1.5. • אם הגדרות ברירת המחדל של המדפסת שלכם שוחזרו, זמן השינה ישוב אוטומטית להיות דקה אחת.