1.Antes de usar la impresora

1.1.Instroducción de la serie de prductos

Parámetros de la línea de productos | P3010D series | P3060DW / P3010DW series | P3300 series | P3300DN series | P3300DW series
Tipo de interfaz | USB | ● | ● | ● | ● | ●
NET |  | ● |  | ● | ●
Wi-Fi |  | ● |  |  | ●
Lenguaje de impresión | GDI | ● | ● |  |  |
PDL |  |  | ● | ● | ●
Panel de control | LED | ● |  |  |  |
LCD |  | ● | ● | ● | ●
Velocidad de impresión | A4 | 30ppm | ● | ● |  |  |
33ppm |  |  | ● | ● | ●
Letter | 32ppm | ● | ● |  |  |
35ppm |  |  | ● | ● | ●
Impresión a dos caras automática | ● | ● |  | ● | ●
Función NFC |  | ● |  |  | ●
Impresión de silencio | ● | ● | ● | ● | ●

(●: Compatible, Blanco: No compatible)

Si hay una serie de productos para aumentar o modificar, sin previo aviso.

1.2.Accesorios incluidos

Nombre | Pieza
Cartucho |
Componentes de tambor |
Cable de interfaz USB |
Cable de alimentación |
Discos |
Guía de instalación rápida |
Garantía de Pantum |

| Nota: | • Es posible que la garantía de Pantum no se adjunte en algunas regiones.

1.3.Vista del producto

Vista lateral

1 | Bandeja de salida | Permite almacenar el papel impreso.
2 | Panel de control | Indica el estado de la impresora, para realizar la operación de configuración.
3 | Bandeja de salida | Permite evitar que el papel impreso se caiga.
4 | Cubierta frontal | Permite abrir la cubierta frontal y extraer el cartucho de tóner láser.
5 | Manual de la bandeja de alimentación | Medios para la impresión desde una bandeja de alimentación manual.
6 | Interruptor de alimentación | Activar o desactivar la fuente de alimentación, y pulsar este botón para entrar en el modo de ahorro de energía. Mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos, apague la alimentación de la impresora.
7 | Bandeja de entrada automática | Medios para la impresión desde una bandeja de alimentación automática.
8 | Bandeja de alimentación manual | Deslice la placa para que coincida con la anchura del papel.
9 | Etiqueta NFC (Communication de campo cercano) | Los dispositivos móviles se tocan ligeramente la etiqueta para descargar o iniciar la aplicación de la impresora Pantum y conectar a Wi-Fi Direct.
10 | Alimentación automática placa guía lateral, | Deslizamiento ancho de la tabla para que coincida con la anchura del papel.
11 | Caja de alimentación automática placa guía de longitud | Longitud de deslizamiento de la placa para que coincida con la longitud del papel.
12 | Extensión de la bandeja de alimentación automática | Se utiliza para ajustar la longitud de la bandeja.

Vista trasera

1 | Interfaz USB | El producto se conecta al ordenador a través de la línea de conexión USB.
2 | Interfaz de red | Se utiliza para conectar el producto a la red a través de la red.
3 | Interfaz de alimentación | Para la conexión de un producto a una fuente de alimentación a través de un cable de alimentación.
4 | Cubierta trasera | En la boca del papel para eliminar el cartón de cartón.
5 | Unidad de impresión a doble cara: | Para las dos caras del papel de impresión y la liberación de cartón en cartón impresión a doble cara.

| Nota: | • La aparición de la impresora será diferente debido a los diferentes modelos, el croquis es sólo para referencia.

1.4.Cartucho de tóner láser

Cartucho de tóner láser consiste en el montaje de dos tambores y el cartucho

Tambor de la vida útil de los componentes

Tipo | Volumen de impresión medio
Vida útil de los componentes del tambor | Aproximadamente 12,000 páginas (Basado en la norma ISO 19752)

Vida útil de cartucho

Tipo | Volumen de impresión medio
Cartuchos de capacidad estándar | Aproximadamente 1,500 páginas (Basado en la norma ISO 19752)
Tóner de alta capacidad | Aproximadamente 3,000 páginas (Basado en la norma ISO 19752)

| Nota: | • El modelo puede aumentar de volumen sin previo aviso. • La capacidad de los consumibles puede variar en función de los diferentes tipos usados. • La compañía no recomienda el uso de suministros que no sean los suministros originales, debido al uso de suministros que no sean originales y no causa ningún daño está dentro del alcance de la garantía. • El aspecto de cartucho debido a que la capacidad de los diferentes modelos pueden ser diferentes, diagrama esquemático para referencia.

1.5.Panel de control

1.5.1.Descripción general del panel de control

El diseño del panel de control de la impresora se muestra a continuación:

Panel de control LCD

N.º | Nombre | Funciones
1 | Pantalla LCD | Pantalla interfaz de operación e información del producto.
2 | Wi-Fi / Lámpara de tinta | Indica el estado de la conexión Wi-Fi (sólo disponible para los modelos Wi-Fi). Indica el estado de apertura / cierre de la función de tinta provincial (sólo para los modelos no Wi-Fi). (Véase el capítulo 1.5.2.1)
3 | Cartucho/ luz de estado | El estado de los cartuchos de la impresora e instrucciones (véase el capítulo 1.5.2.1).
4 | Menú | Abra Panel de control del menú principal.
5 | OK | Confirmar la selección en la pantalla.
6 | Ascendente | Desplazarse por el menú y opciones. Para los elementos del menú que deba introducir, cambie el valor numérico de forma ascendente.
7 | Descendente | Desplazarse por el menú y opciones. Por la necesidad de introducir el elemento del menú, el bucle desde la izquierda hacia la derecha para mover la posición de entrada, tales como la introducción de la dirección IP.
8 | Atrás | Para volver al menú de primer nivel.
9 | Botón Wi-Fi / botón de ahorro de tinta | Función de arranque Wi-Fi (sólo para los modelos Wi-Fi). Cuando se conecte el Wi-Fi, pulse el botón durante 2s o más para cancelar la conexión Wi-Fi; cuando el Wi-Fi esté conectado, pulse el botón durante 2s o más, aparecerá la interfaz de "Conexión Wi-Fi", y seleccione "Desconectar RT" para desconectar la conexión Wi-Fi (solo para el modelo Wi-Fi). Abrir la función de ahorro de tinta (sólo para los modelos no Wi-Fi).
10 | Cancelar | Ejecutar las operaciones de cancelación

Panel de control LED

N.º | Nombre | Funciones
1 | Componentes de tambor / luz de estado del papel | Indica el estado de los componentes de papel y de tambor (véase el capítulo 1.5.2.2).
2 | Cartucho/ luz de estado | Además del papel que indica el estado compacto y otras (véase el capítulo 1.5.2.2).
3 | Cancelar / Continuar el botón | Pulse este botón durante más de 2 segundos para cancelar el trabajo de impresión actual, ya que es en la impresión. Tiene insuficiencia tareas de alimentación de papel, falta de papel, pulse este botón para imprimir la corriente Proceso de impresión, pulse y mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos para cancelar la corriente es el trabajo de impresión. En el estado de reposo, pulse y mantenga pulsado este botón durante más de 2 segundos para imprimir la página de información.

1.5.2.Indicador del panel de control

1.5.2.1.Visualización del estado del indicador del panel de control LCD

El significado de Indicación del estado del indicador Wi-Fi/ luz de ahorro de tinta como a continuación:

N.º | Indicación del estado del indicador Wi-Fi/luz de ahorro de tinta | Estado | Descripción del Estado (aplicable a los modelos Wi-Fi) | Descripción del Estado (no aplicable a los modelos Wi-Fi)
1 |  | Apagado | No está conectado a Wi-Fi, estado latente | Cerrar la función de tinta provincial, estado de sueño
2 |  | Parpadeo de luz azul | Wi-Fi en conexión | Ninguno
3 |  | Luz azul es siempre encendida | Wi-Fi conectado | Abrir la función de ahorro

El significado de Indicación del estado de cartucho como a continuación:

N.º | Indicación del estado de cartucho | Estado | Descripción del Estado
1 |  | Apagado | Estado de dormir
2 |  | Parpadeo verde | Precalentamiento, la impresión, la cancelación de empleo
3 |  | Luz verde siempre encendida. | Impresora lista
4 |  | Parpadeo de luz naranja | Advertencia de baja en polvo
5 |  | Luz naranja está siempre encendido. | Error de cartucho (instalación compacta, compacta sin error no coincide con la duración del tóner como)
6 |  | La luz roja está siempre encendida. | Error de papel (falta de papel, cartón, insuficiencia de alimentación de papel) y el error de la impresora para abrir la tapa frontal

1.5.2.2.Visualización del estado del indicador del panel de control LED

El significado de la indicación de estado de luz de componentes de tambor/ papel como a continuación:

N.º | Indicación de estado de luz de componentes de tambor / papel | Estado | Descripción del Estado
1 |  | Apagado | Estado de dormir
2 |  | Luz verde siempre encendida. | Componentes de tambor normales, no hay errores de papel
3 |  | La luz roja está siempre encendida. | Error de montaje del tambor (tambor componentes no están instalados, el conjunto del tambor no coincide, tambor de vida de los componentes AS), error de papel (la falta de impresión de papel, cartón, insuficiencia de alimentación de papel)
4 |  | Luz naranja está siempre encendido. | Los componentes del tambor están a punto de llegar a su esperanza de vida estimada

El significado de Indicación del estado de cartucho como a continuación:

N.º | Indicación del estado de cartucho | Estado | Descripción del Estado
1 |  | Apagado | Estado de dormir
2 |  | Luz verde siempre encendida. | Impresora lista
3 |  | Parpadeo verde | Precalentamiento, la impresión, la cancelación de empleo
4 |  | La luz roja está siempre encendida. | Error de la impresora tal como apertura de la cubierta frontal
5 |  | Luz naranja está siempre encendido. | Error de cartucho (instalación compacta, compacta sin error no coincide con la duración del tóner como)
6 |  | Parpadeo de luz naranja | Advertencia de baja en polvo