3. התקנת והסרת מנהל התקן המדפסת

3.1 התקנת מנהל התקן המדפסת מבוססת על מערכת Windows

• לפני התקנת מנהל התקן המדפסת, צריך לדעת על דגם המדפסת באמצעות הדפסת דף המידע על המדפסת ובדיקת שם המוצר (נא לעיין בפרק 9.4 לשיטות הדפסה).

• במקרה של מנהל התקן מדפסת מותקן, לא ניתן לשנות את שפת ההתקנה. נא להסיר את מנהל התקן המדפסת ולהתקין את מנהל התקן המדפסת מהגרסה החדשה.

| הערה | • ממשק מנהל התקן המדפסת עשוי להשתנות בשל הדגמים והפונקציות השונים, לכן התרשים הסכמטי נועד למטרות המחשה בלבד.

3.1.1 התקנה באמצעות חיבור USB

1. חברו את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB והפעילו את המדפסת.

2. הכניסו את תקליטור ההתקנה המצורף למדפסת לכונן התקליטורים של המחשב והפעילו את תכנית ההתקנה Autorun.exe.

3. על הממשק הצץ של מנהל ההתקנים, בחרו “התקן מדפסת בחיבור USB” ולחצו על “התקנה”.

4. המערכת מתחילה להתקין את מנהל התקן המדפסת והתהליך עשוי להימשך מספר דקות.

5. לאחר סיום ההתקנה, יופיע ממשק “ההתקנה הסתיימה” וייסגר אוטומטית בתוך כשלוש שניות.

3.1.2 התקנת רשת אלחוטית בעזרת מפתח-אחד

אם המחשב מחובר לרשת באופן אלחוטי, וברצונך לחבר את המדפסת לרשת, מומלץ להשתמש בשיטה של התקנה הרשת האלחוטית בלחיצה אחת.

1. הפעל את המדפסת ואת המחשב,חבר את המחשב לרשת האלחוטית.

2. השתמש בכבל USB לחיבור מדפסת אלחוטית עם המחשב

3. הכניסו את תקליטור ההתקנה המצורף למדפסת לכונן התקליטורים של המחשב והפעילו את תכנית ההתקנה Autorun.exe.

4. על הממשק הצץ של מנהל ההתקנים, בחרו “התקנת רשת אלחוטית בעזרת מפתח-אחד” ולחצו על “התקנה”.

5. ההתקנה תגדיר את המדפסת באופן אוטומטי להתחבר לרשת האלחוטית שהמחשב מחובר אליה.

6. בסיום ההגדרות לרשת האלחוטית המערכת תתחיל בהתקנת מנהל ההתקנים,תהליך ההתקנה עשוי להימשך מספר דקות.

7.לאחר סיום ההתקנה, יופיע ממשק “ההתקנה הסתיימה” וייסגר אוטומטית בתוך כשלוש שניות.

3.1.3 התקנה באמצעות חיבור רשת מחווטת

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. חברו את המחשב לרשת המחווטת.

3. חברו את כבל הרשת לממשק הרשת של המדפסת, כדי לוודא שהמדפסת מחוברת לרשת המחשב (נא לעיין בפרק 4 להגדרת רשת).

4. הכניסו את תקליטור ההתקנה המצורף למדפסת לכונן התקליטורים של המחשב והפעילו את תכנית ההתקנה Autorun.exe.

5. על הממשק הצץ של מנהל ההתקנים, בחרו “יחיבור רשת קווית” ולחצו על “התקנה”.

6. תכנית ההתקנה מתחילה אוטומטית לחפש את המדפסת, והתהליך עשוי להימשך זמן מה.

7. לאחר סיום החיפוש, בחרו את המדפסת שצריך לחבר ולחצו על “הבא”.

| הערה | אם המדפסת שצריך לחבר אינה נמצאת ברשימת המדפסות של החיפוש, נא ללחוץ על “מסך ריענון” כדי לחפש שנית. • אם ברצונכם להתקין מנהל התקן מדפסת על שם מארח, נא לסמן את “שם מדפסת” שעליכם לחבר ואת “התקן את המדפסת מהרשימה עם מארח”. • אם כתובת IP או שם המארח הוספו ידנית, עליכם לדעת את כתובת IP של המדפסת המחוברת או שם המארח. אם הם אינם ידועים, נא להדפיס את “עמוד תצורת רשת” ולראות את “כתובת IP” ו“שם מארח” (נא לעיין בפרק 9.4).

8. המערכת מתחילה להתקין את מנהל התקן המדפסת והתהליך עשוי להימשך מספר דקות.

9.לאחר סיום ההתקנה, יופיע ממשק “ההתקנה הסתיימה” וייסגר אוטומטית בתוך כשלוש שניות.

3.1.4 התקנה באמצעות מצב חיבור רשת אלחוטית

חיבור רשת אלחוטית מחולק למצב מבנה בסיסי ומצב Wi-Fi Direct (נא לעיין בפרק 5 לפרטים נוספים).

3.1.4.1 התקנה במצב מבנה בסיסי

1. חברו את המחשב לנקודת גישה (נתב אלחוטי).

2. חברו את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB והפעילו את המדפסת.

3. הכניסו את תקליטור ההתקנה המצורף למדפסת לכונן התקליטורים של המחשב והפעילו את תכנית ההתקנה Autorun.exe.

4. על הממשק הצץ של מנהל ההתקנים, בחרו “חיבור רשת אלחוטית” ולחצו על “התקנה”.

5. בחרו “כן, אני רוצה להגדיר את הרשת האלחוטית של המדפסת” על החלון הצץ של ההגדרה האלחוטית ופעלו על פי ההוראות להגדרת המדפסת לרשת אלחוטית (נא לעיין בפרק 5.1.1 לשיטת ההגדרה).

6. לאחר שהגדרת הרשת האלחוטית הסתיימה בהצלחה, תכנית ההתקנה תחפש אוטומטית את המדפסת והתהליך עשוי להימשך זמן מה.

7. לאחר סיום החיפוש, בחרו את המדפסת שצריך לחבר ולחצו על “הבא”.

| הערה | אם המדפסת שצריך לחבר אינה נמצאת ברשימת המדפסות של החיפוש, נא ללחוץ על “מסך ריענון” כדי לחפש שנית. • אם ברצונכם להתקין מנהל התקן מדפסת על שם מארח, נא לסמן את “שם מדפסת” שעליכם לחבר ואת “התקן את המדפסת מהרשימה עם מארח”. • אם כתובת IP או שם המארח הוספו ידנית, עליכם לדעת את כתובת IP של המדפסת המחוברת או שם המארח. אם הם אינם ידועים, נא להדפיס את “עמוד תצורת רשת” ולראות את “כתובת IP” ו“שם מארח” (נא לעיין בפרק 9.4).

8. המערכת מתחילה להתקין את מנהל התקן המדפסת והתהליך עשוי להימשך מספר דקות.

9.לאחר סיום ההתקנה, יופיע ממשק “ההתקנה הסתיימה” וייסגר אוטומטית בתוך כשלוש שניות.

3.1.4.2 התקנת במצב Wi-Fi Direct

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. חברו את המחשב לרשת Wi-Fi Direct של המחשב (נא לעיין בפרק 5.2.2.1 לשיטת הגדרה).

3. הכניסו את תקליטור ההתקנה המצורף למדפסת לכונן התקליטורים של המחשב והפעילו את תכנית ההתקנה Autorun.exe.

4. על הממשק הצץ של מנהל ההתקנים, בחרו “חיבור רשת אלחוטית” ולחצו על “התקנה”.

5. בחרו “לא, המדפסת חוברה לרשת אלחוטית” על החלון הצץ של ההגדרה האלחוטית ולחצו על “הבא”.

6. תכנית ההתקנה מתחילה אוטומטית לחפש את המדפסת, והתהליך עשוי להימשך זמן מה.

7. לאחר סיום החיפוש, בחרו את המדפסת שצריך לחבר ולחצו על “הבא”.

| הערה | אם המדפסת שצריך לחבר אינה נמצאת ברשימת המדפסות של החיפוש, נא ללחוץ על “מסך ריענון” כדי לחפש שנית. • אם ברצונכם להתקין מנהל התקן מדפסת על שם מארח, נא לסמן את “שם מדפסת” שעליכם לחבר ואת “התקן את המדפסת מהרשימה עם מארח”. • אם כתובת IP או שם המארח הוספו ידנית, עליכם לדעת את כתובת IP של המדפסת המחוברת או שם המארח. אם הם אינם ידועים, נא להדפיס את “עמוד תצורת רשת” ולראות את “כתובת IP” ו“שם מארח” (נא לעיין בפרק 9.4).

8. המערכת מתחילה להתקין את מנהל התקן המדפסת והתהליך עשוי להימשך מספר דקות.

9. .לאחר סיום ההתקנה, יופיע ממשק “ההתקנה הסתיימה” וייסגר אוטומטית בתוך כשלוש שניות.

3.1.5 הסרת מנהל התקן מדפסת

3.1.5.1 שיטת הסרת מנהל התקן מדפסת

מערכת ההפעלה Windows 7 משמשת כדוגמה בפעולה הבאה. המידע על מסך המחשב שלכם עשוי להשתנות בשל מערכות ההפעלה השונות.

1. לחצו על תפריט "התחל" של המחשב ואז לחצו על "כל התכניות".

2. לחצו על Pantum, ואז לחצו על סדרת Pantum X.

בסדרת Pantum X ה-X מייצג את דגם המוצר.

3. לחצו על הסר למחיקת מנהל התקן המדפסת על פי ההוראות בחלון ההסרה.

4. הפעילו מחדש את המחשב לאחר סיום ההורדה.

3.2 התקנת מנהל התקן המדפסת המבוססת על מערכת מקינטוש

התקנת מנהל התקן מדפסת במערכת מקינטוש מחולקת לשני שלבים, התקנת מנהל התקן המדפסת והוספת מדפסת. אם הנכם עומדים להדפיס במצב AirPrint, אין צורך להתקין מנהל התקן מדפסת ועליכם רק להוסיף מדפסת ישירות.

בעת התקנת מנהל התקן מדפסת ברשת מחווטת או אלחוטית, יתכן שתצטרכו לדעת את שם Bonjour של המדפסת. נא להדפיס את “דף הגדרת רשת” כדי לצפות בו. (נא לעיין בפרק 9.4).

3.2.1 התקנת מנהל התקן מדפסת

מערכת ההפעלה Mac 10.11 משמשת כדוגמה בפעולה הבאה. המידע על מסך המחשב שלכם עשוי להשתנות בשל מערכות ההפעלה השונות.

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. הכניסו את התקליטור המצורף למדפסת לכונן התקליטורים שעל המחשב שלכם ולחצו על חבילת ההתקנה של סדרת Pantum X. ((בסדרת Pantum X ה-X מייצג את דגם המוצר).

3. לחצו על “המשך”.

4. קראו את הסכם הרישוי ולחצו על “המשך”.

5. לחצו על “אני מסכים/ה” על החלון הצץ של ההוראות לקבלת הסכם הרישיון.

6. לחצו על “התקנה”.

7. הזינו את סיסמת המחשב ולחצו על “התקן תוכנה”.

8. לחצו על “המשך בהתקנה” על החלון הצץ של ההוראות.

9. המערכת תסיים אוטומטית את התקנת מנהל התקן המדפסת.

אם משתמשים בכבל USB כדי לחבר מחשב עם מדפסת אלחוטית, יקפוץ חלון הגדרות רשת אלחוטית במהלך ההתקנה כמופיע בתמונה.

| הערה： | • לחץ "כן" ,ניתן להגדיר מדפסות אלחוטיות בעזרת כלי להגדרת חיבור לרשת אלחוטית (נא לעיין בפרק 5.1.1 לראות כיצד להגדיר) .כאשר ההגדרה הסתיימה,יש לנתק את כבל ה USB, ואז בחלון "הוסף מדפסת" ניתן להוסיף המדפסת המחוברת לרשת (נא לעיין בפרק 3.3 כיצד להוסיף מדפסת). • לחץ "לא" , ניתן להוסיף מדפסת המחוברת בכבל USB, בעזרת ממשק הוספת מדפסת (נא לעיין בפרק 3.3 לאיך להוסיף מדפסת).

אם משתמשים בכבל USB לחבר מחשב עם מדפסת שאיננה מדפסת אלחוטית ,יקפוץ חלון של "הוסף מדפסת" במהלך התקנת מנהל ההתקנים וניתן להוסיף כאן את המדפסת (נא לעיין בפרק 3.3 לראות כיצד להוסיף מדפסת).

3.3 הוספת מדפסת למערכת מקינטוש

3.3.1 הוספה במצב חיבור USB

1. חברו את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB והפעילו את המדפסת.

2. לחצו על “העדפות המערכת - מדפסות וסורקים” של המחשב.

3. לחצו על לחצן לחצו על "הוסף מדפסת או סורק".

4. בחרו את המדפסת ואז בחרו את מצב המדפסת המתאים מהתפריט הצץ “השתמש”.

5. לחצו על “הוסף”.

3.3.2 הוספה במצב חיבור רשת מחווטת

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. חברו את המחשב לרשת המחווטת.

3. חברו את כבל הרשת לממשק הרשת של המדפסת, כדי לוודא שהמדפסת מחוברת לרשת המחשב (נא לעיין בפרק 4 להגדרת רשת).

4. לחצו על “העדפות המערכת - מדפסות וסורקים” של המחשב.

5. לחצו על לחצן לחצו על "הוסף מדפסת או סורק".

6. בחרו את המדפסת ואז בחרו את מצב המדפסת המתאים מהתפריט הצץ “השתמש”.

7. לחצו על “הוסף”.

3.3.3 הוספה במצב חיבור רשת אלחוטית

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. וודאו כי חיבור הרשת האלחוטית בין המחשב למדפסת מוגדר כהלכה.

| הערה | • במקרה של מצב מבנה בסיסי, חברו את מדפסת הרשת האלחוטית לנקודת הגישה (נתב אלחוטי). נא לעיין בפרק 5.1 לשיטת חיבור. • במקרה של מצב Wi-Fi Direct, חברו את הלקוח האלחוטי למדפסת רשת אלחוטית ישירות. נא לעיין בפרק 5.2 לשיטות חיבור.

3. לחצו על “העדפות המערכת - מדפסות וסורקים” של המחשב.

4. לחצו על לחצן לחצו על "הוסף מדפסת או סורק".

5. בחרו את המדפסת ואז בחרו את מצב המדפסת המתאים מהתפריט הצץ “השתמש”.

6. לחצו על “הוסף”.

3.3.4 הוספת מדפסת AirPrint

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. וודאו כי החיבור בין המדפסת למחשב מוגדר כהלכה (חיבור USB או חיבור רשת).

3. לחצו על “העדפות המערכת - מדפסות וסורקים” של המחשב.

4. לחצו על לחצן לחצו על "הוסף מדפסת או סורק".

5. בחרו מדפסת ובחרו “Secure AirPrint” (הצפנת נתונים) או “AirPrint” (ללא הצפנה) בתיבת האפשרויות “השתמש”.

6. לחצו על “הוסף”.

| הערה | • כאשר המדפסת מחוברת למחשב עם כבל USB, המערכת תזהה ותוסיף את מדפסת AirPrint באופן אוטומטי. • אם מדפסת AirPrint מתווספת באמצעות חיבור רשת, אז צריך לנתק קודם את כבל USB לפני הוספת המדפסת.