Przedmową

Zapraszamy do korzystania zakres Pantum produktów!

Za pomocą zakres Pantum produktów możemy wyrazić nasze serdeczne dzięki!

W celu ochrony praw, proszę przeczytać poniższe uważnie treść sprawozdania.

Prawne opis

Trademark

Pantum w Zhuhai Electronics Co., Ltd. jest zarejestrowana i identyfikacja Pantum i Pantum.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® i Windows Vista® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach znakami.

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

AirPrint i logo AirPrint są znakami hanglowymi Apple Inc.

Wi-Fi Direct、Wi-Fi Protected Setup(WPS)、WPA、WPA2 oraz Wi-Fi Protected Access są znakami Wi-Fi Alliance.

Instrukcja oprogramowania dla nazw stron, zgodnie z ich własności umowy licencyjnej są własnością odpowiednich firm, na które powołano się jedynie w celach poglądowych.

Inne nazwy produktów i marek zaangażowanych w tym podręczniku są zarejestrowanymi Trademark, Trademark lub znakami usługowymi ich właścicieli, cytowane wyłącznie w celach poglądowych.

Prawo autorskie

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawami autorskimi Pantum w Zhuhai Electronics Co., Ltd.

Pantum w Zhuhai Electronics Co., Ltd. bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione w dowolny sposób lub formę podręczniku użytkownika egzemplarzu, tłumaczyć, zmieniać i dostawa.

Wersja: V1.3

Wyłączenie odpowiedzialności

Dla lepszego komfortu użytkowania, Pantum w Zhuhai Electronics Co., Ltd.sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji zatrzymanego. Mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Podręcznik użytkownika Użytkownik nie działa, a wszelkie uszkodzenia wynikające powinienem zakładać. Tymczasem Pantum w Zhuhai Electronics Co., Ltd. Oprócz wyraźnych Naprawa gwarancyjna produktów książka lub usług zobowiązań, ale również nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w podręczniku użytkownika (w tym publikacji lub słowa).

Produkt ten jest stosowany w jakiś dokument lub obraz kopii, drukowania, skanowania lub inne formy, może spowodować naruszenie lokalnych przepisów. Jeśli nie jesteś w stanie określić, czy korzystaniu z prawem obowiązującym w miejscu, powinny być wykonywane po konsultacji z zawodu prawniczego.

Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w tropikalnych i niezabezpieczonego wysokości 2000 metrów poniżej powierzchni.

Środki bezpieczeństwa

Laserowe Bezpieczeństwo

Promieniowanie lasera jest szkodliwe.Ponieważ zespół lasera jest całkowicie zamknięty w drukarce, promieniowanie laserowe nie przecieka.W celu uniknięcia promieniowania laserowego, nie należy otwierać urządzenia!

Jest on zgodny z produktami CFR standardowa klasa 1 laserowych.Maszyna z klasą Ⅲb diody laserowej, bez promieniowania laserowego w urządzeniu laserowym.

Zespół laserowe muszą być zgodne z wymaganiami:U.S Kodeks Przepisów Federalnych, 21 CFR1040 IEC60825-1.

Wewnętrzne elementy maszynowe laser pisał następujące tagi:

Ostrzeżenie zabezpieczeń

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki, należy zwrócić uwagę na następujące ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

Ostrzeżenie
| Istnieje elektrody pod wysokim napięciem wewnątrz drukarki.Przed czyszczeniem drukarki należy odciąć zasilanie! |
| Nie należy podłączać kabla zasilającego mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem. |
| Po zakończeniu drukowania i druk, jednostka utrwalacza będzie bardzo gorąco, nie dotykaj zespołu utrwalającego (pokazany zacienione), aby uniknąć poparzenia! |
| Jednostka mocująca ma dużą tabliczkę ostrzegawczą temperatury, nie usuwać lub niszczyć etykiety. |

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem korzystania z notatek drukarki:

1.Przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje;

2.Naucz się podstaw korzystania z urządzenia;

3.Zgodność z identyfikacji lub ostrzeżenia i instrukcja na maszynie;

4.Jeżeli instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji nie jest to samo, proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, może źle zrozumieć instrukcję obsługi, jeśli nie można rozwiązać konflikt, zadzwoń rozmowy z przedstawicielem handlowym lub serwisem o pomoc;

5.Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu;

6.Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnym stole może spaść, powodując poważne obrażenia;

7.Nigdy nie wkładaj grzejnika maszyny, klimatyzator lub przewód wentylacyjny w pobliżu;

8.Nie należy kłaść na przewodzie zasilającym, nie stawać na maszynie, na której może umieścić przewód zasilający;

9.Gniazda i przedłużacze nie przeciążać; może zmniejszyć wydajność i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym;

10.Nie należy pozwalać zwierzętom na gryzienie przewodu zasilającego i linii interfejsu komputerowego;

11.Nie dopuszczać ostre przedmioty przebijając automat, tak aby nie dotykać niebezpieczne napięcie, w wyniku pożaru lub porażenia prądem, nie należy dopuszczać, aby płyn rozlany na maszynie;

12. Nie należy demontować urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem, gdy wymaga naprawy należy zadać profesjonalny personel obsługi technicznej, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa podczas otwierania lub zdejmowanie pokryw; Nieprawidłowy montaż może spowodować porażenie prądem, gdy wykorzystywane w przyszłości;

13.W przypadku następujących warunkach i komputer Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego i skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu w celu konserwacji:

• Ciecz dostanie się do maszyny.

• Maszyna deszczu lub wody.

• Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.

• Jeśli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany.

14.Regulować tylko te parametry wymienione w instrukcji obsługi; nieprawidłowa regulacja innych parametrów może spowodować uszkodzenie i wymagać profesjonalny personel konserwacyjny więcej czasu ustalenia;

15.Należy unikać korzystania z urządzenia podczas burzy, aby uniknąć porażenia prądem, jeśli to możliwe, należy odłączyć przewód zasilający podczas burzy;

16.Przy ciągłym druku wielu stron powierzchnia zasobnika wyjściowego jest bardzo gorący, należy uważać, aby nie dotknąć powierzchni i trzymać dzieci z dala od powierzchni;

17.Drukarka jest podłączona do linii sygnału nie może być połączony z zewnątrz;

18.Wykorzystanie pliku lub wydrukować dużą ilość słabej wentylacji w długim pokoju, prosimy o terminowe wentylację;

19.W trybie gotowości urządzenie nie otrzyma instrukcji obsługi przez pewien czas (np 1 minuta), to automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii (uśpienia), w celu osiągnięcia zerowego zużycia energii tylko wtedy, gdy produkt nie jest zewnętrzne źródło zasilania jest podłączony do czasu wejścia;

20.Produkt jest urządzeniem klasy I urządzenia muszą być wykorzystane do podłączenia z gniazdka elektrycznego ochronnego przewodu uziemiającego;

21.Sposób transportu produktu, proszę umieścić je w identyfikacji transportu Pole produkt;

22.Produkt Sprzęt niskiego napięcia, produkt na mniej niż określonym zakresie napięcia, wykorzystanie procesu, takie jak toner się wewnątrz drukarki lub włączony powolnego startu awarii, patrz uwagi dotyczące produktu lub skontaktować się z centrum serwisowym Pantum;

23.Produkt jest sprzedaż maszyn, konsumenci mogą nabyć wymaganą centrum serwisowym do akcesoriów Pantum. Przychody ze sprzedaży produktów, takich jak listy pakowania i niespójne, odwiedź centrum serwisowe produktów przeznaczonych do przetworzenia;

24.Instalacja produkt w temperaturze od 10℃ do 35℃ i wilgotności względnej od 20-80%, jeżeli między nimi;

25. Urządzenie jest zgodne ze standardem bezkoncesyjnego RSS (S) część przepisów FCC i Departament Przemysłu Kanady 15. Eksploatacja wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz

(2) Urządzenie to musi być odporne na zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

26. IC Promieniowanie komunikat ekspozycji:

To urządzenie jest zgodne z kanadyjską niekontrolowanych ustawień środowiska i FCC, limitów emisji promieniowania.

Montaż urządzenia przy minimalnej odległości między ciałem a radiatorem i 20 cm operacji.

Nadajnik nie może być z dowolnej innej anteny lub nadajnika w tym samym miejscu.

27. Urządzenie, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B,Ograniczenia te zapobiegają zakłóceniami w budynkach mieszkalnych zapewnić odpowiednią ochronę zainstalowanego.Urządzenie generuje emitować energię o częstotliwości radiowej, jeśli nie jest zainstalowane i używać zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej.

Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie będzie w danej instalacji.Jeśli urządzenie ma na odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego, szkodliwych zakłóceń można stwierdzić przez wyłączenie i urządzenia, użytkownik może spróbować jednego lub kilku z następujących środków w celu wyeliminowania zakłóceń:

• Ustaw lub położenia anteny odbiorczej.

• Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

• Podłączenie urządzenia do innego obwodu gniazda odbiornika.

• Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym radio / TV technika.

28.Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez działanie urządzenia odpowiedzialnej osobie może spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika;

29.Jeśli wszystkie sieci przewodowej podłączony do portu będzie generować moc i wszystkie porty sieci bezprzewodowej są aktywowane w sieciowym trybie gotowości 3.137W;

30.Ekranowany kabel musi być na tej maszynie, w celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dla urządzeń klasy B- FCC;

31.Urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003;

32. Należy zachować tę instrukcję .

Informacje o prawne

| Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami.Lepsze praktyki powinny zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Referencyjny:Dyrektywa UE 2002/96 / EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Należy skontaktować się z dealerem / dostawcą, aby uzyskać więcej informacji.
| Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, nie nadaje się do użytku na zewnątrz.
| Wspólnota Europejska (EC) Dyrektywa Zgodności Dostosowania i harmonizacji przepisów państw członkowskich produktu jest zgodny z Rady 2014/30/EU i dyrektywa 2014/35/EU z udziałem kompatybilności elektromagnetycznej oraz urządzeń bezpieczeństwa elektrycznego (do wykorzystania w określonych zakresach napięcia) wymogi ochrony. Producenci wyrobów: Pantum Zhuhai Electronics Co., No.3883, Zhuhai Avenue, Zhuhai, prowincji Guangdong, Chiny 519060. Oświadczenie o zgodności temat tych wymogów dyrektywy można uzyskać u autoryzowanego przedstawiciela. Ten produkt jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa EN 55032 i EN 60950 Zakres B klasie.
| Drukarka ta jest w pełni zgodna z dyrektywą RoHS 2011/65 / UE w zakresie zarządzania substancjami toksycznymi i niebezpiecznymi.