10.Уход за Принтером

| Примечание: | • Bнешности принтера существуют разницы из-за разностей типа и функции, схема только для справок.

10.1. Чистка Принтера

| Примечание: | • Используйте мягкие моющие средства. • Некоторые компоненты принтера остаются горячими в течение короткого времени после использования. Открывая переднюю или заднюю крышку для чистки компонентов внутри принтера, не касайтесь компонентов в затемненной области, как показано на рисунке.

1. Протрите принтер мягкой тканью с внешней стороны.

2. Oткрывай передную крышку, вынимай лазерную картридж вдоль направляющего рельса.

| Примечание: | • Вынув тонер-картридж, положите его в защитный пакет или оберните плотной бумагой, чтобы предотвратить его повреждение в результате попадания прямого солнечных лучей.

3. Очистите принтер изнутри с помощью сухой ткани, не оставляющей ворса, осторожно протерев затемненную область, как показано на рисунке.

4. Протрите легко LSU принтера сухой бесшерстяной такнью.

5. Oткрывай лоток ручной подачи принтера, протрите легко ролик для захвата бумаг принтера сухой бесшерстяной тканью.

10.2.Oбслуживание картриджей и блока барабана

10.2.1.Информации о картридже и блоке барабан

1. Использование и обслуживание картриджей.

Используй оригинальные катриджи для получения отличных качества печати.

При использовании картриджей, обратите внимание на нижеследующие пункты:

• Храните картриджи в сухом и темном месте.

• Не перезаполняй картриджи самостоятельно, в противном случае, дефекты, возникающие из-за этого, не включается в обсласти гарантийного ремонта принтера.

• Положи картриджи в прохладном и сухом помещении.

• Не кладите картриджи близко к источнику огня, тонер представляет собой огнеопасное вещество, защищай от пожара.

• При вынимании или демонтаже картриджей, обратите внимание на протечку тонера, если тонер протекает, что тонер касается с кожи или брызгается в глазы и рот, очистите чистой водой немедленно, обратитесь к врачу.

• Установите картридж, пожалуйста, держите картридж подальше от детей.

2. Cрок службы картриджей.

• Cрок службы картриджей зависит от количества тонера, потребный для печати.

• Для принтера с контрольной панелью LED, срок службы картриджов исчезает, когда ораньжевая лампа состояния картриджов светается, замените картриджи.

• Для принтера LCD, срок службы картриджов истечет, когда померанцвеная лампа состояния картриджов светается или в экране дисплея показывается “Истек срок карт. ”, замените картриджи.

3. Cрок службы блока барабана

• Для притера с контрольной панелью LED, срок службы блока барабана истекает, когда красная лампа состояния блока барабана светается, изменяй блок барабана.

• Для притера с контрольной панелью LCD, срок службы блока барабана истечет, когда в экране дисплея показывается “Замените барабан ”, изменяй блок барабана.

10.2.2.Изменение картриджей и блока барабана

| Примечание: | Перед заменой картриджей, обратите внимание на нижеследующие пункты: • Поскольку в картридже может быть тонер, вынимай его внимательно для исключания рассыпания. • Клади вынутый картридж в бумаге для исключаниия рассыпания. • Во время установки не касайтесь поверхности тонер-картриджа,чтобы не поцарапать его.

Шаги замены картриджей как седующие:

1. Откройте лоток.

2. Oткрывай передную крышку, вынимай лазерную картридж вдоль направляющего рельса.

3. Hажми синую кнопку в левой стороне блок барабана левой рукой, в то же время подхвати ручку картриджи правой рукой, вынимай картриджи.

4. Oткрывай новую упаковку картриджов, удержай ручку картриджов, шатай лекго слево направо тять-шесть раз, чтобы углеродный порошок рассредоточивается.

5. Bынимай бандероль, снимите защитный колпачок картриджов.

6. Bложи картриджи в блок барабана вдоль направляющего рельса внутри блока барабана, монтан картриджи совершен.

7. Удержай блок барабана с картриджами, вложи его в принтер вдоль направляющего рельса внутри принтера, монтаж совершен.

8. Закрывай передную крышку.

Шаги изменения блока барабана как нижелседующие:

1.Откройте лоток.

2. Oткрывай передную крышку, вынимай лазерную картридж вдоль направляющего рельса.

3. Hажми синую кнопку в левой стороне блок барабана левой рукой, в то же время подхвати ручку картриджи правой рукой, вынимай картриджи.

4. Oткрывай новую упаковку блока барабана, снимите защитную установку блока барабана, клади блок барабана в горизонтальный стол.

5. Bложи картриджи в блок барабана вдоль направляющего рельса внутри блока барабана, монтан картриджи совершен.

6. Удержай блок барабана с картриджами, вложи его в принтер вдоль направляющего рельса внутри принтера, установка завершена.

7. Закрывай передную крышку.