7.Druk

7.1.Funkcja drukowania

Można użyć "Start" - "Urządzenia i drukarki" - Wybierz odpowiednią drukarkę - kliknij prawym przyciskiem myszy - Ustawienie funkcji druku w "Preferencje drukowania", niektóre funkcje sąnastępujące:

funkcja | Ikonę
Automatyczny dwustronny druk |
Sortowaniem druk |
Odwrócony druk |
Wielostronicowy jeden |
Drukowanie plakatu (dla systemów Windows) |
Powiększenie Drukuj |
Rozmiary niestandardowe |

| Uwaga: | • Powyższy opis ma odniesienie do systemu Windows 7. • Można wybrać plakat 2x2 drukowane na wielu stronach, realizacja plakatów. • Można otworzyć okno Preferencje drukowania, kliknij przycisk Pomoc, patrz konkretne wyjaśnienie funkcjonalne. Jak otworzyć plik pomocy, patrz rozdział 7.9.

7.2.Ustawienia druku

Przed wysłaniem zadania drukowania mogą być dwa sposoby ustawiania parametrów druku (takie jak rodzaj papieru, rozmiaru papieru i źródła papieru).

Systemu operacyjnego | Tymczasowe zmiany ustawień dla zadań drukowania | Trwale zmienić ustawienia domyślne
Windows 7 | 1. Kliknij w menu "Plik" - "Druku" - Wybierz Drukarki - "Właściwości drukarki" (konkretne kroki zależą od różnic systemu operacyjnego). | 1. Kliknij menu "Rozpoczęcie" - "Panel sterowania" - "Urządzenia i drukarki" . 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki i wybierz polecenie Preferencje drukowania, należy zmienić ustawienia i zapisać.
Mac OS | 1.Kliknij menu "Plik" - "Druku". 2. W oknie pop-up, aby zmienić ustawienia. | 1. Kliknij menu "Plik" -"Druku". 2.Zmień ustawienia wyskakujące okno, kliknij Save Preset. (W przypadku drukowania, należy wybrać każdy preset, w przeciwnym wypadku naciśnij domyślnych ustawień drukowania).

| Uwaga: | • Ustawienia aplikacji mają priorytet nad ustawieniami drukarki.

7.3.Anuluj Druku

Podczas procesu drukowania, aby anulować bieżące zadanie drukowania. Na panelu sterowania LCD drukarki, naciśnij przycisk "Anuluj", aby anulować bieżące zadanie drukowania, na panelu sterowania drukarki LED, naciśnij "Anuluj" przycisk na dłużej niż 2 sekundy, aby anulować bieżące zadanie drukowania.

7.4.Metody Druku

Urządzenie może drukować paszy automatycznego podajnika papieru i wydrukować Ręczna. Wartością domyślną jest Automatyczny wybór, Podajnik ręczny, czy jest materiałów drukarskich, priorytet drukowania ręcznego podawania papieru do drukowania w zasobniku.

7.4.1.Automatyczny Podajnik do druku

Upewnij się, że automatyczny podajnik dokumentów przed wydrukowaniem kasety został załadowany do odpowiedniej liczby średnich i bez materiałów drukarskich w podajniku ręcznym.

| Uwaga: | • Należy pamiętać, że kwestie związane z ładowania papieru, patrz rozdział 2. • Automatyczny podajnik dokumentów związane kaseta typ nośnika wydruku, patrz rozdział 2.1.

7.4.2.Drukuj Podajnik ręczny

Po włożeniu papieru do Podajnik ręczny, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb podawania ręcznego.

| Uwaga: | • Tryb podawania ręcznego, gdy podajnik ręczny do papieru z podajnika ręcznego priorytet. • Podajnik ręczny jest używany do drukowania na papierze specjalnym, takich jak koperty, papier, folię, papier, i można umieścić tylko jeden. • Instrukcja ładowania papieru tacy, patrz rozdział 2. • Można drukować ręcznych rodzaje nośników Podajnik, patrz rozdział 2.1.

7.5.Automatyczny dwustronny druk

Urządzenie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego na papierze zwykłym. Automatyczny dupleks rozmiar papieru drukowania: A4, Letter, Legal, Oficio, Folio, 16K.

| Uwaga: | • Niektóre średnie papier nie nadaje się do automatycznego dwustronnego drukowania, automatycznego druku dwustronnego może spowodować uszkodzenie drukarki. • Automatyczny druk dwustronny nie obsługuje drukowania plakatu. • Aby uzyskać informacje o typie Ładowanie nośników druku papierowych i automatycznego podajnika można znaleźć w rozdziale 2.

7.5.1.Dwustronny jednostka drukująca jest

Dla uzyskania najlepszych rezultatów, można drukować po obu stronach jednostki rozmiaru papieru może być ustawiony. Jeżeli przeprowadza A4,16K drukowanie dwustronne, konieczność dostosowania się do pozycji A4 bloku przesunięcie, jeśli prowadzone Letter, Legal, Folio, Oficio Drukowanie dwustronne, konieczność dostosowania się do Listu zmieniającym położenie bloku.

Jednostronne Dwa kroki konfiguracji jednostka drukująca są:

1.Zdjąć obie strony zespołu drukującego.

2.Drukowania na obu stronach jednostki zapasowej.

3.Dostosuj rozmiar papieru formatu A4 lub Letter przesunięcie lokalizacji bloku, aby zakończyć ustawianie.

4.Dwustronny zespół drukujący do drukarki.

7.5.2.Jak automatyczny druk dwustronny

1.Otwórz zadanie drukowania, które chcesz drukować z aplikacji (takich jak Notatnik).

2.Wybierz z menu "Plik" opcję "Druku".

3.Wybierz odpowiednie modele drukarek.

4.Kliknij przycisk "Preferencje", konfigurację wydruku.

5.Wybierz zakładkę "Preferencje" z "Druk na obu stronach", "Długa krawędź" lub opcję "krótkiej krawędzi".

6. Kliknij przycisk "Upewnij się", aby zakończyć ustawienia drukowania. Kliknij na "Drukuj", możliwe jest automatyczne drukowanie na obu stronach.

7.6.Tryb Druku dzieł

Grzywna tryb nadaje się do rysunków technicznych i drobnego liniowego druku.

Podstawowe Preferencje drukowania strony, dobrze Ustawienie trybu Zadania drukowania mogą osiągnąć znakomitą tryb drukowania.

7.7.Wycisz Druku

Ustawienia Wycisz druku, hałasu Drukowanie może być zmniejszona, ale szybkość drukowania będzie się zmniejszać.

Wycisz Druku.Wykonaj poniższe czynności (w przypadku zainstalowanej w drukarce połączenie USB)

Wykonaj kroki do systemu Windows 7, na przykład informacje na ekranie komputera mogą się różnić w zależności od różnych systemów operacyjnych.

1.Przejdź do menu komputera "Rozpocząć" - "Panel sterowania" - patrz "Urządzenia i drukarki".

2.Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, menu rozwijanego wybierz "Właściwości drukarki".

3.Przejdź do opcji "Asystent ustawień".

4.Zaznacz pole "Ciche drukowanie", kliknij "OK", aby zakończyć ustawienia.

5.Otwórz aplikację od zadania drukowania mają być wydrukowane, wybierz odpowiednie modele drukarek, wydrukować konfigurację w zależności od potrzeb.

6.Kliknij przycisk "Drukuj", aby osiągnąć Wycisz Druku.

| Uwaga: | • Panel sterowania LCD z drukarki bezpośrednio za pomocą przycisków na panelu sterowania, aby ustawić wyciszenie drukowania, patrz rozdział 9.1.4.

7.8.Automatyczne wyłączanie ustanowiony

" Automatyczne wyłączanie ustanowiony" ustanowiony drukarkę stan i czas opóźnienia wyłączenia.

1.Wprowadź komputer w "Menu początkowe" – "Panel sterowania" – Patrz "Urządzenia i drukarki".

2.Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, menu rozwijanego wybierz "Właściwości drukarki".

3. Uruchom opcję "Asystent ustawień" i uczynić odpowiednią opcję "Automatyczne wyłączanie ustanowiony".

4. Kliknij przycisk "OK", aby zakończyć ustanowiony.

| Uwaga: | • Modeli panelu sterowania LCD umożliwia automatyczne wyłączanie funkcji ustawić za pomocą przycisków na panelu sterowania, Patrz rozdział 9.1.6. • Niektóre kraje (lub regiony) nie obsługują funkcję automatycznego ustawiania shutdown.

7.9.Otwiera plik pomocy

Otwórz "Preferencje drukowania", kliknij na przycisk "Pomoc" (dostępne tylko w systemach Windows). Plik pomocy w instrukcji drukarki, zrozumieć odpowiednie ustawienia drukowania informacji przy użyciu prowadnic.