1.Yazıcıyı Kullanmadan Önce

1.1.Ürün Ailesi Tanıtımı

Ürün Ailesi Parametreleri | P3010D series | P3010DW / P3060DW series | P3300 series | P3300DN series | P3300DW series
Arabirim Tipi | USB | ● | ● | ● | ● | ●

NET

●
●
●

Wi-Fi

●
●

Yazdırma Dili

GDI

●
●

PDL

●
●
●

Kontrol Paneli

LED

●

LCD

●
●
●
●

Yazdırma Hızı

A4

30ppm

●
●

33ppm

●
●
●

Letter

32ppm

●
●

35ppm

●
●
●

Otomatik Çift Yönlü Yazdırma

●
●
●
●

NFC işlevi

●
●

Sessiz Baskı

●
●
●
●
●

(●: Desteklenir, Boş: Desteklenmez)

Ürün serisi artışı veya değişikliği durumunda,ayrıca bildiri verilmeyecetktir.

1.2.Tedarik Edilen Aksesuarlar

Ad | Parçalar
Kompakt |
Toner Kartuşu elemanı |
USB Arabirim Kablosu |
Güç Kablosu |
CD |
Hızlı Kurulum Kılavuzu |
Pantum Garanti Belgesi |

| Not: | • Pantum Garanti Belgesi bazı bölgelerde eklenmemiş olabilir.

1.3.Ürün Görünümü

Yandan görünüm

1 | Çıkış Sepeti | Yazdırılan sayfayı saklamak için kullanılır.
2 | Kontrol Paneli | Yazıcı durumunu gösterir,operasyon ayarlanır.
3 | Çıkış Tepsisi | Kağıdın düşmesini önler.
4 | Ön Kapak | Toner kartuşu, ön kapak açılarak çıkartılabilir.
5 | Elle doldurma tepsisi | Elle kağıt kutusu baskı orta erişimi bırakmak için kullanılmaktadır.
6 | Güç anahtarı | Gücü açın veya kapatın, Hazır devlet bu düğmeye basın güç tasarrufu moduna girmek için. Basın ve 2 saniyeden daha uzun süreyle basılı tutun, Yazıcıyı kapatın.
7 | Otomatik giriş tepsisi | Otomatik besleme tepsisine yazdırılan ortamları yerleştirmek için.
8 | Manuel kağıt giriş kutusu kağıt saptırıcısı | Kağıdın genişliğine uyacak şekilde kağıt saptırıcısı kaydırın.
9 | NFC (Yakın Alan İletişimi) etiketleri | Mobil cihaz, etikete dokunurken, Pantum yazıcı uygulama sistemleri yüklenebilir, veya başlatılabilir ve Wi-Fi Direct bağlanabilir.
10 | Otomatik kağıt giriş kutusu genişlik saptırıcısı | Kağıdın genişliğine uyacak şekilde kağıt saptırıcısı kaydırın.
11 | Otomatik kağıt giriş kutusu genişlik saptırıcısı | Kağıdın uzunluğuna uyacak şekilde kağıt saptırıcısı kaydırın.
12 | Otomatik kağıt giriş kutusu uzatma tepsi çıtçıt | Uzatma tepsisinin uzunluğunu ayarlamak için kullanılır.

Arkadan Görünüm

1 | USB Arabirimi | Bir USB kablosu aracılığıyla ürünü bilgisayara bağlamak için kullanılır.
2 | Ağ Arabirimi | Bir ağ kablosu aracığıyla ürünü bilgisayara bağlamak için kullanılır.
3 | Güç Arabirimi | Bir elektrik kaynağı aracığıyla ürünü bilgisayara bağlamak için kullanılır.
4 | Arka Kapak | Kağıt çıkış ağzında kağıt sıkıştığı zaman kağıdı serbest bırakmak için kullanılır.
5 | Çift Yönlü Yazdırma Birimi | Çift yüzlü yazarken kağıt kaçması yada çift yüzlü yazarken kağıt sıkışması halinde kağıdı serbest bırakmak için kullanılır.

| Not: | • Yazıcı modelleri görünüm farklılıkları nedeniyle özelliği değişecektir ,şematik sadece referans içindir.

1.4.Lazer Toner Kartuşu

Lazer toner kartuşu, drum kartuşu ve kompakt olarak iki bölümden oluşmaktadır.

Drum kartuşu bileşenlerin kullanım ömrü

Tip | Ortalama Yazdırma Hacmi
Drum kartuşu bileşenlerin ömrü | 12000 Sayfa kadar(ISO 19752 standardı temelinde)

Kartuş kullanım ömrü

Tip | Ortalama Yazdırma Hacmi
Standart kapasiteli kartuş | 1500 Sayfa kadar(ISO 19752 standardı temelinde)
Yüksek kapasiteli kartuş | 3000 Sayfa kadar(ISO 19752 standardı temelinde)

| Not: | • Model haber verilmeden değiştirilebilir. • Sarf malzemeleri kapasitesi farklı kullanım tiplerinde farklılık gösterebilir. • Şirket, orijinal malzeme dışındaki sarf malzemelerinin kullanılmasını önermez,orijinal olmayan sarf malzemelerinin kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir. • Kartuş görünümü kapasite modellerin farklı olması nedeniyle farklı olabilir ,şematik sadece referans içindir.

1.5.Kontrol Paneli

1.5.1.Kontrol paneline genel bakış

Yazıcı kontrol paneli düzeni aşağıda gösterildiği gibidir:

LCD kontrol paneli

No. | Ad | İşlevler
1 | LCD Ekran | Arabirimi ve ürün bilgileri görüntüler
2 | Wi-Fi lamba / Toner Tasarruf lambası | Wi-Fi bağlantısı durumunu gösterir (Sadece Wi-Fi modelleri için uygundur). Tasarruf işlevinin Açık/Kapalı durumunu gösterir (Sadece Wi-Fi modelleri için uygundur). (Bölüm 1.5.2.1'e bakınız)
3 | Toner / durum lambası | Kartuş ve yazıcı durum göstergesi (Bölüm 1.5.2.1'e bakınız).
4 | Menü Düğmesi | Kontrol paneli ana menüsünü açın.
5 | Tamam Düğmesi | Ekrandaki seçimi onaylayın.
6 | YukarıTuşu | Menüler ve seçenekler arasında gezinmek. İşteğe bağlı giriş menüsüne göre döngü birikiş değeri değişik halde olacaktır.
7 | Aşağı Tuşu | Menüler ve seçenekler arasında gezinmek. Girmesi gereken menü üğeleri için soldan sağa giriş konumu döner, IP adres girişi gibi.
8 | Geri Düğmesi | Bir önceki menüye geri dön.
9 | Wi-Fi düğmesi/Toner Tasarruf düğmesi | Wi-Fi fonksiyonu (Sadece Wi-Fi modelleri için) başlat. Wi-Fi bağlantısınu kurduğunuzda Wi-Fi bağlantıyı iptal etmek için tuşa 2 saniye veya daha uzun süre basınız; Wi-Fi bağlandığında, 2 saniye veya daha uzun süreyle düğmesine basın, "Wi-Fi bağlantısı" arayüzü açılır ve Wi-Fi bağlantısını kesmek için "Yön. bağl. kes" seçeneğini seçin (yalnızca Wi-Fi için). Toner Tasarruf işlevini açın (sadece Wi-Fi olmayan modeller için geçerlidir).
10 | İptal Düğmesi | Yürütme işlemi iptal et.

LED kontrol paneli

No. | Ad | İşlevler
1 | Kartuş bileşenleri/ kağıt durum ışıkları | Kağıt ve kartuş bileşenlerin durumunu gösterir (Bölüm 1.5.2.2'ye bakınız).
2 | Toner / durum lambası | Kartuşları ve kağıt dışında başka durumunu gösterir (Bölüm 1.5.2.2'ye bakınız).
3 | Iptal/Devam düğmesi | Normal baskı çalışma durumu altında, iptal etmek için bu düğmeyi 2 saniyeden fazla basılı tutun. Kağıt giriş işlemi yada kağıt eksiklik durumunda, bu düğmeye basarak şuanki yazdırma işlemi devam edebilirsiniz. Bu düğmeye 2 saniyeden fazla basın tutarak şuanki yazdırma işlemi iptal edebilirsiniz. Boş durumlarda bu düğmeye 2 saniyeden fazla basılı tutarak bilgi sayfasını baskı yapabilirsiniz.

1.5.2.Kontrol paneli ışıkları fonksiyonu

1.5.2.1.LCD kontrol paneli LED durum göstergesi

Wi-Fi lambası / Toner Tasarruf lambası durum göstergesi aşağıdaki gibidir:

No. | Wi-Fi lambası / Toner Tasarruf lambası durum göstergesi | Devlet | Durum Açıklaması (Wi-Fi modelleri için uygundur) | Durum Açıklaması (Wi-Fi olmayan modelleri için uygundur)
1 |  | Söndürmek | Wi-Fi, Hazırda bekletme moduna bağlı değildir | Toner tasarrufu işlevi ,hazırda bekletme modunu kapatın
2 |  | Yanıp sönen mavi ışık | Wi-Fi bağlanıyor | Kapalı
3 |  | Mavi ışık | Wi-Fi'a bağlandı | Toner Tasarruf işlevini açın

Toner / durum LED durum aşağıdaki anlamlara görüntüler:

No. | Toner / durum LED durum göstergesi | Devlet | Durum Açıklaması
1 |  | Söndürmek | Hazırda bekletme modu
2 |  | Yanıp sönen yeşil lamba | Ön ısıtmada, baskıda, işlevi iptal etmede
3 |  | Sabit yeşil lamba | Yazıcı Hazır
4 |  | Yanıp sönen portakal renk lamba | Toz düşük miktar uyarısı
5 |  | Sabit portakal renk lamba | Kartuş Hatası (kartuşu takılı değil, kartuş eşleşmiyor, kartuş ömrü tükeniyor)
6 |  | Sabit kırmızı lamba | Kağıt hatası (kağıt eksik, kağıt tıkalı, kağıt besleme arızası), ön kapağı açık ve diğer yazıcı hatası

1.5.2.2.LED kontrol paneli LED durum göstergesi

Kartuş bileşenleri / kağıt durum LED durum aşağıdaki anlamlara görüntüler:

No. | Kartuş bileşenleri/ kağıt durumu LED durum göstergesi | Devlet | Durum Açıklaması
1 |  | Söndürmek | Hazırda bekletme modu
2 |  | Sabit yeşil lamba | Kartuş bileşenleri düzeneği normal , kağıt hatası yok
3 |  | Sabit kırmızı lamba | Kartuş bileşenleri hatası(Kartuş bileşenleri montajlı değil,Kartuş bileşenleri eşleşmiyor,Kartuş bileşenlerin ömrü tükeniyor),kağıt hatası ,(kağıt eksik, kağıt tıkalı, kağıt besleme arızası)
4 |  | Sabit portakal renk lamba | Kartuş bileşenleri beklenen ömrün sonra ermesine yaklaşmaktadır

Toner / durum LED durum aşağıdaki anlamlara görüntüler:

No. | Toner / durum LED durum göstergesi | Devlet | Durum Açıklaması
1 |  | Söndürmek | Hazırda bekletme modu
2 |  | Sabit yeşil lamba | Yazıcı Hazır
3 |  | Yanıp sönen yeşil lamba | Ön ısıtmada, baskıda, işlevi iptal etmede
4 |  | Sabit kırmızı lamba | Ön kapak açık gibi yazıcı hatası
5 |  | Sabit portakal renk lamba | Kartuş Hatası (kartuşu takılı değil, kartuş eşleşmiyor, kartuş ömrü tükeniyor)
6 |  | Yanıp sönen portakal renk lamba | Toz düşük miktar uyarısı